수질검사 기준

□ 세척·살수용수 기준

구 분	수소이온농도	대장균(/100mL)	탁도(NTU)	BOD(mg/L)
세척·살수용수	5.8~8.5	200 이하	2 이하	5 이하
	질산성질소(mg/L)	철(mg/L)	염소이온(mg/L)	냄새
	20 이하	0.3이하	250이하	불쾌하지 않을 것

<자료 : 서울시 유출지하수 활용용도별 수질권고기준(안) >

□ 생활용수 기준

일반오염물질 (4개)	수소이온농도(pH)	총대장균군 (군수/100㎖)	질산성질소	염소이온
	5.8~8.5	5,000 이하	20 이하	250 이하
특정유해물질 (16개)	카드뮴	비소	시안	수은
	0.01 이하	0.05 이하	0.01 이하	0.01 이하
	다이아지논	파라티온	페놀	납
	0.02 이하	0.06 이하	0.005 이하	0.1 이하
	크롬	트리클로로에틸렌	테트라크로로에틸렌	1.1.1-트리클로로에탄
	0.05 이하	0.03 이하	0.01 이하	0.15 이하
	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	크실렌
	0.015 이하	1이하	0.45 이하	0.75 이하

<자료 : 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 (별표4)>

□ 라돈 수질기준

구 분	한국감시기준(Bq/L)	비 고
자연방사성 물질	148 이하

<자료 : 먹는물 수질감시항목 감시기준 및 검사주기 등(제5조 관련)>