수질검사 방법 및 기준

대형건물 등의 소유자 또는 관리자는 매년 1회 이상 수돗물의 안전한 위생관리를 위해서 「먹는물관리법 시행규칙」 제35조에 따라 지정된 먹는물 수질검사기관에 의뢰하여 수질검사를 해야 합니다(「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙」 제6조제4항).

수질검사의 시료 채취방법 및 검사항목은 다음과 같습니다(「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙」 제6조제5항)

1. 시료 채취방법: 저수조나 해당 저수조로부터 가장 가까운 수도꼭지에서 채수

2. 수질검사항목: 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군

또는 대장균

대형건물 등의 소유자 또는 관리자는 수질검사 결과를 게시판에 게시하거나 전단을 배포하는 등의 방법으로 해당 건물이나 시설의 이용자에게 수질검사 결과를 공지해야 합니다(「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙」 제6조제6항).

대형건물 등의 소유자 또는 관리자는 수질검사 결과가 「수도법」 제26조에 따른 수질기준에 위반되면 지체 없이 그 원인을 규명해서 배수 또는 저수조의 청소를 하는 등 필요한 조치를 신속하게 해야 합니다(「수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙」 제6조제7항).

*수질검사 시험 항목 기준 및 수수료