5. 수질안전망 구축을 통한 냄새 없는 아리수 공급

취약지구 수질불안 해결을 위하여 수질자동   감시망을 확대하고, 냄새 없는 아리수 생산·공급으로 믿고 마실 수 있는 환경조성

□ 필 요 성

○ 기존 공급과정별 수질자동측정기를 설치 운영한 결과 수질관리 감시 사각지대 발생

○ 수돗물 소독냄새 저감을 위한 잔류염소 감시망 확대 필요

□ 추진계획

○  지역(블록)별 수질감시자동측정기 추가 설치(200개소)

- 기존 설치된 과정별 수질감시시스템(200개소)외 블록단위 감시시스템 200개소 추가

- 물이 정체되어 수질이 좋지 않을 가능성이 있는 관말지역에 설치

- 고도정수처리시설 완공 정수장부터 연차별 설치

구 분	계	’15년	’16년	’17년
설치개소	200	60	70	70
소요예산(억원)	115	35	40	40
설치수계	-	영등포,광암	구의,암사	강북,뚝도

○ 기존 수질감시시스템과 연계하여 잔류염소 최적 제어시스템 구축

- 수도꼭지 모니터링값을 피드백하여 정수장 및 염소분산 투입시설의 투입농도 자동제어

- 정수센터 및 배수지에서 소독제 계절별 최적 투입농도 산정

□ 기대효과

○ 블록별 수질감시 강화로 사각지대 없는 실시간 수질감시 관리 및 대응력 강화

○ 염소분산투입시스템 운영으로  냄새없는 안전하고 맛있는 아리수 공급