수질자동측정기 설치위치도

□ 보안관실 우측 화단내 수질감시시스템 설치 예정위치

□ 수도배관 굴착예정위치(D=13mm, L=25m)