수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2020년 4월 27일 ~ 5월 01일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
4/27	안양천 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 구동상태 점검,시료라인 세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	WPM: 기록지 교체
4/27	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
4/27	노량진 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
4/27	중랑천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
4/28	선유도 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	TP: 기록지 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
4/28	노량진 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	WPM: 기록지 교체
4/28	중랑천 15:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
4/28	탄 천 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
4/29	안양천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 구동상태 점검, 시료 라인세정 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
4/29	탄 천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - ABS: Detector Cell 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
4/29	중랑천 18:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
5/01	안양천 13:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - TOC: Hcl 에어제거 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	SS: 동작불량(여지에러) 정상화