무기금속 숙련도 표준시료 측정결과표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사업소명 : 북부수도사업소

접수일	실험일	시료	분석값(mg/L)		분석장비
16.03.11	16.03.14	No6-1	철(Fe)	0.20	DR-2500
			구리(Cu)	1.20
		No6-2	철(Fe)	0.10	DR-2500
			구리(Cu)	0.60