스마트 안전기술 도입으로 근로자 사고예방 강화

기존 인력 중심의 건설현장 안전관리를 넘어 첨단기술 기반으로 근로자 사고 예방을 강화하고자 관련 스마트 기술의 행정도입 체계를 마련하고자 함

□ 추진경위

○ ’19. 11. : ‘20 .산자부 혁신조달 연계형 신기술 사업 “공공 수요조사” 공고

○ ’20. 01. : 우리시에서 제안한 스마트 건설안전 과제 최종 선정

○ ‘20~’21 : 市 제안기술을 서울기술연구원 등 컨소시엄 기관에서 개발

<개발내용>

▷ 근로자 건강, 추락, 충돌 등 현장 위험상황 인지를 위한 스마트 장비 6종 개발

안전줄 체결 감지 장비	안전모 정상 착용 감지 장비	근로자 심박수 측정 장비	중장비 충돌 감지 장비	근로자 위치 및 동작 센서	이동형 CCTV

▷ 스마트 장비에서 수집된 데이터 기반 위험분석 및 대응 서비스 개발

· (추락) 스마트 장비 기반 작업자 고도와 움직임, 안전줄 체결 등 계측정보를 분석, 추락 위험상황을 판별하고 알림 및 점검, 교육 등으로 대응하는 서비스

· (충돌) 심박수, 연령 등 근로자의 신체정보를 기반으로 개인별 건강 위험도를 상시 평가하여 위험알림 및 상담, 휴식 등을 지원하는 대응 서비스

· (건강) 영상센서기반 중장비 주변 구역의 근로자를 인식하고 위험구역 접근 시 알림 및 중장비 동작이 제어되는 서비스

▷ 현장에서의 위험대응 서비스 구현과 서울시 차원에서 건설현장 별 안전관리가 되도록 플랫폼 설계

· 추락, 건강, 충돌 등의 위험상황 시 경보, 안전관리자 알림 등을 통해 즉각적 조치가 공사현장에서 가능하도록 기능설정

· 현장에서 각 위험상황 별 조치결과를 입력하도록 하여 서울시 차원에서 상황별 적절한 조치가 이행되었는지 관리하도록 기능설정

건설현장 안전관리 플랫폼 화면(예시)

□ ‘22년 사업내용

◈ 현장 및 행정 여건을 심층적으로 고려한 최적의 스마트 안전관리 체계 마련

현장실증		~‘22. 10.			기술체계		~‘22. 11.		운영정책	~‘22. 12.
∙ 계절별 현장적용으로 실제 운영상의 실태평가					∙ 기술적 요구사항 및 최적 운영 프로세스 마련				∙ 市 운영을 위한 정책방안 마련
	기술적 다변화					- 첨단기술의 市 확대도입을 위한 스마트 환경 마련
	‘22~

○ <현장실증> 계절별 현장적용으로 실제 운영상 실태평가 (~’22. 10.)

- 실제 위험상황, 기후환경, 건설현장 변동특성 등을 고려하기 위해 계절별 실증운영으로 정확성, 효율성, 내구성 등의 실태평가

○ <기술체계> 기술적 요구사항 및 최적 운영 프로세스 마련 (~’22. 11.)

- 현장 실태평가로 실질적 서울시 건설현장 도입 시 업계 등에 요구하기 위한 스마트 기술의 최소성능 제시

- 서울시와 건설현장 차원에서 활용하기 위한 스마트 관리기술의 최적 운영 프로세스(안) 제시

○ <운영정책> 市 운영을 위한 정책방안 마련 (~’22. 12.)

- 스마트 관리체계 도입시 운영조직, 활용예산, 기준 및 제도 등의 서울시 정책 사항 제시

○ <기술적 다변화> 첨단기술의 市 확대도입을 위한 스마트 환경 마련 (’22.~)

- 민간·학계 등에서 중장기 개발되는 안전관리 기술이 지속적으로 서울시에 확대도입될 수 있도록 서울형 스마트 건설 환경 제시

붙임		스마트 기술 건설현장 실증 방안

▪ 현장시연으로 스마트 안전서비스 운영을 위한 기술적 최소성능 도출

□ 안전관리 서비스 성능시연 (3개 현장 이내)

○ 추락위험 예방 서비스

장비구성(10~30식)		기능 테스트	시연현장
근로자 위치 및 동작센서		◼ 고소작업자 안전줄 체결 판별 정확성 검증 ▸ 근로자 개인별 고도 정보 등으로 위험구역 판단성능 ▸ 고소위험 판단 작업자의 일정시간 경과 내 안전고리 체결여부 감지성능 ◼ 근로자별 불안전한 행동 및 위험한 근로환경 판별 정확성 검증 ▸ 근로자 동작정보로 넘어짐 등의 불안전한 행동과 비계발판 장애물 등 위험한 근로환경의 분석 성능	◼ 건축물 고소 작업 현장 ▸ 가설공사, 철근콘크리트공사, 철골공사, 조적공사, 미장공사, 방수공사, 타일공사, 도장공사 등 ◼ 10~30명 고소 작업 근로자 대상 적용
안전고리 체결 감지 장비

○ 중장비 충돌 예방 서비스

장비구성(3~5식)		기능 테스트	시연현장
영상기반 중장비 주변 근로자 인식장비		◼ 충돌위험 예측 성능 정확성 검증 ▸ 영상센서 등 기반으로 중장비 주변구역의 근로자 인식 및 거리분석 기능 ◼ 위험 시 경보 및 중장비 제어 기능 검증 ▸ 중장비 별 위험구역에 근로자 접근시 동작제어 및 경보 기능	◼ 토공현장 등 중장비 공종현장 ▸ 지반조사, 토공사, 지정공사, 해체 및 철거공사, 특수 건축물 공사, 건축물 부대공사 등 ◼ 굴삭기, 지게차 등 중장비 대상 적용
중장비 제어 장비
위험알림 디바이스

○ 근로자 건강관리 서비스

장비구성(10~30식)		기능 테스트	시연현장
심박수 계측장비		◼ 건강 위험도 평가기준에 대한 정확성 검증 ▸ 연령, 기초심박수, 상시 심박수 계측정보를 통한 근로자 개인별 위험도 분석기준의 성능	◼ 여름부터 옥외 근로자 대상 적용 ◼ 10~30명 고령 근로자 중심으로 적용

○ 안전모 체결유무 등 관리 서비스

장비구성(10~30식)		기능 테스트	시연현장
안전모 정상 착용 감지 장비		◼ 안전모 턱끈체결 등의 정상착용 여부 감지 정확성 검증	◼ 10~20명 근로자

※ 안전관리 서비스의 현장시연 과정에서 기술적 정확성 평가를 넘어 현장 및 행정적 운영을 위한 실효성 검토하여 개선사항 등 마련