문서번호	도로관리과-7607
결재일자	2014.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		도로관리팀장	도로관리과장
협조
	주무관

습염식 제조시설 예산 지원 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	25개 자치구	습염식 제조시설 설치 신청서 접수	2014년 설치 가능 자치구(6개) 선정	720백만원

2014. 05.

도 시 안 전 실

(도로관리과)

습염식 제조시설 예산지원 계획

염화칼슘 사용을 줄이고 제설효과가 좋은 습염식(염화칼슘용액+소금) 제설시스템 확대에 따른 예산 지원 계획임

□ 운영현황 : 총 21대 (사업소․공단 각2대, 자치구 7대)

○ 2005년 시범사업 : 성동, 시설관리공단(목동, 신내)

○ 2006년 확대사업 : 강서도로사업소

○ 2007년 확대사업 : 동부, 서부, 남부, 북부도로사업소, 송파구

○ 2011년 추가구매 : 성동도로사업소, 용산구

○ 2013년 추가확대 : 5개 도로사업소(성동제외), 5개구(서초,영등포,종로,성북,강북)

※ 서울형 중단기 개선대책(시장방침 제30호)에 의거 전 제설기관에 확대 예정

□ 염수제조 설비 예산 지원

○ 지원기관 : 6개 자치구 (강북구, 노원구, 은평구, 구로구, 강서구, 동작구)

○ 지원내용 및 소요예산 : 720,000천원 (기관당 120,000천원)

계	교반기 (4,000ℓ)	보관탱크 (20,000ℓ)	호이스트	액상 살포기		전기, 수도설비 등
				대수	금액
120,000천원	41,310천원	31,000천원	8,510천원	3	24,000천원	15,180천원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및부속물관리, 제설대책추진, 자치단체자본보조

□ 향후계획

○ 2014. 5월중 : 예산교부

○ 2014. 6. ~  : 염수제조 플랜트 설치

○ 2014.10. ~  : 시험가동 및 운영

습염식 제설 시스템 개요

○ 물과 염화칼슘을 30% 농도로 섞은 염화칼슘 수용액과 소금을 3:7로 혼합하여 덤프트럭 살포기에 의해 살포하는 방식임

○ 습염식 제설은 제설제의 사용량을 줄이고 제설효과를 높이는 방법임

○ 특히, 초기융설 효과가 좋아 외국에서는 널리 쓰이고 있는 제설방법임

○ 우리나라에서는 한국도로공사에서 효과를 검증 하였고, 우리시는 2005년 교반 및 저장시설을 시범 도입함

※ 제설자재 특성 비교

구 분	염화칼슘(CaCl2)	소 금(Nacl)	습 염 (염화칼슘용액+소금)	비 고
융설효과	5분 이내	20분 이내	즉 시
결 빙 점	약 -54.8℃	약 -21.1℃	약 -54℃
공 해	금속부식 높음	콘크리트 부식 높음	가로수 등 식물 영향 최소화 철구조물 부식 최소화	염화칼슘과 소금에 비해 환경오염이 다소 적음
지 속 성	짧 다	길 다	길 다
가 격	중국산 233원/㎏	70원/㎏	130원/㎏

※ 물 3,100ℓ + 염화칼슘 2,167kg ⇒ 4,000ℓ 염화칼슘 용액 (30% 농도)

	⇒		⇒
《물+염화칼슘 교반(7:3)》		《살포기에 적재 》		《현장 살포》