승강기 비상조명장치 설치 계획

2014. 3.

안 전 지 원 과

(보라매안전체험관)

승강기 비상조명장치 설치 계획

승강기 검사기준 개정(시행일 2013. 9. 15)에 따른 비상조명장치를 검사   기준에 적합하도록 설치하여 승강기 유지관리에 만전을 기하고자함.

1			'	추진근거

승강기시설 안전관리법 시행령 제14조의2(검사의 기준ㆍ항목 및 방법 등)

승강기 검사기준 개정(행정안전부 고시 제2012-14호)

- 비상통화장치 : 기 설치(현 유지관리업체로 자동통화 연결조치함)

내부통화가 연결되지 않을 경우 승강기 유지관리업체 또는 자체 점검자에게로 자동 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이루어질 수 있는 통화장치를 갖추어야 한다.

- 비상조명장치 : 기준미달로 재설치 필요

정상 조명전원이 차단될 경우에는 2(Lux) 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급될 수 있는 자동 재충전 예비전원 공급 장치가 있어야 하며, 이 조명은 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등되어야 한다.

2			'	승강기현황

연번	기 종	규 격	수량(대)	운행층	비 고
1	엘리베이터 (HC17-1SC060-5)	장애인용 17인승, 1150KG	1	B2~3F	로프식 VVVF
2	엘리베이터 (HC13-1SC045-2)	장애인용 13인승, 900KG	1	B2~B1	로프식 VVVF
3	엘리베이터 (HC13-1SC060-4)	장애인용 13인승, 900KG	1	B1~3F	로프식 VVVF
4	엘리베이터 (PS8-1SCO60-3)	승객용 8인승, 550KG	1	1F~3F	로프식 VVVF

3			'	추진계획

설치대상 : 보라매안전체험관 승강기 4대

설치업체 : 승우엘리베이터(주) ※시민안전체험관 승강기 유지보수업체

- 대표자 : 신현춘(☎ 02-538-7351)

- 주  소 : 서울시 강남구 삼성로76길 28 유일빌딩

설치기한 : 2014. 4. 11(금) 한

설치내역

- 승강기 비상조명장치(LED 전등) 설치

4			'	소요예산 및 예산과목

승강기 비상조명장치 설치

- 소요예산 : 금660,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 안전지원과/시민안전체험관 운영/일반운영비/공공운영비

- 결제방법 : 계좌이체(※ 업체 요청-카드단말기 미보유)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부

3. 사업자등록증 1부.  끝.