<승인요청 설계도서 검토 내용>

□ 건 명 : 삼성가압장 근무자실 환경정비 공사

구 분	당초 사양	검토(보완) 사양	비 고 (위치)
인테리어 필름마감 내장재	색상 명기는 안되어 있지만 승인요청시 4가지 색상 디자인으로 선택 제안	마감 필름 색상은 밝은 노랑(WD-420) ALT-1 디자인으로 할것	통합 제어실
펌프실측 실내 벽체시공 및 외벽 파사드	일반 내장 인테리어 판넬	기존 샌드위치 일반 판넬에 방음 자재 시공을 강구하여 방음 이중벽으로 시공 외벽 표면에 파사드 조성 검토	〃
벽부 환기팬 2개소	벽부 환기팬을 저소음형으로설치	벽부 환기구를 확장하여 유리창문 설치 가능 검토 및 모뎀실 배기팬 추가 설치	〃
아리수 로고 및 감각포인트	-	적정한 위치에 아리수 로고 및 감각 포인트 구상 설치 검토	〃
바닥 전기 온돌판넬	바닥 전기 온돌판넬 가림 칸막이 한면 설치	바닥 전기 온돌판넬 가림 칸막이 전면 설치 검토	근무자 대기실
천정 등기구, 전열 화재경보기 회로 분리	-	휴게(숙직)실 칸막이 분리로 천정 등기구, 전열, 소방 전기 회로 분리	〃
씽크대 급배수관	화장실 바닥타일 철거후 매립 급배수관 설치	화장실 바닥타일 철거않고 바닥 코어 천공후 지하층 천정 급배관수으로 설치	〃
샤워실 급수 인입배관	급수 인입배관을 인근 용수 배관에서 분기하여 설치	급수 인입배관을 연장하여 계량기 지난 지점에서 분기하여 설치 검토	샤워실
샤워실 출입문 틀 마감	판넬용 U-Bar 마감	내부식성 스테인레스 제 프레임 마감으로 변경 보완	〃
샤워 탈의실 바닥	-	탈의실 바닥 전기 온돌판넬 설치	〃