시공계획서 검토 및 승인 내용 [ 미아동699-31 ~ 698-29 외7개소 장기사용배급수관 정비공사 ]

구 분	시설공단 검토 내용		시설공단 지시 내용	사업소 승인 내용
현장조직표	-당해 공사를 적절히 수행할 수 있는 현장 조직 구축 여부	-현장대리인 및 품질관리자 등 기 선임된 자로 적정하게 작성 됨 -유관기관 비상연락망 작성 적정	- 현장대리인 현장상주 철저 - 현장대리인 등 주요 관계자 실명기입 및 변경시 즉시 보고	· 원안 시행
공사 세부공정표	-공사기한 내에 공정의 순서, 일정 및 계획 작 업량의 적합성 검토	-공기 내 공사를 완료하도록 구간별로 적정 하게 작성 됨	- 공정계획에 따라 공사가 완료 되도록 장비, 자재, 인원준비 철저	· 원안 시행
주요 공정별 시공절차 및 방법	-주요공종 시공방법에 대한 도면과 시방서 일치여부 확인 -필요시 시험시공 및 시공 상세도를 제출 받아 적정성 검토	- 주요공종 시공방법 등 일치여부 적정 - 필요시 제출받아 검토 예정	- 시공전 공사 안내 철저 - 교통개방시간 준수철저. - 현장여건 변동 등으로 인한 설계변경이 필요한 경우는 실정보고 및 승인을 득한 후 공사시행	· 원안 시행 · 출퇴근시간 대 공사시행 금지할 것 - 금지시간 : 오전6시~9시, 오후 5시~9시
인력, 자재, 장비 투입계획	-주요 공종에 대한 인력, 자재, 장비투입에 대한 계획 확인 -예정공정표와 연계한 적정성 검토 필요시 추가투입 계획 검토	- 현장실정에 맞는 장비,자재 및 인력 투입 계획이 작성 됨 - 필요시 추가투입 검토 예정	- 관급자재 및 사급자재 적기에 투입 토록 사전 준비 철저 - 관급자재 대체사용시 사용 승인 요청 철저	· 원안 시행

구 분	시설공단 검토 내용		시설공단 지시 내용	사업소 승인내용
안전관리대책	-가이드라인에 의거, 심사한 안전관리대책 적정여부	산업안전보건관리비 사용내역 양식에 따른 추후 접수 및 검토가 필요함	안전시설물 설치 철저 도급사에 사용내역 양식 교육예정	· 보도구간 공사시 보행자 통로를 필히 확보하여 보행안전도우미와 교통정리원을 배치하고 보행자 안전 확보할 것 · 공사 전 안전장구(개인보호구 등)준비 및 착용철저
환경관리대책	- 공사장주변 환경관리 대책	- 비산먼지, 소음, 진동, 건설폐기물, 토양오염 등에 대한 현장 환경관리 방법 등의 대책 작성 적정	- 환경 민원예방을 위한 조치 철저	· 주택가 구간 작업시 사전 홍보 철저 · 소음 방지대책 강구 철저
품질시험계획	- 품질관리 기구조직 - 공종별 품질시험계획	- 공정별 품질시험계획 및 작성 적정	- 주요 공정별 검측서 사전 작성 후 제출 및 검측 시행 철저	· 품질 시험계획 이행 및 사급자재(환토재 등)관리 철저
최초 위험성 평가서	- 근로자의 작업과 관계 되는 위험요소 선정 적정성 - 위험요인의 감소대책 적정성	- 공정별 위험요인에 대한 예방대책이 수립됨	- 추후 수시위험성평가서 작성 및 이행 철저	· 원안 시행
기타 공사추진에 필요한 사항	-감독자가 공사 추진과 관련 하여 필요한 사항이 있을 경우 추가 제출 토록 서면으로 지시하고 검토	- 공사추진과정에 따라 필요사항 추가 제출 예정