연간단가 시공사 대표 안전교육 자료

□ 교육명 : 연간단가 시공사 대표 안전교육

□ 일  시 : 2018. 2. 22(목) 14:00 ~ 16:00

□ 장  소 : 지하3층 중앙통제실 및 각 현장

□ 교육자 : 시설관리팀장 및 각 업무담당

□ 교육일정

○ 14:00~15:00  안전교육 실시

○ 15:00~16:00  각 공사(작업) 현장 답사 및 시설물 안내

【 안전교육 자료 】

◈ 작업진행

○ 공사, 자재업체, 자체인력 등이 작업 개시전 반드시 출력인원과 작업내용,        작업위치를 관계자에  사전 보고 및 승인 후 투입(근무자는 현장 통제 확행)

○ 작업자 중에 거동불편으로 안전사고 우려될 경우 작업투입 자제

◈ 안전사고 예방

○ 작업자는 반드시 안전모, 안전화, 안전벨트, 안전조끼, 보안경(먼지, 비산물

작업) 항시 착용

○ A형 사다리 작업자는 반드시 2인 1조로 작업, 안전받침대(아웃트리거) 설치

○ 고소작업은 반드시 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 후 작업시행

◈ 보고체계 확립

○ 대, 소 구분 없이 아무리 작은 사고라도 발생 시에는 즉시 시설관리팀에 보고

○ 안전사고 발생 → 주변 관계자는 즉시 팀장에게 연락 → 현장 대응은 현장        책임자가 총괄하에 사고수습, 담당자는 수시 상황보고

◈ 건설기계 관련

○ 운전자 안전벨트 착용, 장비 실명제카드 부착, 장비 작업계획서에 운반물의

중량 및 동선, 신호수 위치등 표기, 보험증 휴대 등을 확인하고 투입

○ 건설기계 투입전, 건설기계 등록증(유효기간 확인), 보험가입증명서, 사업자

등록증, 건설기계조종사면허증, 신호수 배치계획 확인 철저

○ 중량물 인양 등 주요공종은 공종별 작업계획서 작성 및 승인 후 시행

○ 신호수는 구별되는 복장 착용 및 정위치 근무

◈ 기계기구 사용

○ 모든 작업용 콘센트 기구는 접지전극이 있어야 하며, 반드시 접지 이행

○ 중간 접속 없도록 하고 불가피한 경우 규정에 맞도록 접속

○ 모든 기계기구는 안전점검 점검표 부착 후 사용

○ 절단기는 보호커버를 완전히 덮고 사용하며 불꽃 등이 비산되지 않도록        비산 방지막 설치

○ 사람 통행이 없는 안전한 곳에서 작업 실시

○ 용접, 절단 작업시 불꽃비산 방지 조치 및 소화기 비치

◈ 밀폐공간 작업

○ 오·폐수 처리공간, 맨홀작업, 밀폐공간 페인팅, 탱크, 정화조 등 환기가        불충분한 상태에서 작업해야 하는 밀폐공간(산업안전보건 규칙의 17개        장소)에서는 반드시 산소 농도를 측정 후 작업에 임하여야 하며, 산소

농도가 충분할 지라도 충분한 환기 실시 후 작업

- 산소농도 : 18% 이상 23.5% 미만

- 탄산가스 : 1.5% 미만

- 황화수수 : 10ppm 미만

○ 작업자는 ①  작업 전, 작업 중 산소 및 유해가스 농도 측정 ② 작업 전,

작업 중 환기 실시 ③ 구조 작업시 공기호흡기 또는 송기마스크 필히

착용 준수