시공원 보수정비사업 설계심의 결과

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
종로구	와룡 근린공원 보수정비사업	∘위치 : 종로구 명륜동3가 산2-14번지 일대 (와룡근린공원) ∘사업비 : 25백만원 ∘주요사업내용 - 식재공 : 회양목, 병꽃나무 등 3종 270주 식재 -시설공: 데크시설, 목계단, 계단보수, 로프휀스, 목책, 운동시설, 음수대 정비 등 - 폐기물 : 폐기물 처리 1식	조건부추진	∘목재계단이나 목재 난간 설치시 목재 제품에 대하여 방부처리를 철저히 하여 설치될 수 있도록 처리 철저 ∘로프휀스 설치시 경간사이의 로프가 늘어지지 않도록 설치 철저 검토 ∘로프휀스의 로프색깔을 목재색깔과 동일하게 하거나 기와진회색으로 칠하여 관리될 수 있도록 검토 ∘목재계단 정비시 기존 시설에 맞추어 일부만 보수정비하는 시설이므로 설치공정을 보다 세밀하고 디테일하게 설치될 수 있도록 검토 ∘사각정자의 바닥면 마사토 포장보다는 목재데크로 정비할 수 있도록 검토 ∘음수전 정비시 음수대와 연결되는 배수시설과 트렌치, 주변 정비까지 함께 정비될 수 있도록 검토

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
양천구	계남 근린공원외 2개소보수정비사업	∘위치 : 양천구 신정동 621번지 (계남근린공원 외 2개소) ∘사업비 : 25백만원 ∘주요사업내용 - 식재공 : 회양목, 조팝나무 등 7종 270주 식재 -시설공: 목교, 목재계단, 축대목, 사각정자, 휴게의자, 배수로시설, 마사토포장, 배드민턴장 정비, 운동시설 설치등 - 폐기물 : 폐기물 처리 1식	조건부추진	∘<계남공원 A구간> 기존 샛길을 폐쇄하고 다른 장소로 등산로를 재정비할 경우 폐쇄구간을 등산객들이 충분히 인식할 수 있도록 수목식재 및 안내 철저 검토 ∘<계남공원 B구간> 계단 재설치시 안전 난간의 모양이 과도한 면이 있으므로 2단으로 처리하고 공원 분위기에 맞게 설치 검토 ∘<용왕산공원 A구간-1> 통나무 계단 설치시 계단 밑면이 토양이므로 우기시 토사가 유실되지 않도록 유념하여 설치 검토 ∘<용왕산공원 A구간-1> 정자 아래 탁자 설치는 제외 ∘목계단 설치시 계단폭과 높이, 보행자의 보폭 등을 참고하여 휴먼 스케일에 맞게 설치될 수 있도록 검토 ∘<용왕산공원 A구간-1> 약수터 아래 운동시설 설치공간 바닥위에 둥그렇게 튀어나온 관뚜껑은 턱을 낮추고 맨홀 뚜껑으로 덮어 편평하게 처리후 운동시설 설치 검토 ∘<용왕산공원 A구간-1> 의자는 등의자로 설치 검토 ∘배드민턴장 정자 설치시 평상 보다는 의자형태로 설치할수 있도록 하되, 주민의견을 수렴하여 적절하게 설치될수 있도록 검토

끝.