시드니시 분산형 에너지 기본 계획

: 재생가능에너지 2012-2030

2013년 6월

서  문

2008년 시드니시는 ‘지속가능한 시드니 2030’을 발표, 2030년까지 시드니시의 지방 정부 지역(local government area: LGA)에서의 온실가스 배출량을 2006년 대비 70% 감축하겠다는 목표를 설정.

시드니시의 250km 내에는 2030년까지 전력의 30%를 재생가능에너지로 대체하기 위한 충분한 양의 재생가능에너지 자원이 존재함.

시드니시의 3중 에너지 발전(trigeneration) 네트워크를 위한 재생가능전기·가스를 통해 2030년까지 건물의 에너지 수요 100%를 제공할 수 있을 것으로 기대.

3가지의 에너지를 동시에 생산하는 시스템으로, 석탄 화력발전보다 에너지효율이 높음.

기본계획 요약(Unlocking the master plan)

목표

2030년까지 시드니시 내에서 사용되는 전력의 30%를 지속가능전기로 제공

상기 30% 중 60%는 LGA 내 재생가능에너지를 통해 달성 가능

시드니시의 재생가능전기 30% 중 40%는 LGA 외(그러나 250km 내에 위치한) 재생가능에너지를 통해 달성 가능

재생가능가스로 시드니시의 3중 에너지 발전을 위해 사용되던 천연가스를 100% 대체 가능

재생가능에너지는 LGA의 온실가스 배출량을 2006년 대비 37% 감축할 수 있음

재생가능전기·가스를 통해 시드니시의 전력, 난방 및 냉방 수요 100% 제공 가능

재생가능에너지 가능성

호주가 재생가능에너지 경제 및 재생가능에너지의 주요 수출국이 되기 위해서는, 재생가능에너지에 대한 현재의 좁은 관점과 사고방식이 변화될 필요가 있음. 호주는 다양한 재생가능에너지 자원을 가지고 있음(특히 태양광, 풍력 및 해양에서의 가능성 大). 재생가능에너지 발전의 간헐성 극복 등이 고려사항이라고 할 수 있음. 기후변화 및 재생가능에너지 목표 및 전달에 있어 유럽은 호주보다 앞서있음. 또한 유럽 재생가능에너지 모델은 에너지 독립 및 온실가스 배출량을 감축하고자 하는 미국 및 아시아 국가들에게 있어 모범이 되고 있음.

재생가능전기

시드니시의 LGA에서 사용되는 전력의 90%는 석탄 화력 발전소에서 생산됨(온실 가스 배출량의 80%에 대한 책임 有). 호주 전력의 10%를 재생가능에너지 기술을 이용하고 생산하고 있으며, 2020년까지 20%로 늘릴 계획.

시드니 LGA 내 재생가능에너지 자원

- 건물에서의 태양광 및 풍력

태양광 전기 PV 및 태양광 온수는 시드니시의 재생가능전기 목표(30%)의 절반을 제공 가능. 시드시니 LGA의 총 지붕 공간 중 7.3%를 이용, 태양광 전기 PV 패널은 455GWh/년을 생산 가능. 태양광 온수 시스템은 총 지붕 공간의 2.8%를 이용, 138GWh/년을 대체 가능함. 태양광 PV 및 소형풍력은 가장 저렴한 재생가능에너지 기술임.

- 구역 수준에서의 태양광, 풍력 및 지력

태양열 전력 시스템은 2030년에 시드니시의 전력 수요 1%를 제공할 수 있음. 지열의 직접적 이용은 3중 에너지 발전 네트워크를 보완할 수 있음. 지열과 달리 풍력 발전은 완충지대를 포함 넓은 토지 영역을 필요로 함. 3중 에너지 발전 네트워크와 연결된 지열의 직접적 이용은 대부분의 유틸리티 규모의 재생가능전기 기술보다 저렴함.

LGA를 넘어선 재생가능전기

시드니시의 재생가능전기 목표의 40%는 시드니시 LGA 외(그러나 250km 내에 위치한)로부터 제공될 필요가 있음. 내륙 풍력, 해상 풍력 및 집중된 태양광 PV가 가장 저렴한 재생가능전기 기술로 밝혀짐. 그러나 2030년에는 태양열, 지열 전기 등도 경쟁력이 있을 것으로 생각됨. 또한 동 기술들을 이용, 재생가능에너지 자원 수출이 가능하며 이를 통해 추가적인 경제 발전을 이룰 수 있음.

재생가능전기와 화석연료

태양광 및 풍력 등과 같은 간헐적인 재생가능에너지 기술은 계속해서 전력을 생산 할 수 없음. 따라서 석탄 또는 가스 발전소를 통한 백업 공급을 필요로 함. 화력 연료 발전소은 시작 시간을 필요로 하며, 화력 연료 발전소의 발전기가 작동되어 있지 않은 상태라면 전력이 끊길 수 있음. 이를 운전 예비(spinning reserve)라고 함. 비간헐적 형태의 재생가능에너지(예를 들어, 3중 에너지 발전에 쓰인 재생가능가스)는 운전 예비를 필요로 하지 않으므로, 해당 기술들을 개발하는 것이 중요함.

폐기물에서의 재생가능가스

동 기본 계획은 폐기물(주거 및 상업 쓰레기 등)을 통한 재생가능가스 생산에 대해 언급하고 있음. 도시 밖 가축 분뇨 및 농업 그루터기를 통해서도 재생가능가스를 생산할 수 있음.

폐기물에서 생산된 재생가능가스는 372MWe에서 24시간 가동되는 3중 에너지 발전에서 이용 가능 함. 재생가능가스가 연료로 사용된 3중 에너지 발전은 저탄소 전력과 탄소 제로 난방 및 냉각을 제공 가능함. 따라서 온실가스 배출량 감축효과 有.

천연가스는 현재 호주 내에서 가장 덜 발달된 기술임.

시드니시 LGA의 250km 내에는 재생가능가스를 생산 가능한 폐기물 자원 有. 100~150km 내에는 도시의 3중 에너지 발전에 제공 가능한 충분한 양의 폐기물 자원 有. 따라서 재생가능가스를 시드니시, 시드니 수도권 및 NSW 내 이웃 지역에서 조달 가능함.

전기를 가스로

재생가능전기을 재생가능가스로 변환하는 것은 재생가능자원(태양광, 풍력 등)으로부터의 잉여 에너지를 저장하는 새로운 방법임. 변환과정은 재생가능전기를 사용하여 물을 전기분해 함. 동 기본 계획의 6장에 관련 사례(독일의 Falkenhagen)가 소개되어 있음.

저감의 사회적 한계 비용

2020년까지 재생가능가스(소형풍력발전 및 폐기물을 이용하여 생산된)를 사용한 구역 규모의 3중 에너지 발전은 음수의 사회적 한계 비용을 가짐. 소형풍력발전은 간헐적인 재생가능에너지 기술이며, 시드니시 LGA 전력 수요의 1% 미만을 제공 가능함. 그러나 재생가능가스를 사용한 3중 에너지 발전은 비간헐적이며, 시드니시 LGA 전력 수요의 70%를 제공 가능함.

새로운 방향

가장 비용·환경 효과적인 방법으로 지속가능한 변화를 이끌어 내기위해, 시드니시는 탈중심화 에너지(3중 에너지 발전 및 재생가능에너지) 등을 위한 녹색 인프라 기본 계획을 세움.

2030 목표

<그림 1>은 2030 목표(30% 달성)에 대한 재생가능전기의 기여도를 보여주며, <그림 2>는 지속가능에너지 기본 계획 및 기타 녹색 인프라에 의해 제안된 재생가능에너지로 인한 온실가스 배출량 감축에 대해 보여줌.

<그림 >

<그림 >

재생가능에너지 마이닝(mining) 및  수출

호주의 재생가능에너지 자원은 호주의 연간 에너지 수요보다 더 큼. 연간 태양 복사 에너지는 약 5,800만 PJ(petajoules)이며, 이는 호주의 연간 에너지 소비의 10,000배에 달함. 또한 호주는 풍력 자원도 풍부함. 그러나 호주의 재생가능에너지는 대부분 미개발 상태임

1.재생가능에너지 자원

변화의 필요성

온실가스 배출량 감축의 필요성 및 전기 비용 상승을 고려, 해결방안으로서의 재생가능에너지에 관심 多

시드니를 위한 기술적 해결방안

시드니시의 목표 달성을 위해 현재 사용 가능한 재생가능에너지 기술이 다양한 수준에서 적용되고 있음. 동 기본 계획은 재생가능에너지 자원의 평가에 대해 제시하고 있으며, 주요 기술들을 다음과 같이 분류하고 있음. 1. 시드니시 LGA 내 건물 수준에서의 재생가능전기 및 열(그림 3), 2. 시드니시 LGA 내 구역 수준에서의 재생가능전기(그림 4), 3. 시드니시 LGA 외 유틸리티 수준에서의 재생가능전기(그림 5), 4. 시드니시 LGA 내·외 폐기물 및 바이오매스를 사용한 재생가능가스(그림6).

<그림 >	<그림 >
<그림 >	<그림 >

옵션 평가

재생가능에너지 기술 및 기회는 다음과 같은 순서를 통해 평가되었음. 1. 온실가스 배출량 감축 → 2. 에너지의 한계 비용 → 3. 공간적 토지 이용 제약 및 위치 필요조건 → 4. LGA내·외 총 발전 용량

과학기술 목록

동 기본 계획에 명시되어 있는 기술들은 다음과 같음. 태양광 PV (photovoltaic) 패널, 집중된 태양광 PV, 태양열 온수, 태양열 온수 지역난방, 집중된 태양열, 소형 또는 건물 통합 풍력발전, 내륙 풍력, 해상 풍력, 지열 온수 지역난방, 파력, 조력 에너지, 비조력 에너지, 폐기물 및 바이오메스를 이용한 재생가능가스

재생가능에너지 마이닝(mining)

동 기본계획은 호주의 재생가능에너지 마이닝의 가능성에 대해서는 언급 않음

2.재생가능에너지 다시 생각해보기

에너지 변환

시드니시는 재생에너지를 사용, 에너지 변환을 이룰 수 있는 가능성을 갖고 있음. 이는 하나의 기술이 아닌 여러 기술의 조합을 필요로 함. 건물(주거, 산업 또는 산업용)에 전기 생산을 위한 재생가능에너지 기술을 적용 할 수 있음.

에너지 확보

도시의 탈중심화된 재생가능에너지 네트워크는 저탄소 에너지 생성을 촉진하며, 보장된, 안전한 에너지를 비용 효과적인 방법으로 제공할 수 있음. 이는 또한 화석 연료 발전에 대한 의존성을 줄일 수 있음.

호주 정부, 2020년까지 전력의 20%를 재생가능자원으로 공급하겠다는 목표 有. 또한 2020년까지 2000년 대비 온실가스 배출량을 5% 감축하고자함.

시드니시의 재생가능전기 목표는 지역(local)에서 또는 도시의 250km 내에서 생산된 전력과 관련되어 있음.

백업 전력과 간헐성

현재 호주에서는 주로 석탄 화력 발전을 이용하여 전기를 생성함. 재생가능에너지가 화석 연료를 100% 대체하기 위해서는 재생가능에너지 시스템이 비간헐적이여야함. 동 기본 계획은 시드니시를 위한 큰 규모의, 비간헐적인 재생가능에너지(예를 들어, 재생가능가스)에 대한 충분한 기회가 있음을 보여주고 있음.

재생가능에너지의 비용

2010년부터 2015년 동안, 호주의 전기 네트워크 사업은 총 전력망 업그레이드 등에 4백60억 달러를 지출 할 것으로 예상됨. 이는 전기 비용의 급격한 상승의 주요 원인이라고 할 수 있음.

탄소세 메커니즘

2012년 7월 1일을 기준으로, 탄소 1톤에 $23.

호주 탄소세는 최근 폐지됨.

탄소저감비용

2030년까지는 기술(특히 비간헐적 기술)에서 가장 크게 발생할 것으로 예상됨. 재생가능에너지에 대한 보조금을 받을 수 있으며, 또한 배출권 거래를 통해 이익을 얻을 수 있을 것임.

금전적 인센티브

재생가능에너지 인증서, 발전 차액지원제도(FEED-IN TARIFFS: FIT), 재생에너지와 관련된 규제 장벽 제거, 지역 계획·개발 관리 및 건물 코드, 환경 업그레이드 협정, 청정 에너지 법 2011 등이 있음.

재생가능에너지 행동 계획 초안

뉴 사우스 웨일즈(NWS) 재생가능에너지 행동 계획 초안은 2011년에 발표되었으며, 국가의 재생가능에너지 목표(2020년까지 20% 달성) 지원을 위해 만들어졌음.

저탄소 인프라 영역 및 '핫 스팟'

3중 에너지 발전 기본 계획은 높은 에너지 수요를 필요로 하는 시드니시의 특정 지역(이하 저탄소 인프라 영역)을 목표로 함. 해당 영역에는 새로운 열에너지 네트워크(폐열 이용)를 통해 저탄소 에너지가 제공될 것임. 동 폐열은 건물 난방 및 냉방에 이용 가능하며, 피크 전력 부하를 낮출 수 있음.

3.시드니시를 위한 재생가능에너지

동 기본 계획은 시드시니의 에너지 및 기후변화 관련 목표 달성을 위해 필요로 하는 재생가능에너지 자원의 규모 등을 확인함. 이를 위해 시드시니의 LGA 내에서 관련 목표가 어느 정도 달성 될 수 있는지 등을 결정함.

동 기본 계획의 제안

- 재생가능전기 목표: 2030년까지 3,904GWh/년의 30% 달성.

- 재생가능에너지 목표: 2030년까지 3중 에너지 발전에서의 화석 연료를 폐기물에서 생산한 재생가능가스 및 기타 재생가능에너지 자원으로 대체.

시드니시 LGA 내 건물 수준에서의 재생가능전기 및 열

주거용 및 비주거용 건물에 가장 적절한 기술들로는 태양열 온수 수집기, 태양광 PV 전기, 건물 내장형 풍력발전, 건물 규모의 소형풍력발전 등이 있음. 각 건물의 에너지 프로파일 및 유형에 따라 다른 기술이 적용될 필요가 있음.

- 건물 계층(Building Hierarchy)

각 재생에너지 유형에 대한 지붕 공간 할당 및 에너지 출력의 최적화를 위해 건물 계층을 개발함. 건물 계층은 총 재생에너지의 발전 용량 및 탄소 감축 가능성을 결정하기 위해 상업용, 주거용, 산업용 건물에 적용됨. 건물이 저탄소 인프라 영역 또는 핫스팟 내에 위치한 경우 건물의 지붕에는 태양광 PV가 설치되어야 함. 건물이 탄소 인프라 영역 또는 핫스팟 외에 위치한 경우 건물의 지붕에는 태양열 온수 기술이 설치됨. 만약 건물의 높이가 150미터 이상인 경우에는 태양광 PV, 온수 기술, 또는 소형풍력발전이 이용되어야 함. 150미터 이하인 경우에는 태양광 PV나 온수 기술만 사용되어야 함. 이는 소형풍력발전이 낮은 건물에서는 덜 효과적이기 때문임.

- 상업용 건물

상업용 건물은 소매, 엔터테인먼트, 숙박 시설 및 상업 사무실 건물을 포함함.

- 주거용 건물

단일 주거 및 멀티 유닛 건물을 포함함. 멀티 유닛 건물의 경우 상대적으로 재생가능에너지 기술사용에 적절한 큰 지붕 면적을 갖고 있음.

- 산업용 건물

산업 건물의 대부분은 태양열 기술(전기와 온수 생성을 위한)을 수용하기에 적합한 크고, 평평하며 비어있는 지붕 공간을 가지고 있음.

- 태양열 온수

태양열 온수 시스템은 온실가스 배출량 감축에 큰 기여를 할 수 있음. 태양광 PV에 비해 태양열 온수 기술의 비용이 더 적음. 태양열 온수는 모든 건물 유형에 대해 전기 온수 시스템을 대체하여야함.

설치 용량: 62 MW
그리드 전기 오프셋	138 GWh/년
필요한 지붕 면적	19 ha
총 지붕 면적의 %	2.8%
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	1.8%
전기 기여도(2030년까지)	3.1%
가구 크기 설치(Household size installations)	44,645
평균 가구 전기/년(equivalent)	30,829

- 태양광 PV 패널

태양광 PV는 시드니시의 전력의 10% 이상을 제공 할 수 있으며, 여름 전력 피크를 낮출 수 있음. 태양광 PV는 재생가능전력생성(평방미터 당)에 대한 가장 큰 용량을 가지고 있음.

설치 용량: 395 MW
그리드 전기 오프셋	455 GWh/년
필요한 지붕 면적	49.3 ha
총 지붕 면적의 %	7.3%
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	5.8%
전기 기여도(2030년까지)	10.1%
가구 크기 설치(Household size installations)	768,889
평균 가구 전기/년(equivalent)	101,264

- 작은 규모·소형풍력발전

최적의 바람 속도는 100미터 높이 이상의 건물에서 주로 발생함. 따라서 적은 수의 건물(150미터 이상의 높이)에서 태양광 PV보다 더 높은 효율을 보인다고 할 수 있음.

설치 용량: 0.5 MW
그리드 전기 오프셋	1 GWh/년
필요한 지붕 면적	0.1 ha
총 지붕 면적의 %	0.02%
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	5.8%
전기 기여도(2030년까지)	0.02%
가구 크기 설치(Household size installations)	100
평균 가구 전기/년(equivalent)	156

시드니시 LGA 내 구역 수준에서의 재생가능전기

- 집중된 태양열

설치 용량: 21 MW
그리드 전기 오프셋	47 GWh/년
필요한 토지 면적	11.3 ha
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	1%
가구 크기 설치(Household size installations)	10,469

- 구역 수준에서의 풍력 발전

설치 용량: 51 MW
그리드 전기 오프셋	51 GWh/년
필요한 토지 면적	16.9 ha
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	1.1%
설치 수	26
평균 가구 전기/년(equivalent)	11,360

- 지열의 직접적 이용: 온수 순환

설치 용량: 5 MW
그리드 전기 오프셋	11 GWh/년
필요한 토지 면적	0.1 ha
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.1%
전기 기여도(2030년까지)	0.2%
평균 가구 전기/년(equivalent)	2,383

시드니시 LGA 외 유틸리티 수준에서의 재생가능전기

2030년까지 시드니시 LGA 외로부터 12%(468GWh/년)의 추가적인 재생가능전기 공급을 필요로 함. 그러나 동 기본계획에서는 597GWh/년을 가정으로 하고 있음. LGA 외에서 이용 가능한 기술들로는 내륙 풍력, 해상 풍력, 지열 전기, 집중된 태양광 PV 패널, 집중된 태양열, 파력, 조력 및 수력 등이 있음.

-내륙 풍력

설치 용량: 200 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%

-해상 풍력

설치 용량: 270 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	6,000 ha

-지열 전기

설치 용량: 110 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	3 ha

-집중된 태양광 PV 패널

설치 용량: 290 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	732 ha

-집중된 태양열

설치 용량: 290 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	732 ha

-파력

설치 용량: 270 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	6,000 ha

-조력

설치 용량: 270 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	6,000 ha

-수력

설치 용량: 270 MW
연간 출력	597 GWh
이산화탄소 배출량 감축(2030년까지)	0.6%
전기 기여도(2030년까지)	13.3%
필요한 토지 면적	6,000 ha

시드니시 LGA 내·외 재생가능가스(폐기물 및 바이오매스 사용)

재생가능가스를 생산하는데 두 가지 주요 기술(1. 열 가스화를 기반, 2. 혐기성 소화 이용) 有. 천연가스를 대체 할 수 있는 합성가스 또는 바이오 가스로 변환 및 업그레이드 가능한 폐기물 및 바이오매스 자원은 시드니시 LGA 폐기물, 시드니 수도권 폐기물, 확장된 규제 지역 폐기물, 산림 잔여물, 넓은 에이커 작물 잔류물, 분뇨 폐기물, 원예 폐기물, 하수 슬러지, 기존의 매립 가스에서 얻을 수 있음

4. 성과측정

성과측정

-핵심 기술의 요약

재생가능전기	설치 용량 (MW)	연간 전력 생산 (GWh)	2030년 총 전기 수요 (%)	2030년 연간 탄소 저감 (ktCO2-e)	BAU대비 2030년 온실가스 배출량 감축 (%)
건물 규모
태양열 온수	62.0	138	3.5	146	2.3
태양광 PV 패널	395.0	455	11.6	482	7.6
소형풍력발전	0.5	1	0.1	1	0.02
총합	457.5	594	15.2	629	9.92
구역 수준
집중된 태양열	21.0	47.0	1.2	50	0.8
구역 수준 풍력발전	51.0	51.0	1.3	54	0.8
지열의 직접적 이용-온수 순환	5.0	11.0	0.3	12	0.2
총합	77.0	109.0	2.8	116	1.8
시드니시 LGA 내에 대한 총계	534.5	703	18.0	745	11.72
유틸리티 규모
내륙 풍력	170	468	12.0	412	6.48
해상 풍력	140	468	12.0	412	6.48
지열 전기	85	468	12.0	412	6.48
집중된 태양광 PV 패널	165	468	12.0	412	6.48
집중된 태양열	230	468	12.0	412	6.48
파력	210	468	12.0	412	6.48
조력	95	468	12.0	412	6.48
수력	85	468	12.0	412	6.48
시드니시 LGA 외에 대한 총합	170	468	12.0	412	6.48
총합	704.5	1,171	30.0	1,157	18.2

-2030 목표에 대한 추적

시드니시 LGA 내 지속가능전기를 통해 11.7%, 시드니시 LGA 외 지속가능전기를 통해 6.5%, 폐기물을 이용한 지속가능가스를 통해 19.3%의 탄소를 절약 할 수 있음.

동 기본 계획은 시드시니의 온실가스 배출량 감축 목표에 대해 다음과 같이 기여 할 것임. 1. 시드니시 LGA 내 건물 등에 사용된 지속가능에너지 기술은 2030년까지 연간 0.745Mt(million tonne)의 이산화탄소 감축, 2. 시드니시 LGA 외 지속가능전기는 2030년까지 연간 0.412Mt의 이산화탄소 감축, 3. 폐기물로부터 생산된 재생가능가스는 2030년까지 연간 1.227Mt의 이산화탄소 감축.

30%의 재생가능전기 목표 달성을 위해서는 기존의 화석 연료를 대체할 수 있는 연간 1,171GWh의 재생가능전기를 필요로 함. 동 기본 계획은 시드니시 내 건물 및 구역의 재생가능에너지 기술이 동 도시의 2030년 전력 소비의 18%를 제공 할 수 있음을 보여줌. 상기 30%의 목표 달성을 위해서는 시드니시 LGA 외로부터 12%(468GWh)의 추가적인 공급을 필요로 함. <그림 7>은 30% 목표 달성에 있어 각 지속가능에너지 기술의 기여도를 보여주고 있음.

<그림 >

재정적·경제적 가능성

재정적·경제적 분석 및 재생가능전기·가스 비용에 대한 내용 有.

5.기본 계획의 활성화

긍정적인 변화 및 동 기본 계획의 활성화를 위해 필요로 하는 행동들은 다음과 같음. 1. 건물의 지속 가능성 지수 개혁, 2. 도시의 개발 관리 계획에 저탄소 인프라 영역을 반영, 3. 의무 공시 및 호주 건축 환경 등급 시스템에서 구역 규모의 탈중심화 재생가능에너지 인정, 4. 저탄소 영역 인정 제도, 5. 재생가능에너지 인센티브, 6. 재생가능전기 및 가스 네트워크의 연결 비용 표준화, 7. 수요 관리 리베이트 및 비용 반사 요금(cost reflective charge) 도입, 8. 재생가능에너지 시스템을 위한 지역, 주, 연방 차원의 재정 마련, 9. 새로운 개발에 대한 환경 업그레이드 협정 도입, 10. 시드니시 LGA 내·외 투자에 대한 전략, 11. 재생가능에너지 기술 지원을 위한 타당성 조사 및 시범 사업 수행, 12. 탈중심화 에너지에 대한 규제 장벽 제거, 13. 재생가능가스에 대한 목표 설정 및 규제 체제 개발, 14. 재생가능가스에 대한 정부 주도의 시장 개발 방식 이행, 15. 비간헐적 재생가능전기를 위한 ‘전기를 가스로’ 에너지 저장 장치 개발, 16. NSW과 호주에서의 재생가능가스 및 ‘전기를 가스로’에 대한 연구 수행.

6.사례 연구

-건물 수준의 기술

시드니 레드 펀 커뮤니티 센터(태양열 온수), 시드니 INMARK TOWER(소형풍력발전), 독일 Esslingen(태양열 냉방 및 난방), 영국 런던 EMBASSY COURT(지열 열 펌프), 영국 런던 STRATA SE1(건물 내장현 풍력발전)

-구역 수준의 기술

시드니시(구역 수준 태양광 PV 프로그램), 뉴 사우스 웨일즈 뉴캐슬 연방 과학 산업 연구 기구(집중된 태양열), 덴마크 MARSTAL(태양열 지역 난방 시스템), 프랑스 파리(지열 지역 난방 시스템), 네덜란드 HEERLEN(광산 물 지열 지역 난방), 영국 런던, DAGENHAM(도시 풍력발전), 덴마크 코펜하겐(harbour 풍력발전)

-도시 외 유틸리티 수준의 기술

호주 서부 GERALDTON(GREENOUGH RIVER 태양광 농장), 미국 켈리포니아 모하비 사막(집중된 태양열), 스페인 세비야 FUENTES DE ANDALUCIA(집중된 태양열), 뉴 사우스 웨일즈 BUNGENDORE(육상 풍력 발전 단지), 영국 템스 강 어귀(런던 어레이 해상 풍력), 호주 서부(퍼스 WAVE 에너지 프로젝트), 빅토리아(포틀랜드 POWERBUOY WAVE 에너지 프로젝트), 프랑스(LA RANCE BARRAGE 조력), 북 아일랜드(STRANGFORD NARROWS 조력), 덴마크 코펜하겐(AVEDORE 2 RENEWABLE HYBRID CITY-WIDE COGENERATION NETWORK)

캐나다 브리티시컬럼비아주(州)의 주도(州都).

-재생가능가스

영국 DORSET(POUNDBURY RENEWABLE GAS GRID INJECTION), 스웨덴 GOTHENBURG(BIO2G BIOMASS GASIFICATION RENEWABLE GAS GRID INJECTION), 핀란드, LAHTI(KYLMÄJÄRVI 2 MUNICIPAL WASTE GASIFICATION RENEWABLE GAS FUELLED COGENERATION NETWORK), 독일 FALKENHAGEN(‘POWER TO GAS’ RENEWABLE ELECTRICITY TO RENEWABLE GAS 프로젝트)

-런던 계획(재생가능에너지 정책)

GLA(런던광역시)는 런던 시장과 25명의 런던 의회(London Assembly) 의원으로 구성되어 있음. 이는 8,174,100명의 인구가 거주하고 있는 1,579km2 크기의 런던(Greater London)에 대한 전략적 관리를 담당하는 지역 기관이라고 할 수 있음. GLA는 런던의 토지 이용 계획에 대한 책임 有. 시장은 ‘런던 계획’을 마련 할 필요가 있으며, 32개의 런던 자치구(borough)는 ‘런던 계획’을 준수하여야함. 대런던위원회법령(Greater London Authority Act) 2007에 의거 시장은 기후변화 완화 및 적응 전략을 마련해야 했으며, 이에 따라 런던 계획에 관련 전략이 반영됨. 2011년 시장의 기후변화 완화 및 에너지 전략이 발표되었으며, 이는 시장의 기후변화 행동 계획 2007의 주요 목표(1. 2025년까지 1990년 대비 이산화탄소 배출량 60% 감출, 2. 런던 에너지 수요의 25%를 탈집중화된 에너지로부터 공급)를 공식화 한 것이라 할 수 있음.