토양오염공정시험기준	ES 07130
시료의 채취 및 조제	2009
(sampling and preparing of soil sample)

1.0  개요

1.1  목적

이 시험방법은 토양 중 각종 오염물질을 측정하기 위해 시료를 채취하는 방법 및 시료를 조제하는 방법을 설명한다.

1.2  적용범위

이 시험방법은 토양시료의 채취하는 방법과 조제하는 방법에 적용한다.

2.0  시료의 채취방법

토양 시료채취는 간단한 작업이지만 토양은 수직으로나 수평적으로 균일하지 않으므로, 채취한 시료가 대상지역의 토양을 대표해야 한다는 점에서 세심한 주의를 기울여야 한다. 시료채취 오차는 분석측정 오차보다 항상 크기 때문에 토양시료는 신중하고 정확하게 채취해야 한다.

2.1  일반지역

2.1.1  시료채취지점 선정

2.1.1.1  대상지역을 대표할 수 있는 토양시료를 채취하기 위해, 농경지가 아닌 기타지역의 경우는 대상지역의 중심이 되는 1 개 지점과 주변 4 방위의 5～10 m 거리에 있는 1개 지점씩 총 5 개 지점을 선정하되, 대상지역에 시설물 등이 있어 각 지점간의 간격이 불충분할 경우 간격을 적절히 조절할 수 있다.( 총 5개 시료를 혼합하여 1개 지점 시료로 한다.)

농경지                           기타지역

그림 1. 토양시료 채취지점도

2.1.2  시료의 채취 및 보관

2.1.2.1  토양오염도검사를 위해서는 표토층(0～15 cm) 또는 필요에 따라 일정 깊이 이하의 토양시료를 채취할 수 있다. 토양시료 채취시 토양표면의 잡초나 유기물 등 이물질층을 제거한 후 그림 2와 같은 토양시료채취기(sampler)로 약 1 kg 채취한다. 다만, 토양시료채취기가 없을 때는 조사대상 물질의 특성을 고려하여 결정한다. 중금속류의 경우는 플라스틱 재질이 적합하며, 없을시 스테인리스강 재질의 모종삽 또는 삽 등과 같은 기구를 사용하고 그림 3과 같이 A부분의 흙을 제거한 다음 B부분의 흙을 채취한다. 시료채취시 토양에 직접 접촉하는 부분은 도색, 그리스 등의 화학약품이 처리되지 않은 기구를 사용한다.

2.1.2.2  채취한 토양시료는 폴리에틸렌 봉투에 시료의 채취 및 보관한다.

그림 2.  토양시료채취기 예시        그림 3.  토양시료채취법 예시

2.1.2.4  시료용기에는 채취날짜, 위치, 시료명, 토양깊이, 채취자 등 시료내역을 기재한다.