	신 청 :신청서 및 시공내역서 (민원인) 시료(19×29cm의 크기) 첨부					▶	1. 접 수 :수수료납부(20,00원)사항 확인 방염처리면적 및 방염도료 사용내역 확인
	▲
							▼
							2. 시 험 :40±2℃의 항온건조기로 24시간 건조 잔염시간, 잔신시간, 탄화길이, 탄화면적 측정
							▼
							3. 판 정 : 기준에 적합여부 판정
							▼
							4. 결 재 :결재 및 성적서 발급
							▼
							5. 통 보 :신청인에게 합격 여부 통보

부적합 판정 시

소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙

제3조(방염성능검사 신청) ① 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제12조제1항에 따른 방염대상물품(이하 "방염대상물품"이라 한다)에 대하여 법 제13조제1항에 따라 방염성능검사를 받으려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 방염성능검사를 신청하여야 한다.

1. 제조 또는 가공 과정에서 방염처리(불에 잘 타지 아니하는 소재로 제조되거나 또는 가공되는 경우를 포함한다)되는 물품(이하 "선처리물품"이라 한다)에 대한 방염성능검사: 별지 제1호서식의 선처리물품 방염성능검사 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다. 이하 신청서의 경우에 같다)에 다음 각 목의 서류(전자문서를 포함한다. 이하 첨부 서류의 경우에 같다)를 첨부하여 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원(이하 "기술원"이라 한다)에 제출하여야 한다.

가. 수입신고확인증 사본(수입한 선처리물품만 해당한다) 1부

나. 방염제의 독성시험 성적서(수입한 선처리물품 중 방염제를 사용한 경우만 해당한다) 1부

2. 설치 현장에서 방염처리되는 목재 및 합판(이하 "현장처리물품"이라 한다)에 대한 방염성능검사: 별지 제2호서식의 현장처리물품 방염성능검사 신청서에 시공명세서를 첨부하여 다음 각 목의 요건을 갖춘 목재 및 합판과 함께 관할 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 제출하여야 한다.

가. 가로 29센티미터, 세로 19센티미터 이상일 것

*********************************

■현장방염처리물품의 방염성능검사 신청 시 시료제출에 관한 안내

합판‧목재의 경우 현장방염처리를 할 수 있는 물품으로 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제20조제1항에서 규정하고 있으며, 방염성능검사 신청 시 시료재출에 관하여

소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙에 제3조제1항에 명시되에 있는대로 시료의 크기는 가로 29㎝,세로 19㎝ 이상이어야 하며, 종류별 방염처리 방법별로 각각 시료 재취를 하여 제출하여야 합니다.

그 시료 중 하나가 불합격 시 불합격한 그 시료만 다시 재취하여 방염성능검사를 신청하여야하며, 재 신청시 서류는 첨부한것과 같이 적합판정을 받은 시료를 제외한 부적합판정을 받은 시료만 신청하면 됩니다.

같은 도료 사용시에도 시료재취는 종류별로 각각

1개씩 제출하여야 합니다.

부적합 판정을 받은 시료만 다시 성능시험 의뢰를 합니다.