시 료 채 취 기 록 부

시료 채취일시 : 2023년 3월 21일 08시 ~ 09시
시료 명		영등포아리수정수센터
채취 시간		2023.3.21. 08시
채취 지점, 위치		배슬러지지 및 방류수조
시료채취 목적		물환경보전법에 따른 특정수질오염물질 정기검사
시료정보	업종	수도시설
	사업장규모	1종
	시료구분	폐수원수 및 방류수
기준정보	지역구분	나
	배출형태	공공수역 직접방류
	폐수배출시설설치‧운영시기	기존시설(2019년까지)
날씨(기온, 강우)		흐림
시료 성상		액상
채취량(시료용기, 단위)		PE 4L(1개), 노말헥산병 2L(2개), 갈색병 2L(2개), 40mL바이알(갈색 2개, 무색 2개)
시험 항목		특정수질오염물질 32개 항목
현장 측정 결과	pH
	수온
참고사항 - 육안 관찰사항, 보존제 사용시 종류와 양, 시료채취 후 보관방법, 기준적용시 고려사항(협의 기준) 등 시료관련 특이 정보 기록 예시) 시료채취 후 24시간 냉장보관 후 의뢰, 서울시 협의기준 적용 등

시료채취자  (직급) 환경주사 (성명) 임 해 기   (인)