시 료 채 취 기 록 부

1.시료 채취일시 : 2018.9.13.(목)
2.시료번호		강북아리수 (유입)	강북아리수 (배출)
3.시료성상		액상	액상
4.분석항목		특정수질유해물질	특정수질유해물질
5.시료채취량(단위)		4L(PE)×1개 2L(유리병)×4개 (갈색 및 투명 각2개) 40mL(바이알)×4개 (갈색 및 투명 각2개)	4L(PE)×1개 2L(유리병)×4개 (갈색 및 투명 각2개) 40mL(바이알)×4개 (갈색 및 투명 각2개)
6.기타(시료명)
7.현장 측정 결과	PH	7.5	7.4
	수온	22℃	22℃
8. 육안에 의한 관측사항 “청정” 지역
9. 기타 참고사항 (사용보존제 종류 및 양, 배출허용기준, 협의기준, 업종 등 시료특성관련 내용 등 시료 정보)

시료채취자 : (직급) 환경6급    (성명) 권오정 (인)