시 료 채 취 기 록 부

(폐수배출시설)

시료 채취일시 : 2023년 9월 19일
시료 명			유입수 및 방류수
채취 시간대			08:30 ∼ 09:00
채취 지점, 위치			배슬러지지(유입수), 최종방류조(방류수)
시료채취 목적			참고용(물환경보전법dp 의한 특정수질유해물질 정기검사)
시료 정보	업종		수도시설
	사업장규모		1종
	시료구분		폐수원수 / 방류수
기준 정보	지역구분		나
	배출형태		공공수역 직접방류, Ⅲ지역
	폐수배출시설설치‧운영시기		기존시설(2019년까지)
날씨(기온, 강우)			흐림
시료 성상			액상
채취량 (시료용기, 단위)			PE 4L(1개), 갈색병 2L(3개), 40mL바이알(갈색 8개)
시험 항목			특정수질유해물질 32개 항목
현장 측정 결과	pH, 수온, DO 등
시료채취 후 보관 방법			■ 채취 후 바로 이송 □채취 후 냉장보관
시료 이송 방법			■ 냉장 이송 □상온 이송
보존제 사용 유무			□미사용 ■사용(일부)
참고사항 - 갈색바이알 4개(아스코르빈산 40mg)
시료채취자		영등포아리수정수센터		(직급) 실무관	(이름) 최장환	(인)
시료채취자		영등포아리수정수센터		(직급) 환경6	(이름) 임해기	(인)