문서번호	운영과-166
결재일자	2014.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
협 조	학예과장
	주무관

『2014년도 시립북서울미술관』

다중이용시설 실내공기질 유지관리 계획

2014.  1.

서울시 립  북 서 울 미 술 관

( 운 영 과 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

:: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

『2014년도 시립북서울미술관』

다중이용시설 실내공기질 유지관리 계획

시립북서울미술관 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법에 따라 각종 건축자재 및 유해물질 관리에 만전을 기하여 쾌적한 관람 및 근무 환경을 조성 하고자 함.

Ⅰ		시 설 개 요

□ 시설현황

○ 대지위치 : 서울시 노원구 동일로 1238길(중계동508번지)

○ 대지면적 : 23,751.50㎡

○ 건축면적 : 2,547.52㎡

○ 연 면 적 : 17,113.05㎡

○ 시설별 면적

구 분	전시시설	교육시설	사무공간	주차공간	수장시설	공공편의 공간	유지관리 공간
면 적 (㎡)	2,228.18	787.36	560.46	5,092.41	2,459.56	3,309.85	2,385.3

Ⅱ		관 련 근 거

□ 관련법규 : 「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」

○ 적용대상 [법3조]

-『박물관 및 미술관 진흥법』에 의한 박물관 및 미술관

- 실내주차장

○ 해당 면적기준에 따른 기준 [시행령 제2조]

- 연면적 3천제곱미터 이상인 도서관 및 미술관

- 연면적 2천제곱미터 이상인 실내주차장

○ 실내공기질 유지기준 [법 제5조, 시행규칙 제3조]

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	포름알데이드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	총부유세균 (CFU/㎥)
미 술 관	150 이하	1,000 이하	100 이하	10 이하	해당사항 없음
실내주차장	200 이하	1,000 이하	100 이하	25 이하

○ 실내공기질 권고기준 [법 제6조, 시행규칙 제4조]

구 분	이산화질소 (ppm)	라 돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)	석 면 (개/cc)	오 존 (ppm)
미 술 관	0.05 이하	148 이하	500 이하	0.01 이하	0.06 이하
실내주차장	0.30 이하	148 이하	1,000 이하	0.01 이하	0.08 이하

○ 실내공기질의 측정 및 보고 [법12조, 법13조, 시행규칙11조․12조]

- 다중이용시설의 소유자등은 실내공기질을 스스로 측정 및 그 결과를        기록하고 3년간 보존 하여야 함

- 실내공기질 유지기준 : 연 1회(2014년부터 적용)

- 실내공기질 권고기준 : 2년 1회(2014년부터 적용)

- 측정결과보고 : 노원구청 녹색환경과로 통보

○ 실내공기질 관리자 교육 [법 제7조, 시행규칙 제5조]

- 신규교육 : 다중이용시설의 소유자등이 된 날부터 1년 이내에 1회

- 보수교육 : 신규교육을 받은 날을 기준으로 3년마다 1회

- 교육기관 : 환경보존협회

※ 서울시립 북서울미술관 다중이용시설 등의 실내공기질 관리자교육 시행

- 교육일시 : 2013년 09월 12일 시행

- 실내공기질 관리자 : 이종식

○ 벌칙 및 과태료 사항 [법 제16조]

- [법 제10조]의 규정에 의한 개선 명령을 이행하지 아니한자 1년 이하의 징역        또는 1천만원 이하의 벌금

- 공기질 유지기준을 지키지 아니한자 및 오염물질 방출건축자재를 사용한자        1천만원 이하의 과태료

- 실내공기질관리에 관한 교육을 받지 아니한 자 (500만원 이하의 과태료)

Ⅲ		실내공기질 관리 세부추진 계획

□ 시립북서울미술관 법정 대상시기 및 검사

○ 2014년 부터 다중이용시설 실내공기질 신규 관리대상 적용(노원구청 관리감독)

○ 2014년 보건환경연구원 검사 실시 예정

□ 실내공기질 자체측정 실시계획

○ 측정일시 : 2014년 04월 중 전시환경이 갖춰진 생태에서 측정실시

○ 측정범위 : 유지 및 권고기준

- 법정측정지점 : 전시장1.2층 및 어린이갤러리(5지점), 실내주차장(2지점)

○ 측정진행순서

- 측정지점 선정 : 대행업체 현장방문 후 측정지점 선정(4월중)

- 측정지점 관리 : 측정일전 직접적인 영향을 줄수있는 페인트공사 및                        측정일에 임박하여 공사를 하지 않도록 조치

- 결과보고 : 시료채취 및 분석이 끝나는 5월중 결과보고

□ 실내공기질 측정 대행업체

○ 측정업체 : 전문업체 비교선정

○ 소요예산 : 약3,000천원

○ 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영,                      북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 오염물질 방출 건축자재에 대한 유지관리 방안

○ 오염물질 방출 건축자재의 사용제한 [법11조 환경부령이 정하는 오염물질]

※ 아래 표의 구분에 따른 방출농도 이상의 경우 사용제한

구 분	포름알데히드	총휘발성유기화합물	톨루엔	비 고
접착제(mg/㎡․h)	0.5	2.0	0.080	※일반자재란 건축 자재중 접착제,페인 트,실란트,퍼티를 제 외한 건축자재
페인트(mg/㎡․h)		2.5
실란트(mg/m․h)		1.5
퍼 티(mg/㎡․h)		20.0
일반자재(mg/㎡․h)		4.0

○ 위 건축자재 및 유해물질 관리감독 철저

○ 전시준비를 위한 인테리어 작업시 실외에서 작업 후 전시장 반입

○ 각종 공사는 휴관일 실시 및 현장관리 감독 철저

□ 공기조화기 및 환기설비(배기팬)를 통한 공기질 관리

○ 공기조화기 에어필터 유지 관리

- 공조기 에어필터는 반기별 전면교체 및 수시 세척 교체작업 실시

- 항온항습기 및 패키지 에어컨 수시점검 및 필터청소

※ 수장고용 항온항습형 공조기 카본필터는 회화작품 반입전 전면교체

○ 전시장 및 주차장 수시 환기실시(오염물질 농도의 의한 자동환기)

○ 환기설비(배기팬)는 타이머에 의한 지속적인 환기실시

○ 전시장 및 주차장 청소상태 관리감독 철저

Ⅳ		행 정 사 항

□ 각종 공사 및 현장작업시 친환경 자재사용 협조 실시

□ 다중이용시설 실내공기질 관리계획 및 측정결과 각 부서 공람

붙  임 : 오염물질방출 건축자재의 사용제한 환경부 고시목록 1부. 끝.