시민과 함께하는 도로시설물 안전점검 결과

우리 시 안전관리 시정의 신뢰 제고를 위한 이화교 인근 주민

대표와 함께 안전점검을 시행한 결과 보고임

□ 점검대상 현황

구분		내 용	구분		내 용
시설물명		이화교	위 치		동대문구 이문동 57-2 ～ 중랑구 중화동 331
설계하중		DB(DL)-24	준 공 년월일		2010.11.30.
제원	연장	총 220m(폭23m)
	주요단면
구조 형식	상부	․CPI, 닐센아치	기초 형식	교대	․파일기초
	하부	․교대 : 역T형 ․교각 : T형, П형		교각	․파일기초
교량받침		탄성받침, 디스크받침	신축이음		강핑거형

□ 점검개요

○ 일    시 : 2014. 12. 19 (오후 2시 ~ 4시)

○ 참여인원 : 15명(사업소 9명, 주치의 1명, 중화2동 주민자치위원장                  외 주민대표 4명)

○ 주요 점검내용 및 안내 사항

- 이화교 제원, 유지관리 현황, 점검장비 등 설명

- 교량 상, 하부(점검통로) 시설물 균열 등 손상상태 점검

□ 점검동선

A1

A2

집결지

교량상부점검

점검통로 진입

교량하부점검

(점검통로)

□ 안전점검 결과

○ 우리시 안전점검의 주기 및 실시 현황, 점검요령 및 점검코스 등을

설명 후 시행함

⇒ 시민불편사항 2건(난간 부품 탈락, 데크 들뜸) 일상유지보수 및     직영반에서 보수 중

○ 참여주민 의견

- 겨울철에도 시설물 안전에 임하는 직원들에게 노고 표시

- 성수대교와 같은 사고가 다시는 발생되지 않도록 지속적인 관리에   철저히 임하여 줄 것을 당부

□ 현황사진

첨부 : 참여자 명단 1부.