시민과 함께하는 도로시설물 안전점검 계획

□ 점검대상 현황

구분		내 용	구분		내 용
시설물명		신정교	위 치		영등포구 신정2동 ～ 영등포구 문래동
설계하중		DB(DL)-24	준공 년월일		A1~P9 : 1990.6.15. P9~A2: 1998.5.30. 램프 A,B: 1990.6.15
제원	연장	총 705m(본교 535m + 램프A 90m +램프B 80m)
	주요단면
구조 형식	상부	A1～P9 : Preflex Girder+R.C Slab P9～A2 : Preflex Girder 램프 A,B : Steel Box Girder	기초 형식	교대	역 T형
	하부	본선 : Π 형 램프 : T 형		교각	P1～P9 : 우물통 P10～P14 : 현장타설말뚝 램프 A,B : 우물통
교량받침		Oilless Bearing	신축이음		A1,P1,P3,P5,P7,P9(좌우램프구간) : New Mono Cell Joint P9～A2 : N.B Joint A3,A4 : New Finger Joint

□ 점검계획

○ 일    시 : 2014. 11. 21(오후 14시 ~ 17시)

○ 참여인원(예상) :   6 명(시의원 1 명, 구의원    1명, 일반시민   4명)

○ 주요 점검내용

- 교량상부 포장상태 및 신축이음

- A1,A2교좌장치 등

□ 점검동선

←집결지

A2교량하부 집결후 교좌장치 점검

상부포장상태, 신축이음 등 점검

A1교량하부 교좌장치 점검