시민과 함께하는 도로시설물 안전점검 계획

□ 점검대상 현황

구분		내 용	구분		내 용
시설물명		가양대교	위 치		강서구 가양동∼마포구 상암동
설계하중		DB(DL)-24	준공년월일		2002.5.31
제원	연장	본선 : 총 1,700m (남단접속교 140m, 본교 1463m, 북단접속교 97m) 램프 : 화곡I/C 1,533m, 상암 I/C 2179m
	주요 단면
구조 형식	상부	․ 본선, 남단접속교 : 프리플렉스빔 ․ 본교, 북단접속교 : 강바닥판 ․ 남.북단램프 : 강합성교	기초 형식	교대, 교각	․ RCD, 강관파일 기초 우물통기초
	하부	․ 본선교대 : 역T형 ․ 본선교각 : T형
교량받침		포트받침, 탄성받침	신축이음		레일조인트, 핑거 조인트

□ 점검계획

○ 일    시 : 2014. 05. 13(화) (14:00~16:00)

○ 참여인원(예상) : 15명(시의원 1명, 구의원 2명, 일반시민 12명)

○ 주요 점검내용

- 교량 상부 포장상태 등 시설 점검

- 교량 하부 강박스 거더 내.외부 도장 상태 점검

- 점검 계측시스템 및 점검장비 시현 참관

□ 점검동선