❏ 품   명 : 휴대용비상조명등

❏ 용   도

화재발생시 사용하는 인명대피용 소방시설로 벽면에 설치하여 화재발생으로 인한

정전시 사용하는 휴대용 조명기기 임.

❏ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	휴대용비상조명등 (SK 1)
구매수량	30개
구매사양	❏ 제품사양 - 제품명 : 휴대용조명등, SK1 - 건전지 : MN1604, 9V - 전구규격 : 9V, 150mA - 유효점등시간 : 20분 - 점등시 소비전류 : 400mA - 사이즈 : 55*130mm - 원산지 : 한국
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 ) 좌동

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

❏ 품   명 : 연기스프레이

❏ 용   도

화재 발생에 의한 연기를 감지하기 위한 감지기 작동을 시험하는 기기.

❏ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	연기스프레이 (25S)
구매수량	10개
구매사양	❏ 제품사양 - 제품명 : 연기스프레이 - 모델명 : 25S - 제품구성 : 70.5g - 용도 : 감지기의 작동점검 - 특징 : 각종 감지형 소방시설의 유사시 작동유무확인 특히 미세한 연기에도 반응하여 작동점검 기능
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 ) 좌동

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

❏ 품   명 : 완강기 표지

❏ 용   도

고시원 등 다중이용업소 완강기 설치 대상이나 고층 건물에서 불이 났을 때 몸에 밧줄을 매고 높은 층에서 땅으로 천천히 내려올 수 있게 만든 비상용 기구인 완강기를 알려 주는 완강기 표지.

❏ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	완강기표지
구매수량	10개
구매사양	❏ 제품사양 - 제품명 : 완강기표지 - 규격 : 255(W)*85.5(L)mm - 재질 : 테두리 – ABS 표시면 - 축광시트합지
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 ) 좌동

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

❏ 품   명 : 비상구 유도표지

❏ 용   도

화재나 지진 따위의 갑작스러운 사고가 일어날 때에 건물 밖으로 급히 대피할 수

있도록 특별히 마련한 출입구인 비상구를 유도하는 표지.

❏ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	비상구 유도표지
구매수량	10개
구매사양	❏ 제품사양 - 제품명 : 피난구유도표지 - 규격 : W38cm*H14cm - 재질 : 아크릴 축광
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 ) 좌동

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

❏ 품   명 : 분말 소화기 1.5kg

❏ 용   도

화재의 초기단계에서 소화제가 갖는 냉각 또는 공기차단 등의 효과를 이용해서

불을 끄는, 운반할 수 있는 기구

❏ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	ABC 분말소화기 1.5KG
구매수량	20개
구매사양	❏ 제품사양 - 종별 : 수동식소화기 - 약제중량 : 1.5kg - 충전압력 : 9.8kg/㎠ - 시험압력 : 19.6kg/㎠ - 총중량 : 2.5kg - 능력단위 : A급 2단위, B급 3단위, C급 적용 - 방사시간 : 11초 - 방사거리 : 4 ~ 5m - 높이 : 37cm - 직경 : 10.5cm
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 ) 좌동

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.

❏ 품   명 : 분말 소화기 3.3kg

❏ 용   도

화재의 초기단계에서 소화제가 갖는 냉각 또는 공기차단 등의 효과를 이용해서

불을 끄는, 운반할 수 있는 기구

❏ 규   격

구 분	주 요 검 토 내 용
제조회사 (판매회사)	ABC 분말소화기 3.3KG
구매수량	20개
구매사양	❏ 제품사양 - 종별 : 수동식소화기 - 약제중량 : 3.3kg - 충전압력 : 9.8kg/㎠ - 시험압력 : 19.6kg/㎠ - 총중량 : 5.1kg - 능력단위 : A급 2단위, B급 3단위, C급 적용 - 방사시간 : 9~13초 - 방사거리 : 4 ~ 5m - 높이 : 44cm - 직경 : 14.5cm
제품사진
( 본 체 )		( 소 모 품 ) 좌동

※ 본체와 소모품 사진을 반드시 첨부 하세요.