시    방    서

공 사 명 : 본서 3층탈의실 및 화재조사분석실 등 이전공사

[건  축]

2020 .10

㈜명문코리아

차            례

일반 시방서

제 1 장	:	총 칙
제 2 장	:	가설공사
제 3 장	:	도장공사
제 4 장	:	금속공사
제 5 장	:	목 공 사
제 6 장	:	창호공사
제 7 장	:	강화마루/데코타일 공사
	:

제 1 장  총      칙

1. 공 사 개 요

1-1.  공   사  명 : 본서 3층탈의실 및 화재조사분석실 등 이전공사

(탈의실공사,화재조사분석실,사법조사실)

1-2.  대 지 위 치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167

1-3.  공 사 범 위 : 용산 소방서 본서3층,4층

2. 정의 및 규준

2-1. 적용 범위

본 시방서는 “본서 3층탈의실 및 화재조사분석실 등 이전공사 “로서 타 시방서 에 우선하여 적용한다.

2-2. 용어의 정의

가. 건축주

건축주라 함은 ‘용산 소방서’를 말한다.

나. 감독원, 감리자

1) 감독원이라 함은 도급 공사 또는 직영 공사에 있어서 건축주가 지정한 감독 책임 기술자

로서 현장 감독(공사 관리, 기술 관리)을 하는 자를 말한다.

담당원이라 함은 감독원의 대리 또는 그가 지정한 현장원으로서 감독에 종사하는 현장원

을 말하며, 시공자의 현장 대리인에 대한 담당원의 지시, 승인 또는 검사는 모두 감독원의

권한과 책임으로 간주한다. 이때, 감독원의 중요한 지시 및 승인 사항은 문서로 한다.

모든 공사는 상기 감독원의 승인 검사를 받아 진행하여야 하며, 설계도 및 시방서에 명기

되지 않거나 내용이 불투명한 사항은 감독원의 지시에 따라 진행하여야 한다. 이때, 감독

원의 중요한 지시 및 승인 사항은 문서로 한다.

2) 감리자라 함은 건기법 또는 건축법 및 동시행령에 의해 건축주가 지정한 감리 책임 건축

법 및 동 시행령의 규정에 의거하여 설계 도서대로 실시되는지의 여부를 확인하고 시공

방법을 지도하는 자를 말하며, 감독원의 업무를 대행 할 수 있다.

3) 이하 감독원은 감리자를 포함하는 것으로 본다.

다. 감리자(감리 보조원)

1) 감리자라 함은 건축주가 지정한 감리 책임자로서 건축법 및 동 시행령의 규정에 의거하여

설계도서 및 관계법규에 적합한지 시공여부를 확인하고, 공사가 설계도서대로 실시되는지를

확인하여 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

2) 감리 보조원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 지정한 현장원을 말한다.

3) 감리자는 공사기간 중 계약자가 설계도서 및 관련법규에 부적합한 공사를 시행할 경우, 건축주와

시공자에게 문서로 시정권고를 할 수 있으며, 이에 불응할 경우에는 관할시장 또는 군수에게

위법 건축공사에 대한 보고를 할 수 있다

라. 시공자(계약자 또는 도급자)

1) 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자, 계약자 또는 그

대리자와 그들이 위임하는 현장 대리인, 시공기사 등을 말한다.

2) 시공자는 공사 전부를 제3자에게 하도급을 줄 수 없다.

3) 시공자가 제3자에게 공사를 일괄해서 하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기 시킬 수

있으며, 계약자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한 공사

비와 그 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.

마. 현장 대리인

1) 시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 의해 회사내에서 직위를 가진 기술자(현장 대리인)를

현장에 상주시켜야 한다.

2) 현장 대리인 및 보조 기술자는 공사진행 및 기타사항 일체에 대하여 시공자(계약자)의 책임과

의무를 대행하는 것으로 본다.

3) 현장 대리인은 보좌할 수 있는 기사(특히 시공상세도 담당자와 공정 담당기사는 필수요원임)를

현장에 상주시켜야 한다.

4) 각 공사부분의 기능공 책임자를 상주시켜야 하고, 상기 각 기술자들의 이력서(사진첨부)를 감독

자에게 제출해야 하며, 착공 7일 이내에 현장 구성요원의 기구조직표를 제출하여 감독자 승인을

받아 현장사무실에 게시 한다.

바. 하도급자

1) 시공자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 하는 경우에는 해당공사 발주 30일 전에 서면

으로 감독자의 승인을 받아야 하며, 또한 하도급자를 선임할 경우 모든 책임은 시공자(계약자 또는

도급자)에 있다.

2) 시공자는 하도급 승인 신청시 하도급 업자의 도급 한도액, 공사실적, 자본금, 보유 인력 및 설비,

신용도 등을 증명하는 자료를 첨부해야 한다.

3) 하도급자는 해당공사를 제3자에게 재하도급 줄 수 없다.

4) 하도급자가 제3자에게 재하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 시공

자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다. 또한, 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 철거에

소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.

3. 이의 및 어구의 해석, 분쟁

3-1. 이의

가. 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독자에게 통지하고 그 처리

방법에 대해 협의하여 결정한다. 감독자에게 사전에 문서로 통지하지 않고 시공 완료한 경우에는

임의시공으로 간주한다.

1) 설계도면과 시방서의 내용이 상이고 관련공사와 부합되지 아니할  때

2) 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

3) 관련 설계도서 간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

4) 설계도서의 내용이 명확하지 아니하거나, 내용에 의문이 생긴 경우, 설계도서와 현장의 사정이

일치하지 아니한 경우

5) 예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수없는 경우

나. 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 계약목적물을 달성하기

위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할 사항은 계약금액에 변경없이 감독자의 지시에

따라 시공하여야 한다.

다. 시공자는 감독자의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 10일 이내에 감독자에게

제출해야 하며, 그 기간 내에 감독자에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시등이 확정된 것으

로 간주한다.

라. 공사중 발생하는 모든 사항의 주요 지시 및 결정사항은 문서를 통해 하는 것을 원칙으로 하며

구두에 의한 것은 효력을 발생하지 않는다.

3-2. 어구의 해석

계약서 및 설계도서상의 어구해석에 대하여 이견이 발생하는 경우에는 감독자 및 건축주의 해석이

우선한다.

3-3. 분쟁

계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항 이외에 발생하는 문제에 대한 분쟁은 건축주 및 감독자

와 협의하여 해결하며, 협의가 성립되지 않을 경우에는 관계법령의 규정에 의해 설치된 조정위원회

의 중계재판에 따른다.

4. 공사 협의 및 조정

4-1. 공사 회의

가. 공사 회의 개최

각종 설계 도서, 작업 공정 및 점검 제출물, 자재 선정 및 구매 등에 관한 사항을 상호 협의 및

조정하기 위한 공사 착수 회의 및 정기 공사 진행 회의(주1회)등의 공사 회의를 개최한다.

나. 회의록 작성 및 배포

공사 회의시에는 이들에 관한 해결 방안을 강구하는 한편, 각 회의 경과를 회의록에 작성하여 회의

참석자 및 관련 당사자에게 사본을 배포한다.

4-2. 경미한 변경

가. 현장 마무림, 맞춤등의 관계로 재료의 설치위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의

수량 증감의 경미한 변경을 감독원의 지시에 따라 도급 금액의 범위내에서 이를 시공하여 본 공사

를 완공한다.

나. 도면과 시방서의 내용이 부합되지 않을 떄 또는 도면과 시방서에 누락된 사항 일지라도 공사의

성격상 단연히 시공하여야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

4-3. 설계 및 공사의 변경

가. 건축주는 다음사유가 발생했을 때에는 설계변경을 할 수 있다.

1) 건축주의 방침이 변경되었을 때

2) 설계내용이 공사의 목적달성상 부적합 하다고 판명되었을 때

3) 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나 공사비를 절감할 수 있다고 판단되

었을 때

4) 현장여건이나 설계조건이 변경되었을 때

5) 기타 부득이한 사유가 발생했을 때

나. 설계변경으로 인하여 건물 외관이나 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의를 거쳐 정한다.

다. 설계변경의 내용에 대하여 건축주와 시공자가 서면으로 합의한 경우에는 공사의 원활한 추진을

위하여 계약변경전이라도 변경된 내용에 따라 선 시공하여야 한다.

라. 건축주는 계약체결 후나 공사착수 전 또는 공사진행중 건축주의 사정으로 공사규모의 증감 또는

부분적인 변경을 요구 할 수 있다.

4-4. 공사의 중지

감독자는 다음과 같은 경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

가. 시공자가 설계도서의 내용과 다르게 시공을 하거나 건축주의 지시에 응하지 아니 할 때.

나. 공사 종사자의 기술미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때.

다. 공사 종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때.

라. 특별한 사유없이 공기를 지연시키거나 공사와 관련한 관계기관 등의 명령 및 시정지시 등에 위반

될 때.

마. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때.

바. 공사소음으로 인하여 인근 주민에 피해와 민원발생의 우려가 예상될 때.

사. 건축주가 설계내용의 검토나 변경이 필요하다고 요청할 때.

아. 기타 기후조건 및 천재지변 등으로 인하여 부실시공이 우려될 때.

4-5. 현장 사용 제한

가. 자재 및 장비 반입 계획

각종 가설 건물, 작업장, 출입로, 자재 및 장비 저장에 대한 전반적인 계획을 세워 감독원의 승인

을 받는다.

나. 보양 및 원상 복구

공사중 지하 매설물, 조경, 기존 보도 블럭에 손상을 입히지 않도록 보양 조치하고 주변도로는

깨끗이 청소하고 지속적으로 유지 관리한다.

다. 관공청 기타에의 수속

본 공사중 건물 준공 처리를 포함한 모든 관공청 및 기타 소정의 인허가 수속은 특별한 사항을

제외하고는 사전 감독원과 협의하여 공정에 맞도록 처리할 것이며, 이에 소요되는 비용은 시공자

부담으로 한다.

4-6. 공사 기간

가. 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 25 일까지이다.

(공사 완료시점은 사용검사 취득일이 아닌 실제 공사의 완료일로 본다)

4-7. 작업 시간

가. 원칙적으로 야간작업은 할 수 없으며 공정계획상 불가피하게 야간작업을 시행해야 할 경우에는

공종, 인원, 작업시간, 책임 기술자의 성명 등을 기록하여 감독자의 승인을 받는다.

나. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장, 단축, 야간 또는 휴일 작업을 지시할 경우 시공자는 이에

순응하여야 하며 이 경우에도 전항의 규정과 같이 관계법의 규정 에 의한 조치를 지시하면

시공자는 이에 따라야 한다.

제 2 장  가 설 공 사

2-1. 일반 공사

공사 착수 전에 , 작업자의 위치, 재료 반입로, 비계다리 위치 기타 상세한 상황을 도면에 기입

하여 감독원의 승 인을 받는다.

2-1-1. 비계 및 비계 다리

가. 외부 및 내부비계

1) 쌍줄 비계로 철재 비계를 사용함을 원칙으로 한다.

2) 강관틀 비계 사용시에 파이프는 외경 42.7mm, 살두께 2.4mm이상의 부재로 제작된 것으로 한다.

3) 재료 및 부속철물은 KSF 8002(강관비계) KSF 8003(강관틀비계)에 합격한 것을 사용한다.

4) 비계 기둥, 띠장, 비계장선, 가새, 구조체 연결 및 부축 기둥 밑받침, 부속철물 등은 KASS에

따른다.

나. 비계 다리

1) 지하층 : 토목분.  지상층 : 건축분으로 설치한다.

2) 폭 90㎝ 이상, 물매 4/10 이하로 하고, 두께 1.5㎝이상, 길이 30㎝정도의 논스립용 재료를 30㎝

내외의 간격으로 견고히 고정시킨다.

3) 추락의 위험이 있는 장소 및 감독자가 필요하다고 지시하는 부분에는 75㎝ 이상의 손잡이(난간

대)를 설치한다.

4) 발판은 띠장에서 P.S.P철판을 사용하며, 이음 부분은 들뜨거나, 건들거리지 않게 겹쳐대고 #8

철선으로 견고히 고정시킨다.

다. 보호막 설치 : 건물 4면 전면에 휘장막 설치함을 원칙으로 한다.

라. 낙화물 방지망 : 건물 외부에 돌출길이 3m이상, 상방향 20˚ 각도로 2층에 설치하고 그 위층은

5층마다 설치한다. 또한, 추가로 필요시 감독원의 지시에 따라 설치하고, 구조 설치 방법은

MOCS 2.8.2에 준한다.

2-2. 재해 방지 기타

가. 안전 방책

공사 장비, 작업 및 통행인에 위해가 없도록 사전에 안전 방책을 철저히 하여 안전사고를 예방하여

야 한다.

나. 외부 휘장막

외부 비계면에 견고히 부착한다.

다. 각종 양생

양생이라 함은 재료의 질과 사용도를 증진시키는 일체의 행위를 말한다. 콘크리트 양생은 동결방지,

보온, 살수 등의 양생을 하되, 작업 후 48시간은 그 위를 보행하거나 물건을 놓아서는 안되며, 일광

의 직사, 한기, 폭우 등을 피하고 양생지 등을 덮어 보양토록 하며, 기타 방수, 창호, 미장타일 등 마

감 및 준마감 재료의 손상 및 오염 방지에 특히 유의하고 감독원의 지시를 받는다.

라. 현장 뒷정리 및 공사중 청소

공사중 불필요한 것은 즉시 장외로 반출하여 항상 청결 및 정돈을 하여야 하며, 공사 시공상 지연,

기존물의 변경, 손상 부분은 원상 복구하며, 공사 완료시는 건물 내외의 정리 정돈 및 청소를 완전

히 하여야 한다.

제 3 장  도 장 공 사

1. 일반 사항

가. 본 시방서는 건물의 실내외에서 실시하고 각종 도장공사의 자재공급, 표면처리 및 보호, 도료의

혼합 및 도포, 시험 및 검사 등 각종 도장작업에 대하여 적용한다.

나. 공사착수 30일 전까지 종합계획표 및 색상표, 제조회사 시방서, 시험 성적표, 관련서류, 제조업자

의 품질보증 확인서, 견본(감독자가 요구하는 도장 종류별 300× 300mm 규격으로 각 3매씩 제출)

등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

다. 감독자가 지시하는 도장재료 및 부위에 대해 본 시공과 동일하게 견본시공을 하여 승인을 받은

후에 본 공사에 착수해야 한다.

라. 본 시방서에 언급되지 않은 부분은 K.S를 원칙으로 한다.

2. 재  료

가. 도료는 KS 규격품으로 감독자가 지시하는 제품을 사용한다.

나. 종별 도장재료 및 도장회수 등은 다음 표를 따른다.

페인트 종류	규 격	도장 회수	비고
방청 페인트	KSM 5311-2종	공장1회, 현장1회
조합 페인트	KSM 5312-1종 무광	2회
내부용 에멀젼 페인트	KSM 5320-1급	2회
외부용 에멀젼 페인트	KSM 5310-1급	2회
바니시	KSM 5603(2)스파바니시 무광	2회
정전분체도장	에폭시 폴리에스테르계 파우톤 HB-8000 동등이상	1회
세라민 페인트	굽도리 몰탈	2회
천연 페인트	내부 벽체용	2회
안전 페인트	지하주차장 벽체용	2회

다. 도장작업에 사용하는 모든 재료 및 장비 등은 동일한 회사의 제품을 사용하는 것을 원칙으로

한다.

라. 용재, 희석제 및 세척제 도장에 사용되는 용제, 희석제, 세척제는 도료 제조업자가 추천한 것으

로서 염화물이나 불화물을 함유하지 않는 것이어야 한다.

3. 작 업 조 건

가. 눈,비가 내리거나 안개가 낄 때, 먼지가 발생할 때, 상대습도가 90%를 초과할 때 또는 도장

바탕면이 충분히 건조되어 있지 않은 경우에는 도장작업을 금한다.

나. 도장되는 표면 및 작업장의 온도가 5℃ 이하인 경우에는 도장작업을 금한다. 다만, 내부의 경우

에 한해 보온 및 보양조치를 하였을 경우에는 감독자의 승인을 받아 도장작업을 할 수 있다.

4. 바 탕 처 리

1) 강재의 표면처리

가. 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레이턴스, 유지분 등은 브러쉬, 솔 등으로 제거 한다.

나. 모든 용접부분에는 그라인딩 처리하여 연결부분이 표시나지 않도록 한다.

다. 공장의 방청도장 및 마감도장 후 현장 설치때 용접작업을 할 경우에는 설치한 후 다시 동일한

재료 및 색상으로 도장해야 한다.

라. 정전분체 도장인 경우에는 인산철 또는 인산아연계 피막처리를 하여야 한다.

마. 바탕면이 아연도 강판 및 알루미늄일 경우에는 크로메이트 처리를 하여 적절한 분체도장이 될

수 있는 전처리를 해야 한다.

2) 콘크리트 면 표면처리

가. 바탕면은 시공 후 30일 이상(21℃기준) 충분히 양생되어야 한다.

나. 바탕면에 부착된 흙, 먼지, 레이턴스, 유지분 및 결속선, 목재, 철근 등은 정이나 와이어 브러쉬,

솔 등으로 제거하고, 콘크리트 불량부위와 균열이 생긴 부위 및 콘크리트 이어치기 부위는 2cm

이상 V 커트한 후 수성 퍼티 등으로 메워준 다음 시공에 들어간다.

다. 기름, 그리스 등 기타 오염물질은 긁어내거나 오염된 부위에 따뜻한 물 1리 터당 TRISODIUM

PHOSHATE 30g의 세제용액 등으로 씻어내거나 문질러서 제거한다. 표면은 세척한 다음 깨끗한

물로 완전히 씻어낸 후 건조시켜야 한다. 이 절차는 오염물질이 제거될 때까지 반복되어야 한다.

라. 모체가 지나치게 부실한 경우 및 건조균열이 진행중이라고 인정되는 곳과 도장면에 결함이

생길 우려가 있는 부위는 감독자와 협의하여 대책을 강구한다.

마. 기타사항은 건설부 제정 표준시방서 및 감독원의 승인을 받은 제조회사의 시방서에 따른다.

3) 모르터 미장면 표면처리

가. 바탕면은 시공 후 30일 이상(21℃기준) 충분히 양생되어야 한다.

나. 예리한 돌출부 등은 스크레퍼나 퍼티 나이프를 사용해서 제거해야 한다.

다. 갈라짐이나 흠은 표면의 질감과 잘 융합되는 PLASTER PATCHING COMPOUND로 깨끗하게

보수해야 한다.

라. 기름, 그리스 등 기타 오염물질은 콘크리트 표면처리와 동일한 방법으로 처리해야 한다.

마. 기타사항은 건설부 제정 표준시방서 및 감독자의 승인을 받은 제조회사의 시방서에 따른다.

4) 아연도금된 강제

표면에 형성된 흰색의 염과 기타 오염은 용제를 사용하여 제거하고 BITCHING 용액 또는

BITCHING PRIMER로 표면 처리해야 한다.

5. 혼합 및 도포

도료는 제조업자의 도장지침서 또는 본시방서의 요구사항에 따라 혼합희석하고, 도포 후 경화

시켜야 한다.

6. 인접 부착물 보양

도장작업의 인접에 부착된 각종 부착물 및 창호 등의 표면은 비닐과 접착 테이프를 사용하여

충분한 보양처리를 해야 한다.

7. 시 공 일 반

가. 모든 도장은 표준 도장시공방법에 준하여 시행해야 한다.

나. 도료는 사용에 적합한 상태로 공급이 되어야 하나 희석제 첨가는 경우에 따라 증감할 수

있으며, 특수한 경우에는 도료 메이커 또는 담당도장 감리자와 협의하여 작업해야 한다.

다. 도장은 전체부위에 규정된 도막이 균일하게 도료되도록 도장하고 도장이 빠지거나 과도막으로

흐른 부위(SAGES AND DRIP)가 없도록 유의해야 한다.

라. 에어러스 뿜칠 도장때 스프레이 건은 피도면과 항상 일정한 거리를 유지해야 하고 피도면과는

항상 수직상태를 유지하여 도장해야 한다.

마. 균일한 도막을 얻기 위해서는 전부위에 도장하기 전에 용접선이나 구석진 곳, 가장자리 등은

부분적으로 덧도장(STRIPE COAT)을 설치하여 충분한 도막이 도포되도록 한다.

바. 볼트 조립부분이나 용접 예정부위는 도장 전에 보호해야 한다.

사. 도장된 도막을 다시 도장하기 전에 충분히 건조될 수 있도록 규정된 재도장 간격을 유지해야

한다.

아. 손이 닿지 않는 곳은 별도의 명기가 없더라도 뿜칠도장이 되어야 한다.

8. 수 성 페 인 트

1) 바탕처리

본 시방서 콘크리트, 모르터 미장면 표면처리에 따른다

2) 사 양

가. 1회：합성수지 에멀젼 페인트 (붓 로울러)/(내부용) KS M 5320 ,(외부용)KS M 5310

나. 2회：합성수지 에멀젼 페인트 (붓 로울러)/(내부용) KS M 5320 ,(외부용)

KS M 5310 마감용 프라이머 겸용 마감재

3) 시 공

가. 바탕처리가 끝난 후 합성수지 에멀젼 페인트를 40μ 3회 도장한다. 이때 재도장 때의 시간간격은

21℃ 기준으로 1시간 후에 도장 하여야 한다.

나. 필요한 경우 수도물을 부피비 5~15% 정도 희석시킨 후 도장한다.

9. 보 수 작 업

가. 별도의 특기가 없는 한 보수도장 또는 재도장은 도장지침서에 따라 시행되어야 한다. 인접한

표면은 보수작업 동안 뿜칠 과다 또는 손상으로부터 보호되어야 한다.

나. 부적합한 도장부위 또는 명기된 건조도막두께에 미달된 부위는 시방서에 따라 보수 도장 또는

재 도장해야 한다.

다. 승인될 수 없는 흘러내림(RUN AND SAGS), 뿜칠 과다, 귤껍질 현상 및 먼지낀 부분은 연마에

의해 제거한 후 이러한 표면들은 진공청소 또는 압축공기로 불어내고 보수도장 또는 재도장해야

한다.

라. 손상, 부풀음, 균열, 말림 또는 층분리된 도장은 접착면 소지까지 제거되어야 하며 도장은 가장

자리를 향하여 경사지게 해야 한다.

마. 보수도장이 필요한 부위(도장에 손상된 부분, 현장용접 주위, 공장에서 도장이 않된 부분이나

현장 볼트・너트 부분)는 우선적으로 보수도장 되어야 한다.

10. 보  양

도장검사가 완료된 후 타 공정에 의한 손상이나 오염이 없도록 최종 준공 청소때까지 보호 보양

해야 한다.

제 4 장 금속공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방은 철, 비철금속(경금속은 제외) 및 이들의 2차 제품을 주재료로 해서 제조한 기성 금속물, 또는 도면 및 공사 시방에 따라 제작하는 금속물 등으로 타공사시방에 기재되어 있지 않은 주로 장식, 손상방지, 도난방지 기타의 목적을 위해서 다른 부분에 부착하여 고정하는 공사 및 도금처리에 적용한다.

1.2 견본 제출 및 기타

가. 기성 금속물은 미리 견본을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대해 담당원의 승인을 받는다.

나. 기성 금속물 이외는 모두 원척도를 제작하고 그 제작공법에 대해 담당원의 승인을 받는다.

단, 마루리 정도는 공사시방에 따르나 필요에 따라서 견본 또는 공사시방에 따라 모형을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

2. 자재

2.1 금속재료

이 공사에 사용하는 철, 비철금속 및 이들 2차 제품은 소재, 제품 모두 한국산업규격의 규정에 있는 것은 그에 따르고, 기타에 대해서는 도면 및 공사시방에 의하거나 승인을 받는다.

2.2 설치용 준비재

가. 나무벽돌은 소나무, 삼나무, 낙엽송재로 방부처리한 것을 쓰고 방부처리는 10000(목공사)에 따른다. 단, 마무리에 지장이 없는 경우는 담당원의 승인을 받아 방부처리를 생략할 수 있다.

나. 인서트(insert), 앵커볼트(anchor bolt), 앵커 스크류(anchor screw), 슬리브(sleeve) 및 드라이브 핀(drive pin)류는 그 사용목적에 따른 형상․치수로 하고, 미리 견본을 제출해서 재질, 지지력 등에 대해 담당원의 승인을 받는다. 단 수직하중을 받는 준비재에 대해서는 미리 수직하중의 3배 이상의 하중으로 지지력을 시험해서 안전여부에 따라 사용의 가부를 결정한다.

3. 시공

3.1 제품의 설치

가. 금속공사에 사용되는 제품들은 수직, 수평에 맞고 또한 관련공사에 맞추어 도면에 따라 위치에 바르게 설치한다.

나. 가능한 곳에는 감춤 앵커리지를 사용하며, 판을 보호하고 튼튼한 이음을 하기 위해 필요한 곳에 나사에 맞는 납이나 황동으로 된 와셔를 사용한다.

다. 노출된 이음부위는 상호간 정확히 맞도록 설치하고 눈에 보이는 곳이나 개구에는 실란트와 조인트 충전재를 사용한다.

라. 콘크리트나 석재 또는 다른 금속이 두꺼운 역청 페인트로 코팅된 표면에 닿는 경우에는 부식이나 전기분해작용 등으로부터 표면이 보호되도록 한다.

마. 공장맞춤 또는 조인팅에 필요한 절단, 용접, 납땜, 연마의 과정에서 손상된 마감을 보수하고 교정한 자국이 남지 않도록 마감이나 페인트의 초벌피막을 보수하여야 한다.

바. 현장에서 재마감할 수 없는 것은 전체를 재마감하거나 새로운 것으로 교체토록 한다.

사. 양질의 설치물을 만들기 위해 작업진행 과정에서 숨김 가스켓, 비틀림, 실란트, 충전재, 단열재 등을 설치한다.

3.2 녹막이처리

가. 강철제 금속제품의 녹막이처리는 도금처리 및 공사시방에 정한 것을 제외하고 모두 19010.3.7(녹막이도장)에 따라 녹막이 도료를 2회 칠한다.

나. 비철금속제품으로 이에 접하는 타재료에 의해서 부식을 받을 염려가 있을 경우에는 도면 또는 공사시방에 의해서 방식(防蝕)처리를 한다.

다. 공사완료 후에는 보양재를 제거하고 청소한다. 또 필요에 따라서 왁스 등을 사용해서 닦는다.

제 5장  목 공 사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 재료 및 공법의 종별은 공사시방에 따른다.

나. 공사시방이 없을 때에는 A종의 재료를 쓰는 공법은 A종, B종의 재료를 쓰는 공법은 B종, C종의 재료를 쓰는 공법은 C종으로 한다.

다. 종별의 지정이 없을 때에는 B종으로 한다.

2. 자재

2.1 재질 및 기타

가. 목재는 될 수 있는 대로 건조한 것을 쓰고, 수장재의 시공에 있어서 함수율은 개별 KS 규격에 따르거나 공사시방을 따르며, 공사시방에서 정한바가 없으면 표10010.1을 표준으로 한다.

표 10010.1 수장재의 함수율

종 별	A 종	B 종	C 종	비 고
함 수 율	18% 이하	20% 이하	24% 이하	함수율은 온 단면에 대한 평균치로 한다.

나. 목재는 공사시방에서 정하는 바가 없는 한, 농림부 산림청의 원목 및 제재규격과 KS F 1519(목재의 제재치수)에 따르고 표 10010.2 및 표 10010.3의 품등 규격은 시공시의 목재에 적용한다. 또한, 치장재에 대해서는 보임면에 적용한다.

다. 주요구조재에 대해서는 '나'항 외에 공사시방에 따라 표 10010.4를 적용한다.

라. 통나무는 원목규격에 따르고, 모두 껍질을 벗겨 사용한다.

마. 합판은 KS F 3101(보통합판)의 규격에 합격한 것을 쓰고 그 수종(樹種) 유별(類別) 등급 단판(單板)의 매수 및 치수는 공사시방에 따른다.

바. 용도에 따라 각 부재간에 시각적으로 가장 잘 조화되는 재질을 선택하여야 한다.

표 10010.2 용재의 품등(수장재를 제외한다)

종 별			A 종				B 종				C 종
재종의 구분 사용개소			각재	평각재	널재	통나무	각재	평각재	널재	통나무	각재	평각재	널재	통나무
벽체	토대, 기둥, 충도리, 허리잡이, 연결보, 도리		1소				1보				1보
	치장기둥, 벽선, 치장 달동자기둥		1상				1소				1보
	평방, 버팀대, 밑둥잡이, 달동자기둥	치장일 때	1소				1보				1보
		감출 때	1보				2				2
	인방, 창대, 샛기둥, 가새, 달동자기둥		1소	1소			1보	1보			1보	1보
	귀잡이토대, 귀잡이보		1보				2				2
	가새(꿸대), 내다지꿸대, 세로꿸대				1상				1소				1소
양식지붕틀	보, 걁자보, 왕대공, 쌍대공, 동자기둥, 마루대, 도리, 중도리, 추녀, 골추녀		1소				1보				1보
	빗대공, 달대공, 연결보, 가새		1소	1소			1소	1소			1보	1보
	서까래			1소				1소				1소
절충식지붕틀	보		1보			3	1보			3	1보			3
	마루대, 중도리, 추녀, 골추녀, 동자기둥, 종보, 버팀대		1소				1보				1보

종 별			A 종				B 종				C 종
재종의 구분 사용개소			각재	평각재	널재	통나무	각재	평각재	널재	통나무	각재	평각재	널재	통나무
절충식지붕틀	서까래, 서까래맞이	치장일 때		1소				1소				1소
		감출 때		1보				1보				1보
	지붕가새				1보				1보				2
	가새, 연결보, 마루대, 밑 버팀대		1보	1소	1보		1보	1보	1보		1보	1보	2
한식지붕틀	보, 종보, 마루대, 중도리, 동자기둥, 대공, 우미량	치장일 때	1소				1소				1보
		감출 때	1보			3	1보			3	2			3
	굴도리, 납도리		1소				1소				1소
	추녀, 사래		1소				1소				1보
	서까래, 부연		1소			2	1보			3	1보			3
	평고대, 조로		1소				1소				1보
바 닥 특 / 마 루 귀 틀 /	층보, 겹보		1소				1소				1보
	장선맞이, 장선, 멍에, 동바리	치장일 때	1소	1소			1소	1소			1보	1보
		감출 때	1보	1소			1보	1보	1보		1보	1보	1보
	밑둥잡이, 가새								1보				1보
	장귀틀, 동귀틀		1소				1소				1보
지붕반자	지붕속거님보, 거님널		1보	1보			1보	1보	1보		1보	1보	1보
	지붕널, 착고널	치장일 때							1소				1보
		감출 때							1보				2
	연암, 기와살			1소				1보				1보
	반자대, 띠장, 반자대맞이, 달대			1소				1보		1보	1보	1보
	달대맞이		1보			3	1보
기타	계단옆판맞이, 계단멍에		1보				1보				1보
	이음덧판	듀벨,못을 칠 때		1상	1상			1상	1상			1상	1상
		기타일 때		1소	1소			1소	1소			1소	1소
	벽띠장			1소	1보			1소	1보			1보	1보
	바름벽, 바름반자, 바탕널				1소				1보				2
	바름벽, 반자용 졸대				상				상				보

(주) 1상은 1등 상소절, 1소는 1등 소절, 1보는 1등 보통, 2는 2등, 3은 3등을 표시한다.

상 및 보는 나비 6cm 이하의 좁은 널의 품등을 표시한다.

표 10010.3 수장재의 품 등

종 별 사 용 개 소		A 종	B 종	C 종	비 고
칠 안할 때, 또는 투명칠 할 때	치장널, 일반 수장재	1	2	3	널재와 수장재는 거심재로 한다.
	받침, 선반장의 내부수장	1	2	3
불투명칠 할 때	치장널, 일반수장재	1	2	3

표 10010.4 구조재 결점의 허용한도

종 별 위 치	옹이(節)의 지름 비	옹이 크기	죽	엇결 (섬유의 경사)	마구리갈램
기둥보의 최대휨응력을 받는 부근	0.3 이하	―	30% 이하	4/100 이하	―
못치기 및 듀벨이음 부분	―	최대지름 7mm 이하	10% 이하	4/100 이하	못치는 면에 없을 것
허리댐부근(人자보밑 평보끝 가새끝 등)	―	―	허리댐면에서 7% 이하	4/100 이하	―
인장력을 받는재(덧판을 포함)	판재는 옆 및 끝 부근에 옹이지름 0.1이하로 한다.	―	표 13010.2의 품 등을 한 등급 낮추어도 좋다.	4/100 이하	다음의 해칭 부분에 없을 것

2.2 수종 및 기타

가. 단순히 소나무라 지정한 것은 육송(적송)으로 한다.

나. 구조재로서 소나무의 공급이 곤란할 때에는 담당원의 승인을 받아 그 강도에 필요한 단면으로 하여 다른 목재로 대용할 수 있다.

다. 구조재 이음의 덧판은 구조재와 동종의 것으로 사용하는 것을 원칙으로 하되 소나무 삼송 낙엽송 등으로 하고, 산지 쐐기 촉 등은 참나무 등의 굳은 나무로 한다.

라. 나무벽돌은 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 소나무 삼송 및 낙엽송 등으로 한다.

마. 수종의 지정이 없는 수장재는 삼송 낙엽송 홍송 라왕 및 미송으로 한다.

3. 시공

3.1 단면치수

목재의 단면을 표시하는 치수는 제재치수로 한다. 다만, 수장재도 제재치수로 하되 공사시방이 있을 때에는 제재 정치수 또는 마무리 치수로 할 수가 있다. 통나무를 표시하는 지름은 최소지름으로 한다.

창호재, 가구재의 경우 도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 도면치수를 마무리치수로 한다.

3.2 보양

공사 중에 오염 또는 손상의 우려가 있는 재료 및 기성부분은 토분먹임 종이붙임 널대기, 기타 적당한 방법으로 보양한다. 가공재는 습기 직사일광을 받지 않도록 하고 건조상태로 유지한다.

3.3 목재의 저장

가. 구조재 및 수장재는 우로에 맞지 않게 저장하고 직접 지면 또는 습기찬 물체에 접하지 않게 한다. 또한, 수장재 및 기타 필요한 것은 직사일광을 피하도록 한다.

나. 목재는 가공 또는 설치후, 우로에 맞지 않게 하고, 필요하다고 담당원이 지시하는 것은 직사광선을 받지 않게 한다.

다. 목재는 가공 또는 설치후, 우로에 맞지 않게 하고, 필요하다고 담당원이 지시하는 것은 직사광선을 받지 않게 한다.

라. 목재의 저장은 변형(휨 우그러짐) 오염 손상 변색 썩음 습기 등을 방지할 수 있도록 적재하고, 또한 건조가 잘 되게 보관한다.

마. 가설재 기타 중요하지 아니한 목재는 담당원의 승인을 받아 노적할 수 있다.

3.4 대패질의 정도

가. 치장면은 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 모두 대패질 마무리한다.

나. 대패질 마무리의 정도는 상 중 하의 3종으로 한다. 그 구분은 표 10010.5를 표준으로 하고 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 중(中)으로 한다. 다만, 담당원의 승인을 받아 대패질 이외의 마무리를 할 수 있다.

다. 대패질의 마무리 정도는 표 10010.5에 따른다.

표 10010.5 대패질 마무리의 정도

대패질 종 별	평 활 도	뒤 틀 림
상	광선을 경사지게 비추어서 거스러미 및 대패자국이 전혀 없는 것	뒤틀림, 휨 및 욱음이 극히 미소하여 기준대를 대어 보아 틈이 보이지 아니하는 것
중	거스러미 및 대패자국이 거의 없는 것	뒤틀림, 휨 및 욱음이 적고 기준대를 대어 틈이 근소하게 나는 것
하	다소의 거스러미 및 대패자국은 허용하지만 톱자국이 없는 것	대단한 뒤틀림, 휨 및 욱음이 없고 도장 및 기타 마무리에 지장이 없는 것

3.5 목재의 이음

가. 목재 이음의 위치는 엇갈림으로 배치함을 원칙으로 한다.

나. 토대 도리 중도리 등으로써 이어쓸 때에 그 짧의 재의 길이는 1m 이상으로 한다.

3.6 이음 맞춤의 가공마무리

가. 이음 맞춤의 각부 크기의 비례 및 그 가공 마무리에 대해서는 담당원의 승인을 받는다.

나. 이음 및 맞춤의 접촉면은 필요이상으로 끌파기 깍아내기 등을 하지 않도록 주의한다.

다. 공사시방에서 정한 바가 없을 때의 산지구멍은 네모구멍으로 하고, 산지와의 물림정도는 표 10010.6(꼭맞게)로 한다.

3.7 이음 맞춤의 물림 정도

이음 맞춤의 물림 정도는 표 10010.6을 표준으로 한다.

표 10010.6 이음 맞춤의 물림 정도

종 별 위 치			A 종	B 종	C 종	비 고
일반일때	벽	기둥, 가로재	꼭맞게	보 통	B와 같다	1) 일반일 때라 함은 보임 및 감추임일 때 2) 꼭맞게란 때려 맞추어 밀착되게 한 것 3) 보통이란 맞추어 밀착되고 뽑을 수 있는 것 4) 헐겁게란 그냥 맞출 수 있고 쉽게 뽑을 수 있는 것
		샛기둥	보 통	헐겁게
		인방, 창대	보 통	보 통
		붙임기둥, 꿸대	헐겁게	헐겁게
		달동자기둥, 벽선	꼭맞게	보 통
		기타	보 통	보 통
	지붕틀	대공, 동자기둥	꼭맞게	보 통
		기타	보 통	보 통
	마 루 귀 틀		보 통	보 통
치 장 일 때			위의 A종 B종 중 보통을 꼭맞게로 한다.		위와 같다

3.8 철물의 제작 및 설치

가. 일반사항

1) 철물의 재질 및 치수는 KS F 4514(목구조용 철물) KS D 3553(일반용 철못) KS B 1055(홈붙이 나사못) 및 KS B 1002～1015(볼트 너트)의 규격에 합격한 것으로 한다.

2) C종에 쓰이는 볼트 너트 및 KS규격이 없는 철물의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재) 또는 KS D 3512(냉간압연강판 및 강대)의 규정에 따른다.

3) 띠쇠 및 기타 판철은 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 그 두께를 3mm 이상으로 한다.

4) 볼트의 머리는 볼트와 일체로 만들어 낸 것으로 한다. 볼트는 특별한 경우 이외는 양나사 볼트로 하지 아니한다.

5) 철물의 형상 치수를 정확히 하고, 떨어짐 찢김 들뜬녹 등이 없는 것으로 한다.

6) 철물의 구멍 위치는 정확하게, 그 구멍의 지름은 가시못일 때는 그 못지름보다 1.5mm, 보통못 나사못은 0.5mm, 볼트는 2mm를 넘지 않게 한다.

7) 철물을 꺾어 구부릴 때에는 굽 또는 심한 자름정 자국이 생기지 않게 한다.

8) 강판과 원형철근과의 접합은 아아크용접을 원칙으로 하되, 경미한 것은 기타의 접합법에 의할 수 있다.

9) 철물은 페인트칠로 지정된 것, 도금한 것 및 콘크리트 또는 모르터에 묻히는 부분을 제외하고는 와이어 브러시 등으로 녹떨기를 하고 콜탈달굼질을 한다.

10) 실내 목재부에 적용하는 못 나사못 기타 여러 가지 앵커는 가능한 한 눈에 띄지 않게 감추어 설치되어야 한다.

11) 외부나 상대습도가 높은 지역에서 마감목공에 사용되는 앵커는 아연피복을 한 것을 사용해야 한다.

나. 못 박기법

1) 못의 지름은 널 두께의 1/6 이하로 하고, 길이는 나무 두께의 2.5～3배로 하되 널두께가 10mm 이하일 때에는 4배를 표준으로 한다.

2) 공사시방에 정한 바가 없을 때의 못 배치의 최소간격은 표 10010.7에 따른다. 다만, 이때 못은 재의 섬유방향에 대하여 엇갈림으로 박는다.

3) 구조재의 못은 접합면에 수직으로 박고, 또한 목재의 죽이 있는 부분에 못이 비어져 나오지 않게 그 위치를 피한다.

못끝이 나왔을 때, 목재에 갈램이 생겼을 때, 옹이 등으로 인하여 못박기가 곤란할 때에는 담당원의 지시를 받는다.

4) 구조재의 못박기에 있어 그 크기 및 개수 등의 명시가 없을때에는 담당원의 지시에 따른다.

5) 수장재의 못박기는 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 바탕재와 교차될 때마다 박고, 바탕재에 평행하는 것은 45～60cm 거리마다 균등하게 나누어 박는다. 널재와 같이 나비가 있는 것은 널의 양 옆에 박고, 그 사이의 못 간격은 10cm 정도를 표준으로 하여 같은 간격으로 박는다.

6) 수장재의 보임면에 못박기는 표 10010.8에 따른다.

7) 가시못의 지름은 6mm 이상으로 하고, 가시는 못의 끝쪽에 못길이의 1/3 이상 돋혀 있어야 하며, 못머리의 밑면은 못의 축선에 직각평면이어야 한다.

8) 특수 못박기의 공법은 공사시방에 따른다.

표 10010.7 못 간격의 표준 (d는 못의 지름)

구 분	못의 간격 및 길이				비 고
가력 방향의 못 간격	하중이 작용하는 편의
	끝에서	------------	12d
	상호간	------------	12d
	하중이 작용하지 않는
	끝에서	------------	5d
가력에 직각 방향의 못 간격	끝에서	------------	5d
	상호간	------------	5d
인장재에 대한 여분 길이			15d

표 10010.8 수장재 보임면의 못박기

공 법	원 칙	원칙을 따르지 못할 때
A 종	숨은 못박기	못머리 구멍에 땜나무 박기
B 종	숨은 못박기	쭈그린 머리 못박기
C 종	보임 못박기

다. 꺾쇠의 공법

1) 꺾쇠는 박을 때 부러지지 아니하는 양질의 것을 쓰고, 갈구리의 구부림자리에서는 정자국 갈램 찢김 등이 없게 한다. 갈구리는 배부름이 없고 꺾쇠의 축과 갈구리의 중심선과의 각도는 직각이 되게 한다.

2) 갈구린 끝쪽에서 갈구리 길이의 1/3 이상의 부분을 네모뿔형으로 만든다.

3) 꺾쇠치기에 있어서는 접합하는 두 재를 밀착시키고 꺾쇠를 두 재에 같은 길이로 걸치고 양 어깨를 교대로 박고, 필요할 때에는 꺾쇠자리 파기를 한다.

4) 꺾쇠의 형상 치수는 공사시방에 따르고 그 지정이 없을 때에는 표 10010.9를 표준으로 하고, 사용개소 개수 등은 도면 또는 공사시방에 따른다.

표 10010.9 꺾쇠 (단위 : mm)

명 칭			지름 또는 변	작용길이	갈구리길이	비 고
둥근 꺾쇠	9cm	꺾쇠 및 엇꺾쇠	6	90	36	갈구리는 그 길이의 1/3 이상을 각추형으로 한다.
	10cm	〃	6	100	45
	12cm	〃	9	120	45
	15cm	〃	9	150	45
	18cm	〃	12	180	50
평 꺾 쇠	7.5cm	평꺾쇠	9 3	75	20
	9cm	〃	9 6	90	36
	10cm	〃	9 6	100	36
	12cm	〃	9 6	120	45
주 걱 꺾 쇠			주걱부 단면			창문틀 기타용
			30 3	150	45
			40 3	200	60
			꺾쇠부 단면
			9 6

라. 볼트의 공법

1) 목재 볼트 구멍은 볼트 지름보다 2mm 이상 커서는 안된다.

2) 볼트의 작용길이(실용길이)는 조였을 때 나사의 골이 두 골 정도 너트에서 내밀게 한다.

3) 볼트의 머리와 와셔는 서로 밀착되게 충분히 조여야 한다. 구조상 중요한 곳에는 공사시방에 따라 2중 너트로 조인다.

4) 한 번 조인 볼트로서 공사완료까지에 목재의 건조 수축 하중 기타로 인하여 느슨해진 너트는 다시 조이기를 한다.

5) 구조용 볼트는 도면 또는 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 지름 12mm 이상의 것을 쓴다. 다만 경미한 구조부에는 지름 9mm의 것을 사용하여도 좋다.

6) 볼트 상호간의 배열간격 및 재 단부에서의 거리는 도면 또는 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 볼트 지름의 7배 이상으로 한다.

7) 볼트에 쓰이는 와셔는 사각 와셔를 쓰고 한 변의 치수 및 두께는 표 10010.10을 표준으로 한다. 단, 치장일 때에는 필요에 따라 둥근 와셔를 쓸 수가 있다.

8) 구조용 볼트에 3각 와셔를 쓸 때에는 필요에 따라 와셔가 미끄러지지 않게 밑자리를 판다.

표 10010.10 와셔의 치수 (단위 : mm)

볼트의 지름		ø9	ø12	ø16	ø19	ø22	비 고
사 각 와 셔	일변의 길이	25	38	50	60	65	둥근 와셔도 이 표에 준한다.
	두 께	3	3	4.5	6	6
인장을 받는 볼트의 사각와셔	일변의 길이	40	50	65	75	95
	두 께	4.5	6	9	9	13

마. 각종 철물의 공법

1) 주걱볼트의 제작 및 공법은 10010.3.8(철물의 제작 및 설치공법) 가.(일반사항) 및 라.(볼트의 공법)에 따른다. 주걱볼트의 형상 치수는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 표 10010.11 (1)을 표준으로 한다.

2) 띠쇠 감잡이쇠의 형상 치수는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 표 10010.11 (2) 및 표 10010.11 (3)을 표준으로 한다.

3) 주걱볼트 띠쇠 및 감잡이쇠의 설치는 접합하는 두 재의 면이 밀착되도록 당겨 조인다.

4) 각종 철물에 쓰이는 가시못의 지름은 6mm 이상의 것을 쓴다.

표 10010.11 (1) 주걱 볼트 (단위 : mm)

주걱 볼트 ø	치 수							비 고
	와 셔	A	l	t	d	사용볼트의 수 및 지름
						B=100 미만	B=100 이상
ø 9	40 40 6	40	90	3	40	1－ 9ø	2－ 9ø
ø12	50 50 6	55	140	3	45	1－12ø	2－12ø
ø16	65 65 9	65	150	4.5	50	1－16ø	2－16ø

(주) 주걱판과 볼트의 접합은 3.8 가. 8)항에 따른다.

바. 듀벨 공법

1) 듀벨의 종별 형상 및 치수는 도면 또는 공사시방에 따른다.

그 재질에 대해서는 제조자의 책임으로 한다.

표 10010.11 (2) 띠쇠 (단위 : mm)

호 칭	치 수			사용 볼트		비고
	l	t	d	개 수	지 름
1호	65	2.3	25	1	ø 9
2호	90	3	38	1	ø12
3호	110	3	50	1	ø16
4호	140	4.5	50	1	ø19
5호	80	3	40	2	ø12	1) 볼트구멍지름 ø'=ø＋2 2) ?자, T자, ＋자 철물 t'? t＋1.5
6호	110	4.5	40	2	ø16
7호	140	6	50	2	ø19

표 10010.11 (3) 감잡이쇠

호 칭	치 수			사용 볼트		비고
	l	t	d	개 수	지 름
1	65	2.3	25	1	ø 9
2	80	3	38	1	ø12
3	110	3	50	1	ø16	1) 볼트구멍지름 ø〈ø＋2 2) 파고들 염려가 있을 때에는 2단 감잡이쇠로 한다. 3) 상면 하면에 주걱볼트를 사용할 수 있다.

2) 덧판 등에 갈램이 생길 때, 또는 옹이 기타로 시공이 곤란할때에는 담당원의 지시에 따른다.

3) 듀벨의 위치 간격 쳐박기, 파끼우기는 홈의 치수 및 조이기 방법 등에 대하여 제조자의 특수공법을 쓸 때에는 그 시방에 따른다.

다만, 듀벨의 조임용 볼트는 공사 완료시, 느슨하여지지 않도록 적당한 시기에 다시 조이기를 한다.

사. 나사못 및 코우치 스크류(coach screw)공법

1) 나사 돌려박기에 앞서 나사못 지름의 1/2 정도의 구멍을 뚫는다.

2) 나사못은 처음부터 돌려박는 것을 원칙으로 하고, 때려박더라도 나사못 길이의 나중 1/3은 돌려 박아야 한다.

3) 코우치 스크류 등에 있어서는 그 길이의 1/2 정도까지 때려 박고 나머지는 돌려서 조인다.

3.9 목재 방부처리

가. 일반사항

1) 이 시방은 건물의 특히 썩기 쉬운데 쓰이는 목재의 방부처리에 적용한다.

공사시방에 정한 바가 없는 한, 다음 사항에 대하여 방부처리를 한다.

가) 구조내력상 중요한 부분에 사용되는 목재로서 콘크리트 벽돌 돌 흙 및 기타 이에 비슷한 포수성의 재질에 접하는 부분

나) 목조의 외부 버팀기둥을 구성하는 부재의 모든 면

다) 급수 배수시설에 근접된 목부로서 부식의 우려가 있는 부분

라) 납작마루틀의 멍에 장선 등 다만, 그 처리 범위는 10030.3.1(공법)에 따른다.

마) 직접 우수에 맞거나 습기 차기 쉬운 부분의 모르터 바름 라스 붙임 등의 바탕으로서 담당원이 지시하는 부분

바) 나무벽돌 다만, 담당원의 승인을 받아 방부처리를 생략할 수가 있다.

2) 방부처리는 목재 방부제에 따른 개설법 가압법 침지법 도포법 또는 뿜칠법으로 하며 방부재료가 투명재일 경우 육안으로 확인할 수 있는 조치를 하여야 한다.

3) 방부처리한 목재는 사람과 가축에 해롭지 않고, 또한 금속재 등을 녹슬게 하지 않는 것으로 한다.

4) 직접 우수를 맞는 곳에 쓰는 방부처리된 목재는 방수성이 있는 것으로 한다.

5) 화재의 예방상 위험한 곳에 사용하는 방부처리된 목재는 처리물이 마감표면 위로 흘러나오지 않도록 내화 처리하며 방화상 지장이 없게 되어야 한다.

6) 페인트도장 마무리하는 때의 목재 방부제는 공사시방에 따른다.

7) 목재는 방부처리에 지장이 없는 정도로 건조되어야 하고, 처리된 목재의 함수량은 작업현장으로 운반되기 전 18% 정도로 하며 방부처리한 목재는 충분히 건조한 후에 사용한다.

나. 목재 방부제

목재 방부제는 표 10010.12에 따르고, 그 품질 종별 용제 및 농도는 공사시방에 따른다.

표 10010.12 목재 방부제의 종류

구 분	종 류		기 호
유성 목재 방부제	크레오소트유 목재 방부제	1호	A－1
		2호	A－2
수용성 목재 방부제	크롬 구리 비소화합물계 목재 방부제	1호	CCA－1
		2호	CCA－2
		3호	CCA－3
	알킬암모늄화합물계 목재 방부제		AAC
	크롬 플르오르화그리 아연호합물계 목재 방부제		CCFZ
	산화크롬 구리화합물계 목재 방부제		ACC
	크롬 구리 붕소화합물계 목재 방부제		CCB
	붕소화합물계 목재 방부제		BB
	구리 알킬암모늄화합물계 목재 방부제	1호	ACQ－1
		2호	ACQ－2
유화성 목재 방부제	지방산 금속염계 목재 방부제		NCU
			NZN
유용성 목재 방부제	유기요오드 인화합물계 목재 방부제		IPBC
	유기요오드 인화합물계 목재 방부제		IPBCP

표 10010.13 목재 방부제의 성능 시험방법

시 험 방 법

KS M 1701 목재 방부제 부속서 1～7에 따른다

다. 공법

1) 목재 방부처리의 종별은 표 10010.14에 따르고 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 3종으로 한다.

표 10010.14 목재 방부처리의 종별

종 별	1 종	2 종	3 종
공 법	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

2) 도포는 솔 또는 헝겊으로 하고 뿜칠은 뿜칠기로 1회 처리한 후, 담당원의 승인을 받아 다음회의 처리를 한다.

3) 2종 및 3종의 방부처리는 목재가공 후에 한다.

4) 방부처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공개소에 대하여 3종의 방부처리를 한다.

5) 도포 또는 뿜칠일 때에는 갈램 틈 및 흠집 등에 대하여 특히 면밀히 재처리한다.

6) 방부처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 담당원의 승인을 받아 3종의 방부처리를 한다.

3.10 목재의 방충처리

가. 일반사항

1) 건물의 구조 내력상 주요한 부분으로서 흰개미 및 좀먹기 쉬운 곳에 사용하는 목재는 방충처리를 한다. 다만, 그 적용범위 방충제 공법 등에 대하여는 공사시방에 따른다.

2) 방충처리는 목재 방충제에 의한 개설법 가압법 도포법 또는 뿜칠법으로 한다.

3) 방충처리한 목재는 사람과 가축에 유해하거나 금속재 등을 녹슬게 하는 것이어서는 안된다.

4) 목재는 방충처리에 지장이 없을 정도로 건조되어야 하고, 방충처리한 목재는 충분히 건조한 후에 사용한다.

나. 목재 방충제

목재 방충제(목재 방부 방충제 포함)의 종류 종별 용제 및 농도는 공사시방에 따른다. 방충처리시험은 농림부 산림청 제재규격의 방충처리시험방법에 따른다.

다. 공법

1) 목재 방충 처리의 종별은 표 10010.15에 따른다. 다만, 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 제 2종으로 한다.

표 10010.15 목재 방충처리의 종별

종 별	1 종	2 종	3 종
보통 흰개미일 때	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

2) 방충제 칠 공법은 솔 또는 헝겊으로 도포하거나 뿜칠기에 의하되, 1회 처리한 후 담당원의 지시에 따라 다음 번 처리를 한다.

3) 2종 및 3종의 방충처리는 목재가공 후에 한다.

4) 방충처리한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공부분에 대하여 3종의 방충처리를 한다.

5) 도포 또는 뿜칠일 때에는 갈램 틈 및 흠집 등에 대하여 특히 주의하여 처리한다.

6) 방충처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 담당원의 지시에 따라 제3종 처리를 하고 이때 주요한 이음 맞춤부분 또는 기초와 토대와의 접촉부분 등을 세운 다음 바깥면에서 3종의 처리를 한다.

라. 공사시방에서 정하는 바가 없을 때에는 보통 흰개미에 대하여는 다음 1～8항에 대하여 목재 방충처리를 한다.

1) 토대 귀잡이 멍에 1층 장선맞이 및 동바리의 모든 면

2) 평벽조일 때는 토대윗면에서 1m 이내의 부분에 있는 기둥 샛기둥 가새 및 창대 등의 모든 면

3) 심벽조일 때는 토대 윗면에서 300mm 이내의 부분에 있는 기둥 샛기둥 및 가새 등의 모든 면

4) 토대 윗면에서 1m 이내의 부분에 있는 모르터바름 라스치기 바탕널의 모든 면

5) 1층 창대의 모든 면

6) 2층 이상의 창대 및 층도리와 기둥과의 맞춤자리

7) 2층 이상의 층도리 평방 귀잡이보와 2층 보와의 맞춤면 및 나무 마구리면

8) 평보 걁자보 지붕보 간막이도리 지붕귀잡이보와 깔도리 및 처마도리와의 맞춤면

3.11 목재의 방연처리

가. 일반사항

1) 이 시방은 실내수장 및 실외라도 연소 우려가 있는 곳에 사용하는 목재의 방연(防然)처리 또는 방연목재에 대하여 적용한다.

2) 방연처리는 목재 방연제에 의한 개설법 가압법 침지법 도포법 또는 뿜칠법으로 한다.

3) 방연처리한 목재는 사람과 가축에 해롭지 않고 또한 철재를 녹슬지 않게 하는 것으로 한다.

4) 목재는 방연처리에 지장이 없는 정도로 건조되어야 하며, 방연처리된 목재는 충분히 건조된 후에 사용한다.

5) 페인트도장 바니시도장 등으로 마무리하는 목재의 방연제는 공사시방에 따른다.

나. 목재 방연제

목재 방연제의 품질 종별 용제 및 용도는 공사시방에 따른다.

표 10010.16 목재 방연처리의 종별

종 별	1 종	2 종	3 종
공 법	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

다. 공법

1) 목재 방연처리의 종별은 표 10010.16에 따른다. 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 3종으로 한다.

2) 도포는 솔 또는 헝겊으로 하고 뿜칠은 뿜칠기로서 1회 처리한 후, 담당원의 승인을 받아 다음회의 처리를 한다.

3) 목재 방연처리의 종별 중 2종 3종의 방연처리는 목재가공 후에 한다.

4) 방연처리를 한 목재를 가공하였을 때에는 그 가공부분에 대하여 3종의 처리를 조립 전에 다시 한다.

5) 도포 또는 뿜칠일 때에 갈램 틈 흠집 등에 대하여서는 특히 면밀히 재처리한다.

6) 방연처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 담당원의 지시에 따라 3종의 처리를 한다.

7) 도포나 뿜칠시의 기온은 7℃ 이상이어야 하며 비가 올 때에는 도포작업을 중지한다.

8) 도포나 뿜칠의 횟수는 공사시방에서 정하는 바에 따르되 그 지정이 없을 때에는 3회로 한다. 다만, 매 회마다 도포나 뿜칠이 충분히 건조된 후에 다음 회에 도

제 6장  창호공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 절은 목 창호공사, 강제 창호공사, 알루미늄 합금제 창호공사, 합성수지 창호공사는 스테인레스 창호공사, 강제 셔터, 기타 창호 및 창호 철물공사에 적용한다.

나. 창호공사에서 건축공사에 공통인 일반사항에 대하여는 01000(총칙)에 따른다.

다. 이 절의 규정에서 성능, 견본, 시험 및 치수의 확인에 대하여는 공사시방에 따른다.

1.2 종류 및 기호

1.2.1 종류

가. 기능에 의한 분류

1) 출입구용 창호

주로 사람의 출입을 위해 쓰이는 개구부의 창호

2) 창용 창호

채광, 통풍 등을 위하여 설치되며, 보통은 사람의 출입에는 쓰이는 않는 개구부의 창호

3) 구획용 창호

성능이나 기능상 구획을 구성할 수 있는 창호

4) 기타 창호

(1)～(3) 이외의 창호

나. 재질에 의한 분류

1) 목재 창호

주요 부재가 목재인 창호

2) 강제 창호

주요 부재가 강재인 창호

3) 알루미늄 합금제 창호

주요 부재가 알루미늄 합금제인 창호

4) 합성수지 창호

주요 부재가 합성수지인 창호

5) 스테인레스 창호

주요부재가 스테인레스인 창호

6) 기타 창호

1)～5) 이외의 창호

다. 개폐방식에 의한 분류

1) 창호의 주요 개폐방식의 분류는 표 15010.1에 따른다.

2) 표 15010.1에서와 같은 개폐방식 중에서 외여닫이, 쌍여닫이를 내외의 구별이 있는 개구부에 쓰는 경우에는 표 15010.2와 같이 분류한다.

3) 외여닫이에는 개폐방향에 따라 좌측과 우측이 있으며, 그 적용은 구체적으로 공사시방에 명기한다.

표 15010.1 창호의 주요 개폐방식

개폐방식의 명칭	레일 또는 회전축	이동방향	이동방법
외 미 닫 이	레일 1개	수 평	면내 평행이동
미 닫 이
양 미 닫 이	레일 2개
반오르내리기	레일 1개	상 하
오르내리기	레일 2개
밀 어 내 기	축이 단부에 고정	수 평 축	회전 또는 회전을 포함한 이동
젖 히 기
외 여 닫 이	축이 단부에 고정	연 직 축
쌍 여 닫 이
회 전	축이 단부 이외에 고정
접 이	축이 이동한다
고 정	움직이지 않는다

표 15010.2 내외의 구별이 있는 개구부에 쓰이는 여닫이의 명칭

개 폐 방 식 의 명 칭	작 동 방 향
내여닫이 외여닫이 자유여닫이	문을 내측으로 여는 것 문을 외측으로 여는 것 문을 내외양측으로 여는 것

라. 성능에 의한 분류

1) 보통 창호

2)～3)에 표기한 창호를 제외한 것.

2) 방음 창호

방음성을 중요시하는 창호

3) 단열 창호

단열성을 중요시하는 창호

4) 방화 창호

건축법에 규정된 방화구획을 구성할 수 있는 창호

1.2.2 기호

가. 시공도서 등에 사용하는 기호는 KS F 1502(창호기호)의 규정에 따르며, 공사시방에 표기한 것과 통일하여 표기한다.

나. 창호 기호는 다음의 4종류를 조합하여 '마'와 같은 방법으로 표시한다.

1) 울거미 재료의 종류별 기호

2) 창호별 기호

3) 개폐 방법별 기호

4) 면 구성의 종류별 기호

다. 울거미 재료의 종류별 기호는 창호의 주된 울거미 구성재의 종류를 알파벳 문자로 표시하고 그 기호는 표 15010.3에 따른다.

표 15010.3 울거미 재료의 종류별 기호

기 호	재료의 종류
A G P S SS W	알 루 미 늄 유 리 플 라 스 틱 강 철 스테인레스 목 재

비고) 표 15010.3에 포함되지 않은 재료를 사용할 때의 기호는 그 재료에 알맞게 표시한다.

라. 창호 구별 기호는 알파벳 문자 또는 한글자로 표시하고, 그 기호는 표 15010.4에 따른다.

표 15010.4 창호별 기호

기 호		창문 구별
한 글	영 문
ㅁ ㅊ ㅅ	D W S	문 창 셔터

마. 창호기호의 표시 방법

1) 창호기호의 표시 방법은 표 15010.5와 같이 원내를 수평으로 2등분하고, 그 위쪽에는 정리번호를, 아래쪽에는 창호 구별 기호를 표시한다. 울거미 재료의 종류별 기호는 필요에 따라 원의 아래쪽 좌측에 표시한다.

(표 15010.5) 또는 아래쪽을 세로 2등분하여 우측에 창호 구별 기호를, 좌측에는 울거미 재료의 종류별 기호를 표시한다.(표 15010.6)

표 15010.5 창호기호의 표시방법

구 분	창	문
목 제
철 제
알루미늄제

표 15010.6 창호기호의 표시방법

보 기	해 설			보 기	해 설
	창 호 번 호				창 호 번 호
	재료기호	창호기호			재료기호	창호기호

2) 개폐방법을 표시할 때에는 표 15010.7과 같이 원내를 2개의 수평선으로 구분하고, 그 중앙부에 개폐방법별 기호를 표시한다.

표 15010.7 창호기호의 표시방법(개폐방법별)

보 기	해 설		보 기	해 설
	창 호 번 호			창 호 번 호
	쌍 여 닫 이			미 서 기
	문			문

제 7장 테코타일/강화마루공사

1. 시공전 준비

1.1 시공할 바닥은 평탄하여야 합니다. 패인 부분이나 갈라진 틈은 실리콘 등의 충전제로 미리 잘 메꾸어 주십시오. 바닥의 요철이 심한 경우는 몰탈처리 등으로 바닥을 평탄하게 한 후에 시공하십시오.

1.2 바닥은 습기가 없어야 하며 먼지, 모래 등이 없도록 깨끗이 닦아 내십시오. 바닥에 묻은 페인트, 니스, 기름, 왁스 등은 신나로 청소하여 제거하십시오.

1.3 새로 시공한 콘크리트는 바닥 표면으로부터 흰 가루가 나오지 않을 때까지 완전히 숙성되어야 합니다. 새로 지은 건물 바닥은 숙성되기까지 보통 90일이 소요됩니다.

2. 시공 계획 수립

2.1 시공 장소의 전체적인 구조를 파악하여 테코타일 및 강화마루를 가능한 한 자르지 않고 시공할 수 있는 방법을 생각해 보십시오.

2.2 복도, 방의 출입구 등 보행이 많아 오염되기 쉬운 장소는 다른 부분에 시공된 테코타일과 교환이 쉽도록 가능한 한 자르지 않고 시공하도록 연구해 보십시오.

2.3 시공시 손실분은 일반적으로 사격형의 공간의 4~5%, 변형이 많은 공간은 5~7% 정도 감안하십시오.

2.4 같은 크기의 면적이라도 견적 방법이 다르면 테코타일/쉬트의 사용 수량이 달라질 수 있습니다.

3. 운반 및 보관

3.1 자재는 눈, 비 혹은 직사광선에 노출되지 않도록 보관하여야 하며, 통풍이 잘되는 곳에보관하여야 합니다.

3.2 자재의 운반 및 취급시 파손되지 않도록 하여야 합니다.

3.3 자재는 공사 48시간전 제품 보관 장소에 입고하여 작업현장 온도와 동일한 16~36℃에서 보관하여야 합니다.

3.4 시공제품과 접착제는 1일이상 보관하여 충분한 Seasoning을 시켜야 됩니다.

3.5 반드시 10단 이하로 적재하여야하며 세로로 세워서 보관하지 않도록 하여야 합니다.

3.6 테코타일 및 강화마루의 경우 취급이나 저장시 자재가 휘지 않도록 유의하여야 합니다.

4. 현장 작업 조건

4.1 시공 48시간전부터 작업 현장의 온도는 16~36℃를 유지해야 하고, 시공중에도 지속적인 온도를 유지해야 합니다. 특히 10℃이하인경우 시공을 금해야 합니다.실내 난방을 할 경우 적어도 시공48시간전부터 시공후48시간까지 온도를 유지하여야 합니다.

4.2 콘크리트 바닥인 경우 습도는 최대 4%, PH는 10이하여야 합니다. 바닥의 습기가 4%를 초과할 경우 건조후 시공하여야 합니다.

4.3 천정과 벽체의 마감후 바닥을 시공하여야 하며 현장 여건상 순서를 달리할 때는 바닥의 손상을 막기 위해서 보양을 실시하여야 합니다.

4.4 시공은 콘크리트 타설후 최소6주, 모르타르 미장후 최소 1주가 지나야 하며, 이때에도 바닥의 습도를 측정하여 4%이내에 들어야 시공할수 있도록 합니다.

4.5 시공은 5년 이상의 시공경력자가 시공하여야 하며 기타 자격기준은 원도급 업체의 기준에 따릅니다.

4.6 준공후 유지,보수를 위하여 계약자는 총 물량의 0.2%이상의 여분의 자재를 확보하여야 합니다.

5. 시공 방법

5.1 시공 도구 : 줄자, 철자, 먹줄, 시공용 주걱, 시공용 칼, 니키커(Knee Kicker), 마무리용 쫄대

5.2 벽과 맞닿는 부분이 원래 크기의1/3이상이 되도록 시공 장소의 중심을 결정하여 먹줄을 사용하여 시작선을 긋습니다.

5.3 중심선 그리기

① 시공할 테코타일/쉬트의 수량을 최소한으로 하고 가장자리 부분이 자재크기의 1/2이상 시공될 수 있도록바닥을 4강으로 나눕니다.

② 중심선의 표시는 먹줄로 표시합니다. 문양 깔기가 지시된 곳은 별도의 표시를 하고 승인된 설계도에 따라 문양을 표시합니다.

③ 중심선의 교차점은 직각으로 이루어져야 합니다.

④ 중심선 표시법은 다음과 같습니다.

- 시공할 공간의 한변길이 ÷ 타일 한변길이 = 홀수가 나오면 중앙지점이 중심선이 됩니다.

- 시공할 공간의 한변길이 ÷ 타일 한변길이 = 짝수가 나오면 중앙지점에서 타일길이의 1/2 치수 만큼 이동지점이 중심선이 됩니다.

5.4 가운데부터 배열하여 시공합니다. 시작선과 맞닿는 부분에는 반드시 접착제를 사용하여 접착합니다.

5.5 접착제 도포 방법

① 중심선 설치로 4등분 된 면적중 출입구에서 먼쪽 부분부터 접착제를 전면 도포 시공 합니다.

② 접착제 도포 도구는 테코타일/쉬트용 표준 헤라 또는 전용 Roller를 사용하여 도포합니다.

③ 클로로프렌러버성분의 접착제를 사용할경우 : 도포량은 3㎡/ℓ, 도포면은 바닥 및 제품뒷면 양면에 도포(양면시공), open time은 20분, 가사시간은 40분, 경화시간은 24시간입니다.

④ 우레탄계성분의 접착제를 사용할경우 : 도포량은 3㎡/ℓ, 도포면은 바닥면시공, open time은 30분, 가사시간은 1시간, 경화시간은 24시간입니다.

⑤ 타일 시공후 50kg 로라를 사용하여 타일을 압착시키며 이때 밀려서 표면으로 나온 접착제는 헝겁등으로 닦아냅니다.

5.6 시공시 테코타일 및 강화마루/쉬트가 원래의 위치에서 움직이지 않도록 주의하면서 먼저 시공한 제품 위를 밟고서 시공해 나갑니다.

5.7 제품 시공

① 접착재가 투명상태가 되면 제품 이면에 표시된 화살표 방향을 확인해가면서 중심선에서 “L”자 방향으로 시공해 가십시오.

② 중심선은 전체 시공의 기준이 되므로 평행 및 직각을 확인하면서 시공해야 합니다.

③ 시공 정확성을 위하여 두줄 시공을 실시하면 제품의 밀림, 중심선의 정확도를 쉽게 발견할 수 있습니다.

④ 시작선 한구역의 완료되면 동일한 방법으로 나머지 부분도 접착제를 도포후 중앙부분부터 시공해 나갑니다.

⑤ 로라를 사용하여 압착할때에는 반드시 타일의 대각선 방향으로 압착시킵니다.

⑥ 우레탄 계열의 접착제를 사용할 경우 모래주머니를 준비하여 타일의 가장자리를 눌러서 압착시킨 상태에서 접착제가 경화되도록 하여야 합니다.

⑦ 시공후 접착제가 완전히 굳도록 24시간내에는 통행을 금지시켜야 하며, 48시간내에는 물을 이용한 청소는 절대로 하지 않습니다.

⑧ 시공후 48시간 이내에는 직사광선이나 습기로부터 보호해야 합니다.

5.8 절단 방법 :

① 중요한 크기를 자로 잰 후 이 크기에 맞게 테코타일 및 강화마루/쉬트 뒷면에 철자를 대고 날카로운 칼로 자릅니다. 이 때 Joint 부분이 꽉 조이게 하기 위해서 1mm 의 여분을 두시고, 잘린 면이 벽 쪽으로 향하도록 시공하여 주십시오.

② 절단할 테코타일 및 강화마루 A가 절단하지 않을 테코타일/쉬트 B를 바꾸어 놓고, B를 벽면에 맞추고, A를 절단한 후 A의 절단면이 벽면으로 가도록 하여 A와 B를 바꿔 놓으십시오.

5.9 벽모서리나 장애물로 인해 절단된 타일, 라지에타나 출입문 주의, 경사진 곳, 계단 등에는 반드시 접착제를 사용하여 바닥에 접착시켜야 합니다.

5.10 시공이 마무리되면 테코타일 및 강화마루/쉬트 표면에 묻은 접착제를 알코올을 사용하여 제거해 주십시오.