건 축 시 방 서

공사명: 역삼어린이집 난방필름공사

2021. 04.

강 남 구 청

1. 공사개요

1.1. 공사명 : 역삼어린이집 난방필름 공사

1.2. 대지위치 : 서울특별시 강남구 테헤란로22길 46

1.3. 주요공사

구 분	위 치	비 고
난방필름 공사	지상 2층

1.4. 공사기간

본 공사 기간은 착공일로부터 15일로 한다.

1.5. 기타사항

입주일정에 문제가 발생되지 않도록 공사일정을 발주처와 협의 후 공정표대로 진행한다.

현장과 상이한 부분은 감독관(감리자)과 협의 후 승인을 득한 후 시공한다.

목       차

제 1 장	총 칙		2 ~ 9
제 2 장	공 통 가 설 공 사		10 ~ 12
제 3 장	가 설 공 사		13 ~ 15
제 4 장	난 방 필 름 공 사		16 ~ 18

제 1 장   총     칙

1. 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수

가. 적용범위

1) 본 시방서는 「역삼어린이집 난방필름공사」계약서의 일부로서 가설공사,

구체공사, 마감공사 및 부대공사 사항에 적용한다.

2) 본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 국토교통부 제정 표준 시방서, 정부공인기관 및 관련        협회 제정 시방서를 준용한다.

3) 시방서 이외의 공사 진행중 문서에 의한 감독원의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

나. 적용기준

시방서와 관련되는 모든 기준은 특기가 없는 한 K.S기준을 적용하는 것을 원칙으로 하며,       K.S기준에 없거나 공사의 특수성 등으로 불가피하게 외국기준을 적용해야하는 경우에는 구       조상, 기능상 본 공사에 적합해야 하며, 동시에 국내 관련법규에 적합해야 한다.

다. 제반 법규의 준수

계약자는 본 공사 시행과 관련되는 제반법규를 엄수 성실히 이행해야 한다.

2. 용어의 정의, 의의 및 어구의 해석, 분쟁

가. 용어의 정의

1) 건축주

건축주라 함은 강남구청을 말한다.

2) 감독원(현장감독관)

감독원이라 함은 건축주가 임명한 기술직원으로서 계약된 공사의 시행을 지휘 감독하고,         현장대리인을 비롯한 시공도, 시공물 등의 검사, 승인 또는 시험입회 등 공사전반에 걸친        공사관리, 기술관리에 대한 모든 책임과 권한을 위임받은 현장감독자를 말한다.

3) 공사 감리자

① 공사 감리자라 함은 건축법 제21조 2항, 동시행령 제19조 및 건축사법 제4조 2항의 규          정에 의하여 건축주가 임명한 기술자로서 공사 기간동안 설계도서 및 관계법규에 적합           시공여부의 확인, 계약자가 작성한 세부 상세도의 검토 기타 건축주와의 공사 감리 계약          조건의 업무를 수행하는 자를 말한다.

② 공사 감리자는 공사기간 중 계약자가 설계도서 및 관련법규에 부적합한 공사를 시행할           경우 건축주와 계약자에게 문서로 시정권고를 할 수 있으며, 이에 불응할 경우에는 건축          법 제19조에 의거 관할 시장 또는 군수에게 위법 건축공사 보고를 할 수 있다.

4) 계약자

계약자라 함은 본 공사 시행에 대하여 건축주와 시설공사 도급계약을 체결한 개인 또는 법        인을 말한다.

5) 현장대리인 및 시공기사

① 현장대리인이라 함은 계약자가 예산회계법 시설공사 계약 일반조건 제1조 및 건설업법           제33조, 기타 관련법규에 의거 임명한 책임 시공 기술자로서 본 공사 전반에 걸친 공사          관리 및 기술관리 등의 업무를 총괄 수행하는 현장원을 말한다.

② 시공기사라 함은 계약자가 임명하여 현장대리인을 보좌하면서 현장시공을 담당하는 현장          원을 말한다.

6) 하도급업자

하도급업자라 함은 계약자가 본 공사의 전문 분야별 양질시공을 보장하기 위하여 엄선 본        공사현장에 투입시킨 건설업법이 정하는 분야별 전문건설업체를 말한다.

7) 지급재료

지급재료라 함은 건축주가 본 공사에 소요되는 특정재료에 대하여 별도로 지급하는 재료를        말한다.

8) 관련 및 별도공사

관련 및 별도공사라 함은 본 공사와 관련된 일부공사를 공사의 특수성 또는 건축주의 사정        으로 건축주가 부분적으로 별도로 분리 발주하여 별도의 업체와 계약을 체결한 도급계약범        위 이외의 공사를 말한다.

나. 의의 및 어구의 해석, 분쟁

1) 의의

① 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니하거나 누락, 오류등          모순점이 있을 경우에는 사전에 이 사실을 감독원에게 보고하여 감독원의 결정, 지시에          따라야 한다.

② 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 계약 목적물을          달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상에 따라 시공해야 한다.

2) 어구의 해석

계약서 및 설계도서상의 어구해석에 대하여 이견이 생길 때는 감독원 및 건축주의 해석이        우선한다.

3) 분쟁

계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항이외의 발생하는 문제에 대한 분쟁은 건축주 및        감독원과 협의하여 해결하며 협의가 성립되지 않을 경우에는 관계법령의 규정에 의하여 설        치된 조정위원회의 중개재판에 따른다.

3. 공정 및 시공계획, 현장요원의 배치

가. 공정표 및 시공계획서

1) 계약자는 공사착수 전에 관련 및 별도공사를 포함한 공사전반에 걸친 종합예정공정 표와         시공계획서를 작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

2) 공정표 상에는 관련 및 별도공사를 포함하여 도급계약 내역서에 명기되어 있는 세부공종의        상호관련 및 시작과 종료시점을 명확히 나타내야 한다.

3) 시공계획서에는 가설건물, 재료둘 곳, 작업장, 공사차량의 동선 등의 배치계획과 공사 전반        에 걸친 공종별 가설계획, 자재반입계획, 공사용장비, 기계, 기구의 투입 및 사용 계획, 공        종별 직종별 예정 출역 인원수 등을 나타내야 한다.

4) 계약자는 공사진행 기간중 일간, 주간, 월간 단위 세부 공정계획서를 소정양식에 의거 작        성하여 감독원에게 제출해야 한다.

5) 시방서에 별도로 명기되어 있거나 공사의 특수성 등으로 본 시방서 및 감독원이 별도로 지        정하는 공종에 대하여 세부공정표 및 시공계회서를 요구할 시는 별도로 작성 제출해야 한        다.

6) 공사 진행중 부분적인 시공계획의 변경 등으로 전체 공정계획 및 공정표의 수정이 불가피        할 경우에는 재작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

나. 현장기구 조직 및 현장요원의 배치

1) 계약자는 공사 PEAK를 기준으로 하여 현장대리인을 비롯한 전문 분야별, 직급별 현장요원        의 기구조직도와 기구조직도에 의한 현장요원 투입계획 및 투입 인원에 대한 비상 연락망         체계를 수립, 감독원의 승인을 득하여 감독관 사무실 및 계약자 현장 사무실내에 비치하        여야 한다. 기구조직도 및 비상연락망 체계는 본 공사 수행을 위한 하도급 업체 및 관련         별도 공사업체도 포함시켜야 한다.

2) 계약자는 기구조직도에 의하여 투입배치된 현장대리인을 비롯한 전 현장요원의 제반행위에        대하여 모든 책임을 지며 감독원의 승인없이 현장요원의 교체또는 인원 감축을 시킬 수 없        으며 현장대리인을 비롯한 현장요원 중 감독원의 정당한 지시에 불응하거나 미숙련 등으로        본 공사의 원만한 시공 또는 관리상 부적합하다고 판단되어 감독원이 이의 교체를 요구할        시에는 즉시 유능하고 본 공사현장에 적합한 자를 임명 교체해야 한다.

3) 현장대리인 및 시공기사를 비롯한 현장요원은 본 공사현장내에 상주하면서 계약서 및 감독        원의 검사, 승인 지시에 따라 성실하게 임무를 수행해야 하며 당 현장과 무관한 업무를 수        행할 수 없다.

다. 관련 및 별도공사

관련 및 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와 긴밀히 사전협의, 상호 연       락하여 빠짐없이 원만히 진행시켜야 하며, 이에 필요한 준비 공사로서 본 공사의 가설물,        장비, 기계, 기구 등을 무상으로 사용할 수 있도록 편의를 제공해야 한다.

라. 특허권의 사용

부분적인 공사의 시행을 특허권 또는 제3자의 권리 대상으로 되어 있는 시공방법을 채택할       경우 계약자는 그 특허권 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

마. 야간 작업

원칙적으로 야간작업은 할 수 없으며 공정계획상 불가피하게 야간작업을 시행해야 할 경우       는 야간작업 공종, 인원, 작업 종료시간, 책임시공 기술자의 성명 등을 기록하여 감독원의       승인을 득한 후 시행해야 한다.

4. 공사장 관리 ,안전관리, 연도대책 및 발굴물의 처리

가. 공사장 관리

공사장 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정, 산재보험법, 기타 관련법규를 준수하여 이       행하고 아래 각 항을 지켜야 한다.

1) 노무자, 기타 외부인의 출입 통제 및 풍기, 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고예방에 대한 단속

3) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

4) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설

5) 공사장 주변의 보안, 재해예방 시설

나. 안전 관리

계약자는 근로안전 관리규정 및 시방서 각항에 명기되어 있는 제반 재해 안전시설 등을 각       기 해당 공종에 적합하게 설치하여 수시 점검하고, 현장내에 안전관리인을 상주시켜 정기,       수시, 특별 안전교육을 실시하여 공사 기간동안 안전사고 등에 의한 인명피해 또는 재산피       해를 예방해야 한다.

다. 연도 대책

1) 공사시공에 있어서 연도의 거주자, 통행자의 생명 및 재산에 대한 피해, 불편이 없도록 주        의해야 하며 공사 진행중 폭음, 진동 등이 예상되는 주요공종을 시행할 경우에는 사전에         공사내용, 시간, 위치 등을 공사장 주위에 게시하거나 연도의 거주자에게 주지시켜야 한다.

2) 공사진행중 변형이 예상되는 주위 건축물, 기타시설물의 상황을 파악할 수 있는 자료(도         면, 사진, 기타)와 그 보호대책을 수립하여 공사를 진행해야 하며 공사진행 중 예기치 못        한 상황 등으로 변형이 생길 경우에는 그 변형상황에 대하여 수시로 관찰하여 계약자의 비        용과 책임으로 적절한 대응조치를 취해야 한다.

라. 폭약사용의 금지

1) 대지조성 또는 터파기 공사를 시행함에 있어서 원칙적으로 폭약을 사용할 수 없으나, 불가        피하게 폭약을 사용할 경우에는 진동, 소음, 분진 등을 최소화 할 수 있는 폭약 및 공법으        로서 사용량, 사용기간에 대하여 감독원의 허락을 받아 관할 파출소 또는 경찰서에 허가를        득한 후 사용해야 한다.

2) 폭약의 사용 및 취급은 총포 화약류 단속법 및 관련 법규가 정하는 규정의 저장고를 설치        하여 관계자 이외에는 출입을 단속하고 폭발물 취급 유자격자가 아니면 취급할 수 없다.

3) 폭약사용으로 인한 인접건물 또는 시설 등에 대한 피해 복구 또는 민원발생 처리에 대한         모든 책임은 계약자가 책임지고 해소시켜 공정계획에 차질이 없도록 조치해야 한다.

마. 손해에 대한 보상 및 원상복구

1) 계약목적물의 인도전에 계약목적물 및 지급재료, 대여품 또는 제3자에게 계약자의               귀책사유로 손해가 발생하였을 경우에는 계약자의 부담으로 손해 보상 및 원상복구 시켜야        한다.

2) 천재지변 등 불가항력적인 사유로 검사를 필한 부분 및 지급재, 대여품 또는 제3자에게 손        해가 발생하였을 경우 계약자는 그 사실에 대한 객관 타당성이 있는 자료(사진, 도면, 기        타 증빙서류)를 첨부하여 감독원에게 제출 보고해야 하며, 이에 대한 보상, 원상복구 및         계약금액, 계약기간의 조정 등 필요한 조치는 감독원과 협의하여 결정한다.

바. 발굴물의 처리

공사진행중 공사장내에서 계약자의 현장요원 및 그의 고용인이 발견한 모든 가치있는 화석,       화폐, 보물, 기타 지질학, 고고학상의 유물 또는 물품은 관련 법규가 정하는 바에 따라야 하       며 발견 즉시 감독원에게 보고하여 그의 지시에 따라 도난 또는 훼손이 없도록 적절한 예방       조치를 취해야 한다.

5. 재료, 재료의 검사시험 및 시공상세도, 견본시공

가. 재료 공통 일반사항

본 공사에 사용하는 재료는 감독원이 인정하는 범위내의 가설재를 제외한 모든 재료는 신품       으로서 K.S 규격품 및 시방서 각 항에 명기한 규격품 동등 이상의 제품으로서 감독원의 승       인을 득해야 한다.

나. 해체재료 및 발생재료(작업 부산물)의 처리

공사장 내에서 발생되어 재사용 가치가 없는 모든 폐자재 및 폐기물은 수시로 장외로 반출       하여 현장내를 청결히 유지해야 하며, 도급계약 내역서에서 공제되지 아니한 지급 재료에        의한 발생품 및 기타 발생재료에 대하여는 감독원과 협의하여 정리 보관 또는 장외로 반출       한다.

다. 유지관리용 재료의 양도

계약자는 공사 준공시 건물 유지관리용으로 확보 지급되었던 마감재료 및 기계, 장비류 부       품을 비롯하여 향후 유지관리를 위하여 감독원이 지정하는 유지관리용 재료별 요구량을 수       량 목록표 첨부하여 준공시 감독원에게 양도해야 하며, 이에 대한 비용은 일반 관리비 및        이윤을 제외한 도급 계약 내역서상의 단가를 기준으로 하여 건축주가 별도로 지불한다.

라. 재료의 승인 계획서 및 견본품

1) 재료의 승인 계획서

계약자는 공사 착수 후 15일 이내에 공사전반에 걸쳐 사용될 재료에 대하여 공정 계획과         부합되는 재료승인 계획서를 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

2) 견본품 및 재료의 승인

① 계약자는 재료승인 계획서에 의하여 미리미리 재료의 색상, 마무리 정도, 규격을 결정할          수 있는 국립건설시험소 또는 감독원이 인정하는 외국시험소, 공인기관의 시험성적표,           제조회사의 특기시방서, 납품실적증명서, 시공실적증명서 기타 감독원이 요구하는 관련          자료 등을 첨부 제출하여 감독원의 승인을 득해야 하며, 재료 승인 지연에 따른 계약기          간의 조정은 인정되지 않는다.

② 골재료 또는 석재류 등과 같이 골재원, 재질 ,매장량 등과 불가분의 관계가 있는 재료에          대해서는 감독원, 감리자, 계약자가 합동으로 현지조사하여 결정해야 한다.

③ 감독원의 승인을 득한 견본품은 공사 준공시까지 감독관 사무실, 감리자 사무실, 계약자          사무실에 각기 보관, 정리, 비치되어야 한다.

마. 본판 및 모형(MOCK UP) 및 견본 시공

1) 본판 및 모형

시공상 견본품 및 설계도면, 설명서 등만으로 불충분한 재료 또는 부위에 대해서는 감독원        의 지시에 따라 본판 및 모형을 제작하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

2) 견본시공

감독원은 재료의 색상, 마무리 정도, 시공방법 등 실제 시공사태를 결정하기 위하여 일부        재료 및 시공부위에 대한 견본시공을 요구할 수 있으며, 계약자는 지체없이 이에 응해야         하며, 이에 따른 비용은 계약자의 부담으로 한다.

바. 지급재료 및 대여품

1) 계약자는 계약체결전 건축주가 제시하는 지급재료별 수량의 부족분 또는 설계도서와 상이        한 부분에 대하여 이의를 제기하여 건축주와 협의 조정할 수 있으나 계약체결후 설계변경        등에 의한 지급재료의 수량 증감 요인이 없는 한 이의를 제기할 수 없다.

2) 계약이 체결된 후라도 건축주의 사정에 따라 특정재료 또는 특정공사에 대하여 지급 재료        를 변경시키거나 제3자에게 별도로 분리 발주시킬 수 있으며, 지급재료 및 대여 품의 수         량, 품질, 규격, 인도시기, 인도장소 등을 변경 또는 조정할 수 있으며, 이에 따른 계약금        액의 조정을 감독원과 협의하여 결정한다.

3) 계약자는 건축주가 지급하는 재료 및 대여품에 대하여 공정계획과 부합되고 본 공사 시행        에 가장 적합한 재료별, 규격별, 반입 및 사용계획에 따른 조달요청계획서를 미리 감독원        에게 제출하여 지급재료 조달지연에 따른 전체 공정계획에 차질이 없도록 해야 하며, 지급        재료 및 대여품의 공급이 지체되어 전체 공정 계획에 차질이 예상될 경우 계약자는 감독원        의 승인을 득하여 계약자 보유의 재료를 대체 사용할 수 있으며 감독원은 대체사용 당시의        가격에 의하여 그 대가를 지불한다.

4) 건축주가 지급하는 재료 및 대여품은 감독원이 지정하는 일시와 장소에서 계약자가 검수         인도하며 검수시 재료의 품질 및 규격이 설계도서와 상이하거나 본 공사 사용에 부적합하        다고 판단될 때 계약자는 이의 인도를 거부할 수 있으며, 문서로서 거부사유를 첨부 이의        대체 지급을 요구할 수 있다.

5) 재료의 성격상 별도의 계차장을 이용할 경우에는 감독원이 지정하는 계차장 또는 사전에         감독원의 승인을 득한 계차장을 이용해야 한다.

6) 현장내에 반입된 지급재료 및 대여품은 재료별, 규격별, 인도시기, 인도장소, 현장반입일         시, 수량 및 누계수량 등을 기록 정리하는 별도의 관리대장에 기록하고, 인도장소에서 발        행하는 송장을 첨부하여 감독원에 제출 보고해야 한다.

7) 현장내에 반입된 지급재료 및 대여품의 소유권은 건축주에 속하며, 다른 재료와 별도로 구        분 보관관리해야 하며 감독원은 필요시 수시로 지급재료가 보관된 장소에 출입하여 이를         검사할 수 있으며 계약자는 감독원의 승인없이 반입된 지급재료를 임의로 이동 또는 반출        시킬 수 없으며, 계약의 목적을 이행하는 이외에는 사용될 수 없다.

8) 계약자는 지급재료 및 대여품의 인도 후 운송과정, 관리 부주의 시공 부주의 등으로 인한        분실, 파손, 변질, 낭비 등에 대한 모든 책임을 져야하며, 이로 인한 부족분은 계약자의 비        용으로 대체시공 또는 변상조치해야 한다.

9) 지급재료 사용기간중 일정 기간별로 소정의 양식에 의거 지급 재료별, 규격별 반입량 및         공종별 사용처, 사용량, 잔여량 등을 감독원에게 제출 보고해야 하며, 공사완료 후 잉여분        은 반납하거나 계약자의 소유로 하여 계약금액에서 해당금액을 공제할 수 있다.

사. 재료의 검사

1) 현장내에서 반입되는 모든 재료는 사용전에 감독원의 검사승인을 득해야 하며, 불합격 재        료는 즉시 대품으로 대체하여 재검사를 받아야 한다.

2) 감독원의 검사에 불합격된 재료를 장외로 반출하지 아니하거나 대품으로 대체시키지 아니       할 경우 감독원은 일방적으로 재료를 제거하거나 대품으로 대체시킬 수 있으며, 이에 대하       여 이의를 제기할 수 없으며, 이로 인하여 발생되는 모든 비용은 계약자의 부담으로 처리할       수 있다.

3) 공사에 사용되는 재료중 조합 또는 시험을 요하는 것은 감독원 입회하에 그 조합 또는 시       험을 해야하며, 재료의 검사를 받을 때는 감독원의 지휘에 따라야 하며, 검사에 소요되는        비용은 계약자의 부담으로 한다.

아. 시험 및 재료검사 시험의 표준

1) 시  험

① 건설공사의 품질관리 및 품질보증을 위하여 계약자는 본 공사 시행전반에 걸쳐 소요되는          재료의 품질, 규격 공법 등이 설계도서와 일치될 수 있도록 시험계획을 수립 감독원에게          제출하여 승인을 득해야 한다.

② 계약자는 현장내에 시험실을 설치하고 건설공사 소요재료의 품질 기준에 관한 자료와 공          사 시행중 현장에서 시험해야 할 시험종목에 해당되는 시험기구 및 공시체 제작기구 등          을 비치해야 한다.

③ 재료시험을 위한 공시체 및 시료는 감독원 입회하에 채취 또는 제작 봉인하여 검 인을           받고 감독원의 승인을 득한 공인 시험소에서 시험을 하되 그 성적서를 제출하여 승인을          득해야 한다.

④ 시방서 또는 계약자가 제출한 시험 계획서상에 명시되지 아니한 재료 또는 시공부분에           대한 시험일지라도 감독원이 필요하다고 별도 지정하는 품목 및 시험종목에 대해서도 시          험을 해야 한다.

⑤ 재료 또는 공사의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능한 시험종목에 대해서는 외국공          인 시험소 또는 시험 전문 기관에 의뢰하여 시험을 해야 하며, 이에 대한 비용은 계약자          가 부담한다.

2) 재료 검사시험의 표준

재료의 검사시험은 K.S 규격을 표준으로 하고 K.S 규격에 제정되지 아니한 것은 시방서의       해당 각 항 또는 감독원이 인정하는 외국기준에 따른다.

자. 시공상세 도면

1) 계약자는 공사 착수 후 15일 이내에 전체 공정계획과 부합되고 각기의 공정 및 관련 타공        정, 관련 별도공사의 공정진행에 차질이 없도록 전공정에 걸친 공정 단계별, 부위별 시공        상세도 작성 계획서를 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

2) 계약자는 시공 상세도 작성 계획서와 부합되는 분야별 적정 설계요원을 현장내에 투입시켜        공정 단계별 시공 상세도를 작성, 감독원의 승인을 득해야 하며, 시공 상세도 작성 계획서        이외에 시공상 필요하다고 감독원이 판단하여 별도로 지정하거나 관련 및 별도공사와의 연        관부위에 대해서도 시공 상세도를 작성해야 한다.

3) 시공 상세도면 작성에 대한 비용은 계약자 부담으로 하며 계약자가 세부 상세도를 작성할        능력이 없거나 고의로 이행치 아니할 경우 건축주는 일방적으로 별도의 설계요원을 모집         시공 상세도를 작성시킬 수 있으며, 이에 대한 비용을 매회 기성금액에서 공제할 수 있다.

4) 계약자의 시공 상세도면 작성지연에 따른 모든 책임은 계약자가 지며, 이로 인한 계약기간        의 연장은 인정되지 아니한다.

6. 공사의 검사, 보고, 임의시공, 공사용 스틸 테이프자의 통일

가. 공사의 검사

1) 공정 단계별 각 공사부분은 계약자의 사내검사를 실시하여 설계도서와 일치될 때 감독원에        게 검사신청을 하여 합격승인을 득한 후 다음 공정에 옮겨야 하며, 합격승인을 득하였어도        그 후 타공정 진행작업 등에 의하여 변형되거나 감독원이 부적합하다고 판단할 때는 시정        조치하여 재 검사승인을 득해야 한다.

2) 감독원의 검사승인을 득한 재료일지라도 공사진행중 변질 또는 손상되어 불량품으로 판정        된 재료는 사용할 수 없으며 공사검사시 기시공된 시공물이라 할지라도 감독원은 시공물의        대체 또는 재시공을 명할 수 있으며, 이로 인한 계약금액 및 계약기간의 조정은 인정될 수        없다.

3) 수중 또는 지하에 매설되는 공작물, 기타 해당 공종 시공후에 검사가 불가능하거나 곤란한        부분을 감독원의 입회없이는 시행할 수 없으며, 그 부분에 대한 사진을 반드시 촬영하여         감독원에게 제출해야 한다.

나. 공사 보고

공종별 공사의 진척상황, 공종별, 직종별 노무자의 출역 투입현황 재료 및 장비 투입현황,       천후, 기타 필요한 사항을 기재한 공사일보를 감독원이 지정하는 시간에 감독원의 승인을        득한 소정양식에 의하여 보고해야 한다.

다. 공사기록 사진

계약자는 착공전 대지 상황 및 주위 건축물, 기타 시설물 등의 상황을 판단할 수 있는 전경       및 주요부분에 대한 사진과 공사착공으로부터 준공에 이르기까지의 시방서 각 항에 명기되       어 있거나 공정 단계별 전경 또는 감독원이 지정하는 주요 시공부위에 대한 사진을 천연색       으로 촬영하여 특기가 없는 한 12cm×9cm 크기로 촬영하여 촬영일시, 장소(시공부위), 공       정내용 등을 기록하여 공정 단계별로 정리된 앨범 2부를 준공시에 제출해야 한다.

라. 임의 시공

본 시방서 각 항에 명기되어 있거나 또는 감독원이 별도로 지정하는 등 감독원의 지시, 검       사, 승인 및 협의사항에 대한 계약자의 임의시공 또는 업무처리 사항은 정당한 공사 기성        또는 업무로서 인정하지 아니하며, 계약자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

마. 공사용 스틸테이프 자의 통일

본 공사시행을 위하여 사용되는 모든 스틸테이프 자는 정부의 공인을 받은 동일 제조회사의       제품으로서 사용전 제조회사, 재질, 규격, 허용오차 한계 등에 대하여 감독원의 검사승인을       득한 기준 테이프 자이어야 한다.

7. 보양 및 동절기, 혹서기 공사

가. 보   양

1) 계약자는 시방서 각 항에 명기되어 있는 사항이외에 감독원이 별도로 지정하는 시공부위         또는 인접건물, 주변건물, 기타 시설물 등에 대해서도 손상을 주지 않도록 미리 보양을 해        야 한다.

2) 보양 및 동절기, 혹서기공사 시행에 소요되는 비용은 도급 계약금액 속에 포함되어 있는         것으로 간주하며 이에 따른 계약금액 및 계약기간의 조정은 인정되지 아니한다.

나. 동절기 공사

전체 공정계획상 동절기에 공사를 시행하는 공종에 대해서는 해당 공종 또는 차기 공종 등       계약목적물에 전혀 영향을 미치지 않도록 방풍, 방한시설, 온풍시설 등 적절한 시행방안을       수립 감독원의 승인을 득한 후 시행해야 한다.

다. 혹서기 공사

혹서기에 시행하는 공사에 대해서는 지나친 건조 및 습도에 대하여 해당 공종 또는 차기공       종 등 계약목적물에 전혀 영향을 미치지 않도록 습윤 보양시설, 습기제거시설, 통풍시설 등       적절한 시행방안을 수립 감독원의 승인을 득한 후 시행해야 한다.

8. 공사의 변경 및 중지

가. 일반 사항

건축주는 계약체결 후 설계자 및 감리자와 협의하여 공사의 일부 또는 전부에 대하여 문서       로서 변경시키거나 중지시킬 수 있으며 이로 인하여 계약금액 및 계약기간의 조정이 필요한       경우에는 감독원과 협의 조정하여 결정한다.

나. 공사의 변경

건축주는 계약 체결 후 공사 착수 전 또는 공사 진행중 건축주의 사정으로 공사규모의 증감       또는 부분적인 변경을 요구할 수 있다.

다. 공사의 중지

1) 건축주의 사정 또는 계약자의 귀책사유 등으로 불가피하게 공사를 중지해야 할 경우 계약        자는 건축주로부터 공사중지 문서접수와 동시 공사를 중지해야 하며, 공사 중지 시점까지        의 발생된 기성금 정산은 감독원과 협의하여 결정한다.

2) 계약자는 공사중지후 현장 철수시 현장내에 설치되어 있는 가설건물 및 시설물 또는 장기        간 방치를 요하는 가설구조물 등 감독원이 지정하는 시설물을 건축주에게 인도해야 하며,        이에 대한 정산금액은 계약당사의 일위대가표 상의 금액을 기준으로 한 잔존가치로써 정산        한다.

라. 경미한 변경

공사진행중 현장의 아무림, 맞춤, 시공상세도 작성과정 등에 의하여 재료의 치수 및 설치공       법 등 사소한 변경 또는 이에 대한 약간의 수량증감 등의 경미한 변경은 계약금액의 증감없       이 감독원의 지시에 따라 시행해야 한다.

마. 대안의 제시

계약자는 계약체결시 또는 공사진행중 계약목적물을 달성하는데 있어서 새로운 공법을 이용       하여 계약금액을 절감시키거나 계약기간을 단축시킬 수 있는 경우에는 그 공법에 대한 설계       도서, 공사비 비교표, 기타 재료 등을 첨부하여 대안을 제시할 수 있다.

9. 관공서, 기타 민원에 대한 인허가 수속 및 협의

계약자는 공사 착공으로부터 공사 준공에 이르기까지의 필요한 관련 관공서, 기타에의           제반 인허가 수속을 비롯하여 발생 민원처리에 대한 수속 및 협의해야 할 사항 등 건축주를      대신하여 계약자 책임하에 계약자의 비용으로 지체없이 이행해야 한다.

10. 공사의 준공 및 하자보수

가. 현장정리 및 준공청소

공사완료시 계약자는 가설시설물, 잉여자재, 폐기물 등을 공사장으로부터 철거 반출하고, 건       물 내외부 및 공사장 주변을 깨끗이 정리 청소하여 감독원의 검사를 받아 건물인수인계시까       지 청결을 유지해야 한다.

나. 준공검사

1) 계약자는 준공검사원 신청시 관련 서류를 첨부 감독원의 서명 날인을 받아 신청해야 한다.

2) 계약자는 관련 인허가 관청의 준공검사시 또는 가사용 승인 검사시 입회하여 검사시 지적        사항에 대하여 신속히 시정조치 해야 한다.

3) 관련인허가 관청의 준공검사 또는 가사용 승인을 득하였을지라도 감독원이 시정 지시한 부        분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 공사준공으로 인정하지 아니한다.

다. 공사의 준공 및 건물의 인수인계, 유지관리 지침서의 제출

1) 계약자는 공사완료 후 전문분야별 사내검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독원이 시정지시        요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 감독원에게 준공검사신청을 할 수        있다.

2) 감독원의 준공검사 및 관련 인허가 관청의 준공검사에 합격한 후 계약자는 건물의 분야별        유지관리 지침서를 작성 감독원의 승인을 득한 후 건축주의 관리운영 주체의 입회하에 인        수인계해야 하며, 인수인계시 시운전을 요하는 부분에 대해서는 계약자의 비용으로 이의없        이 시행해야 한다.

라. 계약금액의 증감 조정 및 감액 또는 환급조치

1) 공사진행중의 경미한 변경을 비롯하여 계약당시의 설계도서 및 건물의 연면적, 재료, 재질        등의 변경이 없는 한 계약금액을 조정할 수 없다.

2) 계약자는 준공정산시 또는 준공정산이후라도 다음 각 항에 대해 건축주 또는 감독원의 감        액 또는 환급요구가 있을 때 이의없이 수락해야 한다.

① 건축주측 감사부서의 지적이 있을 때

② 감사기관의 지적이 있을 때

③ 수량, 단가, 금액, 제잡비율 적용 또는 지급자재 등이 착오에 의하여 과다 책정, 지불 또          는 지급되었을 때

마. 하자 보수

공사준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자 보수 기간내에 발생된 하자는 계약자 부담으로       즉시 재시공 또는 보수되어야 하며 이에 신속하게 처리하지 아니할 경우 건축주 및 감독원       은 일방적으로 타업체로 하여금 재시공, 보수시킬 수 있으며, 이에 따른 제반 발생 비용은       하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

제 2 장   공통가설공사

1. 일반사항

가. 적용범위

본 시방은 대지조성공사, 건축, 기계, 전기, 조경, 토목 및 부대공사 등을 원활하고 효율적       으로 시행할 수 있도록 공사전반에 걸쳐 공통으로 필요한 측량 및 가설건물을 비롯한 임시       보조시설 공사에 적용한다.

나. 세부 시공계획서

공사착수전 계약자는 공사기간중 사용에 편리하고 안전하고 효율적으로 공사를 시행할 수         있도록 가설건물, 가설울타리, 공사용 진입로, 재료별 적치장소, 공종별 작업장, 공사용 공        통장비, 기계, 기구의 설치위치, 임시동력 수변전 설비, 공사용수 및 가설 급배수계획 등         공통가설공사 전반에 걸친 배치도를 첨부 시공계획서를 작성 제출 감독원의 승인을 득해야        한다.

2. 가설건물

가. 공통 일반 사항

1) 가설건물은 공사기간중 사용에 편리하고 안전한 장소에 위생적이고, 관련 법규에 적합하게        설치해야 하며 가설 건물의 규모 및 구조, 존치기간 등을 정하여 감독원의 승인을 득한 후        설치해야 한다.

2) 가설건물은 최소한 아래 열거한 시설물을 설치해야 하며 각 건물의 규모는 건설 표준품셈        또는 감독원이 제시하는 규모 이상이어야 한다.  단 현장여건상 가설건물의 종류 또는 규        모를 축소 및 증가해야 할 경우 또는 공사진행 중 이설이 필요한 경우에는 감독원과 협의        하여 조정한다.

① 가설 사무실 (감독원 사무실, 공사 감리자 사무실, 계약자 사무실)

② 시험실

③ 가설 창고 (재료창고, 위험물 저장창고)

④ 가설 식당

⑤ 가설 숙소

⑥ 가설 변소 및 정화조

⑦ 가설 변전실

⑧ 가설 경비실

⑨ 작업헛간

3) 가설건물에 사용하는 재료는 신재를 사용하는 것을 원칙으로 하나 구조, 기능외관 및 사용        상 무방한 재료는 감독원의 승인을 득하여 중고재를 사용할 수 있다.

3. 가설 울타리 및 공사용 안내시설, 건축허가 표시판

가. 가설울타리

가설울타리 및 대문 공사장 주위에는 공사진행에 장애가 되지 않는 범위로 높이 1.8M이상       의 철판 구조로 가설 울타리를 설치하고, 공사용 차량이 원활히 통과할 수 있는 대문과 경       비초소를 적절한 위치에 1-2개소 설치하여 외부인의 출입 통제 및 도난을 방지할 수 있도       록 항상 경비원을 배치해야 한다. 울타리의 외부면에는 항상 청결을 유지할 수 있도록 낙서       및 광고물의 무질서한 부착물을 수시로 제거유지 관리해야 하며 필요시 공사기간중 반정도       시기에 새로이 도장을 해야 한다.

나. 공사용 안내표지판

공사현장 주변의 1-3개소에 0.9 M x 1.2 M철판 또는 합판구조로 안내표지판을 설치하여       공사현장의 위치를 용이하게 유도안내할 수 있도록 해야 한다.

다. 공사용 안내투시도

공사용 안내투시도는 규격 2.7 M x 3.6 M로서 철판 또는 합판으로 제작 공사현장 주변여       건에 적절한 높이로 설치한다.

라. 건축허가 표시판의 게시

건축법 제 50조 및 시행규칙 제 33조 규정에 의한 건축허가 표시판을 제작하여 공사착공으       로부터 공사 준공시까지 공사현장의 보기 쉬운 곳에 부착 게시해야 한다.

4. 공사용수 및 급배수시설, 쓰레기 처리장

가. 공사용수 시설

공사용수는 지하수를 개발하여 사용하는 것을 원칙으로 하되 채수량 부족 또는 채수가 불가       능하거나 수질이 공사에 부적합할 시는 시상수도를 사용하며 상수도 인입을 위한 관계관청       의 인허가 수속 및 시설에 소요되는 비용과 공사기간의 수도요금은 계약자가 부담한다.

나. 식수용 상수도 시설

음료수 기타 식수는 시상수도를 사용하며 상수도 인입을 위한 관계 관청의 인허가 수속 및       시설에 소요되는 비용과 공사기간의 수도요금은 계약자가 부담한다.

다. 오수 배수 시설

공사장 내에서 발생되는 오수는 가설 정화조를 통하여 기존 하수관으로 배수 시키거나 또는       별도의 부폐처리 탱크를 설치하여 정기적으로 수거 처리하는 등의 오배수 처리시설을 해야       한다.

라. 우배수 및 잡배수 시설

공사장 주변에 배수도량을 설치하여 우수 또는 공사용 잡수 등이 공사장내로 유입되지 않도       록 조치해야 하며, 가설 집수맨홀을 1-3개소에 설치하여 공사장내의 우수 및 잡수에 의한       폐기물을 1차 여과시킨 후 배수 처리되도록 조치해야 한다.

마. 쓰레기 처리장

공사장 내의 적절한 위치에 지정 쓰레기 처리장을 설치하여 공사장 내에서 발생되는 쓰레기       는 매일매일 수거한 장소에 집결시켜 정기적으로 장외로 반출시켜야 하며, 공사장 내에서의       소각행위는 허락되지 아니한다.

5. 공사용 임시동력 수변전설비 및 가설 전기시설

가. 일반사항

1) 계약자는 공사착공과 동시 공사용 임시동력 수변전설비 및 가설전기 시설을 해야 하며, 이        에 따른 관계관청의 인허가 및 시설에 소요되는 비용과 공사기간의 전력요금은 계약자가         부담한다.

2) 임시동력 수변전설비 및 가설 전기시설에 사용되는 재료는 K.S 규격 또는 동등이상의 제        품으로서 신품이어야 하며 사용 전력용량에 적합한 규격을 사용해야 한다.

3) 공사용으로 지중에 불가피하게 임시 매설되는 케이블 및 전선류 등은 타공사에 의하여 훼        손되지 않도록 배선 LINE을 쉽게 식별할 수 있도록 적절한 보호 및 위험표시를 해야 한         다.

4) 공사장 내에는 임시동력 수변전설비 및 가설 전기시설에 대하여 전담 관리보호하는 유자격        관리자를 배치 상주시켜야 한다.

나. 공사용 임시동력 수변전설비

공사기간중 예상되는 전력소요 피크시를 기준, 수전용량을 정확히 산정, 공사용 임시 동력       수변전설비시설을 하여 공사용 전력의 과, 부족 현상이 없도록 해야한다.

다. 가설 건물 전등시설

가설 사무실을 비롯한 각 가설 건물에는 건물별 용도별 적합한 조도의 전등시설, 콘센트시       설, 스위치시설을 해야 한다.

라. 옥외 투광등 시설

가설 담장 주위 및 경비실 위치에는 일정한 간격으로 옥외 투광등을 적절히 배치 설치하여       야간 경비 또는 야간 작업등에 이용될 수 있도록 해야 한다.

마. 가설전화 및 인타폰 시설

1) 계약자는 공사착수와 동시 감독원 사무실, 감리자 사무실, 계약자 사무실 등에 각각의 전        화를 가설하여 각기의 업무협의, 연락 등에 불편이 없도록 전화를 가설해야 하며, 전화가        설에 대한 비용 및 공사기간중의 전화요금은 계약자가 부담한다.

2) 공사현장내의 경비실을 비롯하여 감독원 사무실, 감리자 사무실, 계약자 사무실, 하도급업        자 사무실, 관련 및 별도 공사업체 등의 사무실에 인타폰 시설을 하여 공사현장 내에서의        각기 상호 업무 협의, 연락 등이 신속 원활토록 해야 한다.

바. 가설방송 안내시설 및 워키토키시설

공사장내 어느 위치에서도 방송안내 소리를 청취할 수 있도록 적절한 요소에 스피커를 설치       해야 하며, 필요에 따라서 워키토키를 겸용할 수 있도록 준비 해야 한다.

사. 가설 무선통신 무선호출시설

공사현장 여건상 방송 안내시설만으로는 안내 또는 호출 등이 불가능할 경우 계약자는 감독       원, 감리자, 계약자 현장요원 수에 적합한 수량과 사용 싸이클수 등에 대하여 관계 관청의       허가를 득한 무선 통신기 또는 무선 호출기를 사용할 수 있도록 조치 준비해야 한다.

6. 가설 소화시설 및 방화교육

가. 가설 소화시설

공사장내의 도료, 유류, 기타 인화성 재료 등의 저장창고를 비롯하여 가설 건물 및 공사장       각층의 눈에 띄기좋은 적절한 위치에 소화기를 비치해야 하며 소방법 기타 관련규정에 적합       한 대책을 강구해야 한다.

나. 방화교육

공사현장내에 임명 배치된 안전관리 담당자는 공사현장에 투입되는 전현장 요원 및 노무자       들에게 정기적으로 화재예방과 소화기의 비치위치, 및 소화기의 사용방법, 대피, 구급에 대       한 교육을 실시해야 한다.

7. 도로점용 및 원상복구

가. 도로점용

공사대지 여건상 인접도로의 점용없이는 공사시행이 불가능한 경우 계약자는 도로점용 범위       에 대한 구간, 면적, 배치도, 점용기간 등을 명시하여 감독원의 승인을 득한 후 관계관청의       허가를 득한 후 사용해야 하며, 인허가 수속에 대한 비용은 계약자가 부담해야 하며, 사용       료는 계약자가 사전납부한 영수증에 의하여 정산처리한다.

나. 원상복구

도로점용 또는 토지 임차부분의 훼손된 부분은 사용완료와 동시 원상 복구되어야 한다.

제 3 장   가 설 공 사

1. 일반 사항

가. 적용범위

본 시방은 공사시행을 위하여 공통으로 필요한 공통 가설공사를 제외한 본 공사의 각기 해       당 공종별 공사시행에 직접적으로 소요되는 임시 보조시설 및 재해 안전시설에 적용한다.

나. 재료 일반사항

가설공사에 소요되는 재료 및 기계, 기구는 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하나, 구조, 기       능, 외관, 안전상 사용에 무방한 재료는 사전에 감독원의 승인을 득하여 중고품으로 사용할       수 있다.

다. 세부 시공계획서

계약자는 토공사를 비롯한 구체공사, 마감공사 등 공정단계별 세부 공종별 시행을 위하여        필요한 비계 및 재해안전시설, 공사용 장비, 기계, 기구 등의 규격 및 용량, 설치위치, 존치       기간 공사용 가설전기 및 급배수계획 등 가설공사 전반에 걸친 배치도를 첨부 세부 시공계       획서를 작성 제출 감독원의 승인을 득해야 한다.

2. 규준틀 설치 및 먹메김

가. 일반사항

건물의 X-Y 기준점 좌표를 설정, 감독원의 승인을 득한 다음, 기준점 좌표를 기준으로 하       여 건물의 위치를 확정, 건물의 모서리를 비롯한 기둥, 옹벽, 기타 주요부 위치에 정확하고       견고하게 규준틀을 설치하여 대패질한 수평 띠장 상단면에 기준선 먹줄을 친 다음 기준선        정위치에 못 박아 표시하여 감독원의 검사승인을 득해야 하며, 규준틀에 표시한 기준선의        위치는 수시로 검사하여 변형된 부분은 즉시 수정해야 하며 공사진행에 따라 건축물 구체에       옮겨서 표시한다.

나. 규준틀 재료

- 규준틀 말뚝  :  60 x 60 각재로서 길이 1,500 MM 이상

- 수 평 띠 장  : 두께 15 MM, 나비 120 MM 이상의 판재로서 윗면을 대패질  처리

다. 규준틀 설치기준

1) 평규준틀

건물의 외곽기둥 중 모서리 기둥(계단실 기타 돌출 부분 포함)을 제외한 매기둥, 옹벽, 기타       주요부 위치에 설치한다.

2) 귀규준틀

건물의 외곽 모서리 기둥, 계단실 기타 돌출부분에 설치한다.

3) 세로 규준틀

내외 내력벽의 상호 접합부 등에 수직으로 설치하여 벽돌 또는 블럭의 단수등을 표시해야        한다.

라. 기준선 먹메김(먹줄치기)

건물 각 구조부의 위치, 간벽의 분할배치선, 수직수평의 기준에 대하여 먹메김하고, 감독원       의 검사승인을 득해야 하며 각층 각실 등의 기둥 또는 벽면 등에는 각층 마감기준 상단 레       벨로부터 1 M 선상에 수평 기준선을 먹메김, 유지하여 각종 창호류 및 각 부위별 마감공사       의 높이 기준이 되게 한다.

3. 비계 및 재해안전시설

가. 일반사항

건물 내외부에는 공사시행에 편리하고 구조적으로 안전하며 외관이 흉하지 아니한 구조로        비계 또는 재해안전시설 등을 하여 수시로 점검 안전사고를 예방해야 한다.

나. 외부비계

강관 비계 및 부속재는 KSF 8002, 강관틀 비계는 KSF 8003 기준에 합격한 재료를 사용하       며, 비계용 발판은 420 x 3040 x 3t 구멍철판(P.S.P)을 사용한다.

다. 강관 쌍줄비계의 설치기준

구 분	설 치 기 준
비 계 기 둥	간격 1.5 - 1.8M이내로 배치한다.
수 평 띠 장	간격 1.5M내외로 배치하되 첫번째 띠장은 지상으로부터 3M이내로 배치한다.
장 선	수평띠장에 간격 1.5M 이내로 배치하며 비계기둥과 교차 부분에서는 기둥에 결속시킨다.
가 새	비계기둥 간격 10-15M 이내, 각도는 45°로 비계기둥 및 수평띠장에 결속시킨다.
구조체 / 부축 기둥과 연결	수직 수평간격 5M내외로 구조체 또는 부축기둥에 연결 결속시킨다.
밑 받 침	비계기둥의 최하단부에는 밑받침 철물을 사용해야 침하가 예상되는 부분은 소요폭의 깔판을 3본이상 깔아서 대비한다.
결 속 재	비계기둥, 수평띠장, 장선, 가새 등 상호간의 연결 결속재는 자동 또는 고정크램프를 사용해야 한다.

라. 강관틀비계

최하단의 기둥(비계기본틀)에는 밑받침 철물을 사용해야 하며 고저차가 있을 때는 필요에        따라 조절형 밑받침 철물을 사용 각각의 틀비계를 수평, 수직 되도록 설치해야 하며, 최상       층과 매 5층마다 수평띠장을 설치하고 수직방향 6M 수평방향 8 M 내외간격으로 기둥을 건       축물의 구조체에 긴결시켜야 한다.

마. 내부비계

건물내부에는 각기 공종에 적합하게 강관조립 말비계 또는 수평 비계 등을 설치사용 한다.

바. 비계다리

건물 내외부에 1개소 이상 설치하여 작업인부의 승강 등을 용이하게 해야 하며, 매층 마다       (층구분이 없는 곳은 7M 이내) 되돌음 참을 두며, 폭 120Cm 내외, 경사 30도 이하로 설       치하며 15도 이상 되는 것은 45 x 45 각재를 30Cm 내외 간격으로 발판에 고정시켜 미끄       럼을 방지해야 한다.

사. 낙하물 방지망 (방호선반)

건물 외곽주위에는 비계용 강관 파이프를 사용하여 지상 2층 바닥부터 시작하여 15M이내       (4-5개층)마다 건물 외곽부 또는 외부 비계로 부터 2M 이상 경사 20도-30도 각도로 내밀       어 외부비계 또는 건물 구조체에 결속시키고, 나이론 그물망을 깔고 필요에 따라서 그 위에        P.V.C 코팅 천막지를 덮어 모래 또는 잡물의 비산낙하를 막아야 한다.

아. 추락방지 시설

건물의 지상 매층 바닥 외곽주위 및 각종 샤프트 주위 또는 엘레베이터 출입구 등에는 공사       진행에 지장이 없는 범위로 바닥면으로부터 높이 1M 내외의 난간대 및 덮개등을 설치하고       위험표시를 하여 실족 또는 강풍 등에 의한 추락 인명피 해가 없도록 조치해야 한다.

자. 방풍 및 보호막

건물외곽 주위에는 규격 1.8 x 1.8M, 인장강도와 신율의 적이 500Kg/mm 이상으로서 공       장제작 및 난연 처리된 방풍막을 외부비계 등에 45Cm 이내 간격으로 틈새가 없도록 고정       설치하여 방풍 및 먼지 등의 비산이 없도록 해야 한다.

4. 공사용 가설전기 및 피뢰 접지시설

가. 공사용 분배전반 설치

건물내의 각층에서 전력사용에 불편이 없도록 2-3개층마다 적절한 위치에 1개소씩 공사용       분전반 및 배전반을 설치해야 한다.

나. 공사용 전등시설

지하층 및 계단실을 비롯하여 외부로부터 밀폐된 공간 등 조명시설이 필요한 부분에는 가설       전선 및 전등을 설치하고 수시로 점검 유지 관리하여 공사진행에 지장이 없도록 해야 한다.

다. 피뢰 접지시설

건물 최상부 및 타워크레인 등 건물 최상부 위치에서는 작업하는 장비에는 피뢰 접지시설을       하여 공사기간중의 낙뢰를 방지해야 한다.

라. 접지시설

공사장내에서 사용하는 용접기를 비롯한 모든 전력 용구의 사용전원에는 접지 시설을 하여       전기안전사고를 예방해야 한다.

5. 공사용 급․배수 시설

가. 공사용 급수시설

공사시행에 필요한 펌프 또는 가설 고가수조 등에 의하여 매층에 원활히 공급할 수 있도록       적절한 위치에 급수관을 설치하고 사용에 편리하도록 매층에 발브를 설치하고 P.V.C 드럼       통과 연결호스를 비치한다.

나. 공사용 배수시설

공사장내의 우수 및 공사용 잡수 등은 건물 내부 또는 인접대지 및 도로 등으로 유입 또는       방류되지 않도록 배수도랑 및 가설집수정을 설치하여 여과시킨 후 기존 맨홀 등에 연결 배      수시켜야 한다.

6. 가설난방 및 환기, 습도 조절시설

동절기 또는 서열기 공사시행에는 필요에 따라 방풍, 방한 및 습윤 통풍시설 이외에 난방을      위한 온풍시설 또는 지나친 습기를 제거할 수 있는 환기 또는 습도조절 시설을 해야 한다.

7. 공사용 공통장비

공사장내에는 공사피크시 또는 복합공정의 공사량에 적합하고 사용에 편리한 공통장 비를 적     절한 위치에 설치하고 수시점검하여 사용중의 고장 또는 사고가 없도록 대비해야 하며, 관리     자 또는 취급자 이외에는 사용을 금지시켜야 한다.

8. 현장정리 및 청소시설

가. 현장정리 및 청소

공사장내는 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 공사장내의 각종 재료를 수시로 정리 정돈       해야 하며, 항상 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 청소해야 한다.

나. 더스트 슈트시설

공사진행중 건물 내부 각층에서 발생되는 폐기물 등을 한 곳으로 모아 처리할 수 있는 구조       로 더스트 슈트를 건물외부의 적당한 위치에 설치하여 폐기물의 비산 및 분진등을 최소화해       야 한다.

제 4 장   난 방 필 름 공 사

1. 시공전 확인사항

1) 시공 자재 및 시공 공구가 준비되었는지 확인

2) 설치 장소의 전체 계약전력을 확인하여 본 제품 설치 시 다른 전기제품 사용상 전력에 문제가 없는지 사전에 확인하고 용량부족 시에는 반드시 저녁을 증설한다.

3) 전력을 증설할 때에는 단상보다 도력으로 증설하는 것이 전기를 2~3배 가량 절약할 수 있다

4) 20평 이상 시공할 경우에는 난방전용 배전판을 별도로 설치하여 시공하시는 것이 작업상 또는 사후관리에도 좋다.

5) 시공 장소의 사용용도와 겨울철 최저온도 및 단열 상태 등을 파악하여 시공 장소의 몇%정도를 시공할 것인지를 결정하고, 창문이나 벽면 등의 단열상태가 좋지 않을 경우 소비자에게 이를 보강할 수 있도록 조치한다.

6) 발열체를 어떤 형태로 설치할 것인지와 온도조절기를 어느 위치에 설치할 것인지에 관하여 미리 결정하고, 접지선의 우치 및 연결 방법 등을 사전에 파악해 놓는다.

7) 설치 장소에 물기가 없느지를 확인하고 습기 정도를 파악하여 설치 전에 필요에 따라 비닐 및 방수포를 미리 설치하도록 소비자와 사전 의견 절층을 해야 합니다.

8) 현장 작업 여건 등을 다시 한번 체크한 후 방문 시간을 정합니다.

2. 필름난방 시공방법

1) 공사 전 준비사항

- 공사 자재 및 도구가 준비 되었는지 다시 한번 확인

- 공사할 부분에 바닥을 청소한 후 미세 먼지 등을 잘 청소해야 단열재 부탁시 작업이 용          이함.

2) 단열재 부착

- 설치하고자 하는 방향에 맞게 재단

- 단열재는 스프레이본드 등을 이용하여 바닥에 접착제를 바르고 그 상부에 단열재를 눌러          부착

- 가장자리 부분은 잘 붙지 않으므로 무거운 것 등으로 눌러준다

- 단열재와 단열재 사이를 opp테이프를 사용하여 고정하여 주고, 습기가 올라오지 않도록          한다.

- 단열재는 방수, 난연성 자재를 선정하여 시공해야한다.

- 전선이 통과하는 부위는 벽과의 공간을 이용하거나 단열재와 단열재 사이를 통과하는 경          우에는 10cm이상의 여유를 확보해야한다.

3) 필름부탁

- 필름을 설치하고자 하는 방향으로 길이에 알맞게 재단

- 필름의 재단은 칼이나 가위를 이용하여 절취선에 따라 정확하게 재단해야한다. 임의로           절단할 경우 탄소 부위를 절단할 시에는 누전의 원인이 되므로 각별히 주의한다.

- 필름과 필름 사이의 이 격 거리는 약 1cm정도 여유를 둔다

- 필름 재단 시 한 장의 최대 거리를 10cm를 넘기지 않는다.

- 단열재와 난방필름간에는 스프레이 본드로 접착

- 난방필름은 머리와 중간부분을 테이프로 움직이지 않도록 고정한다.

- 전원선 연결을 기존 2구 매입콘센트를 이용할 경우 용량이 15A 이내로 사용한다.

4) 시공시 주의사항

- 벽면과 필름은 10cm이상 띄어서 시공

- 기존 바닥은 각 현장마다 상이할 수 있음

- 습기가 우려되는 곳은 비닐을 깔고 위에 시공

- 전원은 항상 병렬로 연결하며 선의 꼬임 방지

- 전원 선은 서로 다른 색을 사용 오류방지

- 전원 연결은 압착 방식을 사용해야 함.

- 소비 전력에 따라 전선을 구분하여 사용해야 함.

3. 온도조절기 및 센서 설치

1) 온도조절기는 센서 방식으로 코튼망사발열체 밑부분에 센서를 설치하고 온도조절기에 연          결을 하면 센서가 온도 값을 읽어 온도조절기에서 설정한 온도에 따라 전원을 제어하는          방식.

2) 센서는 발열체의 중간 밑부분이나 집열이 예상되는 곳 등에 반드시 테이프로 고정한다.

3) 온도조절기 뒷면에 전원연결선과 발열체연결선을 Y형 터미널 단자를 이용하여 정확하게

연결해주어야 한다. 전원선은 IN에 발열체선은 OUT에 연결한다.

4) 아래 온도조절기는 4Kw조절기의 예시이다. 4Kw기준 6평이상 시공을 금하며, 3.5Kw미          만으로 사용하는 것이 좋다.

4. 온도조절기 작동방법

1) 결선도에서 온도센서는 일정온도에 설정을 해 놓은 후 설정온도에 도달하면 전기를 차단          하여 더 이상 온도가 상스하지 않게 하는 기능이 있는 센서이다.

2) 결선도에서 과승센서는 일정온도에 설정을 하여두면 난방필름의 일정온도에 도달 시 전          기 유입을 차단시키는 기능으로 온도센서의 고장 시 혹은 온도 센서의 보완기능을 가지          고 있다.

3) 온도센서선과 과승 방지센서 선의 길이는 각각 2M씩이므로 설치 시 설치장소의 구조 등          을 감안하여 국부가열이 발생할 만한 곳에 설치하고 가급적이면 난방필름의 중심부에 설          치한다.

4) 온도조절기의 설치 및 결선이 끝나면 모두 작동시켜 전류를 측정하고 발열 상태 및 제품          의 이상 유무를 확인하는 기능 테스트를 해야 한다.

5. 시운전 및 공사관리

1) 시공이 완료되면 시운전을 통하여 이상유무를 확인한다.

- 전원투입 후 차단기의 동작여부를 확인한다.차단기가 OFF 되었다면 누전이나 합선               의 가능성이 높으니 전원선 및 절연상태를 확인한다.

- 조절기의 전원을 켜고 조절기 전원램프에 불이 들어오는지 확인한다.

- 온도 조절기의 설정온도를 최대로 올린 후 전류를 측정하여 측정한 전류가 설치한               면적과 비교하여 적게 전류가 나온다면 전원선 및 절연상태를 다시 한번 확인한다.

- 미세한 칼날이나 못, 나사 등이 박여있어 누전이 되는 경우가 많으므로 작업 시에               도 항상 주의한다.

- 난방필름 전체가 정상적으로 온도가 올라가는지를 확인하고 집열 또는 파열이나 외                  형의 변형은 없는지 검사한다.

2) 시공이 완료되면 시공한 자리를 깨끗이 청소한다.