2019년 농축기 및 탈수기 보수

시        방        서

2019. 3

중랑물재생센터

(운영과)

일 반 시 방 서

1. 적용 범위

본 시방서는 서울특별시중랑물재생센터(이하 “발주기관”이라 한다)에서 발주하는 농축기 및 탈수기 보수(수리)에 대하여 적용한다.

2. 적용 규격

제작에 사용되는 모든 규격은 K.S규격에 따르며 K.S규격에 명시되지 않은 사항에 대해서는 제작사의 표준규격이나 최우량 품으로 선정하되 우리센터의 요구에 따라 협의하여 변경될 수 있다. 단, 외산자재는 생산국의 공업규격을 전용할 수 있다.

3. 적용 근거

가. 한국공업규격(K.S)

나. 건설교통부 제정 건설공사 표준시방서(기계부문)

다. 기계설비공사 관련 시방

라. 전기사업법

마. 전기설비 기술기준에 관한 규칙

바. 내선규정

사. 전기용품 안전관리법

아. 한국전기공업협동조합 표준 규격(KEMC)

4. 공정계획서 제출

계약상대자는 계약과 동시에 현장조사를 실시하여 수리 및 부품 교체에 필요한 제반사항을 확실히 검토한 후 공정계획서 등을 계약일로부터 10일 이내에 발주기관에 제출하여야 한다.

5. 착수

계약상대자는 계약 후 10일 이내에 착수계를 제출하고 보수(수리)에 착수한다.

6. 감독

계약상대자는 본 농축기 및 탈수기의 보수 및 제작에 관한 제반 사항에 대하여 발주기관의 감독을 받으며, 발주기관이 시험 및 검사를 요구할 경우 소용되는 비용은 계약상대자가 부담하여 실시한다.

7. 설계 변경

본 건 시행 시 천재지변 등 불가항력이 발생하였을 경우 또는 설계도서에 적용한 조건이 현저하게 상이할 경우에는 설계변경을 실시할 수 있다.

8. 안전관리

계약상대자는 본 기자재의 제작, 설치(철거)와 관련된 모든 공정에 대하여 작업 전 안전장비 및 안전시설을 확보하여 안전관리에 철저를 기하여 작업에 임해야 하며, 작업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

9. 계약상대자의 책무

가. 계약상대자는 수리완료, 시운전 등에 합격되었어도 하자발생 시 본 계약에 의한 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

나. 계약상대자는 본 농축기 및 탈수기의 수리, 부품 교체에 대한 전적인 책임이 있으며, 정상적인 상태에서 고장, 하자, 결함, 파손 등의 항구적인 변형이 없도록 충분한 성능을 보장하여야 한다.

다. 계약상대자는 본 농축기 및 탈수기의 수리, 부품 교체와 관련하여 특허, 실용신안 등 지적 소유권에 대한 분쟁이 발생하였을 경우 그 책임은 계약상대자가 지며 발주기관 인수 후 사용상의 문제가 없도록 하여야 한다.

라. 본 농축기 및 탈수기의 설치(철거) 시공 중 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 하며, 사고 또는 발주기관 재산에 피해를 끼쳤을 경우와 도난 등 기타 사고발생 시 즉시 계약상대자 부담으로 원상복구 또는 피해를 보상하여야 한다.

마. 본 농축기 및 탈수기 등의 상호연동 및 자동을 포함한 시스템 운전에 차질이 없도록 해야 한다.

10. 운반, 납품, 설치(철거) 및 시운전

가. 본 농축기 및 탈수기는 발주기관이 지정하는 장소에 납품, 설치하여야 한다.

나. 운반 시는 기기에 손상이 가지 않도록 주의하고, 철거, 설치 시에는 유자격 기술자로 하여 현장대리인으로 임명하여 작업에 임하며, 작업장에서는 화기에 주의하고 작업 시 안전사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

다. 계약상대자는 시운전, 검수시험 및 설치 완료 후 전문기술자를 현장에 입회시켜 시운전, 검수에 따른 업무에 협조하여야 하며, 발주기관 근무자를 대상으로 운전 및 유지보수에 대한 기술 지도를 실시하여야 한다.

11. 제출서류

계약상대자는 납품 완료 후 납품검사원 제출함과 동시에 다음 각 호의 서류를 3부 이상 발주기관에 제출하여야 한다.

가. 주요 공정 사진대지

나. 성능 시험성적서(원본 포함)

12. 하자 보증

본 농축기 및 탈수기의 하자보증 기간은 시운전 완료 후 준공검사일을 기산점으로 하여 이후 1년간으로 한다.

13. 납품기한

가. 본 건 총 10대 보수에 대한 계약기간은 금년도 12월 15일까지이다.

나. 농축기 및 탈수기의 보수에 있어 1대별 수리기간은 철거 설치 및 시운전까지 30일을 초과할 수 없다.

다. 천재지변으로 절대공기가 부족하다고 발주기관이 인정하는 경우, 설계변경 등의 사유로 납품 중지를 발주기관에서 지시 하였을 경우, 기타 발주기관이 필요하다고 인정한 경우는 납품기간을 연장할 수 있다.

특 별 시 방 서

1. 농축기 및 탈수기 규격

가. 농축기(농축조)

1) 형식 : 드럼농축기(센츄리큅)

2) 용량 : 60㎥/hr

3) 슬러지 성상 : 하수슬러지

4) 수량 : 2대(농축기동 11호기, 반류수 A호)

나. 농축기(분뇨동)

1) 형식 : 드럼농축기(거림환경)

2) 용량 : 60㎥/hr

3) 슬러지 성상 : 분뇨슬러지

4) 수량 : 3대(분뇨처리시설 1호, 2호, 3호)

다. 탈수기(탈수A동)

1) 형식 : 원심탈수기(이화에코 2대, 로얄정공 2대, 센츄리큅 1대)

2) 용량 : 30~35㎥/hr

3) 슬러지 성상 : 하수슬러지

4) 수량 : 5대(탈수A동 1호, 3호, 5호, 6호, 7호)

2. 적용 목적

본 보수 건은 발주기관의 하수처리 시 발생되는 하수슬러지 농축 및 탈수에 사용되는 기기의 볼, 스크류 성형, 마모된 부품 교체 및 수리 제작 건이며, 특히 탈수기의 토출구용 부싱은 기기 가동 시 진동, 소음의 발생원인이 되어 기기의 내구성을 저하시키는 주원인이 되므로 토출구 부시는 내산성과 내마모성을 갖춘 텅스텐카바이드(T.C)소결제품으로 제작하여야 한다.

가. 외통보울(BOWL)

보올의 외부 부식면을 선반가공을 실시하여 잔류 불균형을 최소화하여야 한다. 불균형치는 ISO1940 G6.3에 의거 동 바란싱을 검사, 수정해야 하며, 그 결과를 제출하여야 한다.

나. 내동 스크류(SCREW CONVEYOR)

스크류 날개의 마모된 측면 및 끝부분은 균일하게 용접육성하고, 분리액 이송부 스크류 날개의 타일 교체작업 및 융사를 하고, 불균형치는 ISO1940 G6.3에 의거 동 바란싱을 검사, 수정해야 하며, 그 결과를 제출하여야 한다.

다. 외통 볼 및 내동 스크류 샤프트(BOWL & SCREW SHAFT)

대경축과 소경축의 샤프트 및 베어링의 내경쪽 샤트츠를 정밀 측정하고, 마모된 부분을 보수한다. 회전체를 지지하는 다른 부분에 이상이 있을 시는 보수를 필수적으로 하여야 하고, 베어링 및 오일씰을 교환 시 허용공차 내 적용되어야 한다.

라. 농축기 베어링 교체

드럼하부의 우레탄 롤러베어링은 탈리액 속에서 롤러가 드럼의 하중을 지지하며 회전하는 관계로 강산 및 하중에 견디는 특수베어링카바를 제작하여 설치하여야 한다.

마. 베어링 및 소모품 교체

메인 베어링 및 스크류 베어링과 오일씰 정품을 사용하여 교체한다.

바. 메인 감속기 및 유압시스템 수리 및 점검

감속기 및 유압펌프 등 베어링 및 오일을 교체하고, 마모부품은 교환한다.

사. 메인베어링 블록, 오일씰 점검 및 교체

메인베어링 블록 및 오일씰의 상태를 점검하여 교체한다.

3. 시운전

가. 농축기 및 탈수기 수리 후 정상가동 시운전은 현장설치 후 감독관, 운영부서 담당자, 현장 실근무자 입회 하에 실시한다.

나. 장비 시운전 후 현장 실근무자에게 효율적인 장비 가동 및 유지관리를 위한 교육을 실시하여야 한다.