공릉배수지외 8개소 CCTV 구매설치 제품시방서

2015.  05

제 1 장  일 반 시 방 서

제 1 장  일 반 시 방 서

1.1 일반사항

1.1.1 목적

가. 본 시스템은 “북부수도사업소 CCTV 구매설치”로서 CCTV 카메라시스템을 신규 설치하여 원격제어에 의해 시설물보호 및 감시 업무를 수행 하는 것을 목적으로 한다.

1.1.2 설치범위

가. CCTV 설비외 제작, 구매, 납품설치 및 시험 전반

나. 설치기간 : 계약 후 60일

다. 설치장소

NO	설치장소	설치대수	비 고
1	공릉배수지등 12개소	1식

1.1.3 계약자 선정기준

가. 정보통신공사업 면허를 소지한 업체로서 CCTV장치 제조공장 등록을 필한 전문 업체이어야 한다.

나. 계약자는 G2B 분류번호 영상감시장치(46171622) 제조업체이어야 한다.

다. 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자 신고(SI분야)를 필한 업체이어야 한다.

라. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 의거 폐쇄회로 텔레비전 시스템에 대한 직접 생산증명서를 발급받은 업체이어야 한다.

마. 본 시스템은 시스템 운영 및 관리 효율성 및 안정성을 위해 대한민국 조달청에서 인증한 조달우수 제품으로 납품 및 설치하여 최적의 성능을 유지하여야 한다.

1.2 CCTV 설비

1.2.1 일반사항

가. 본 설비에서 설치되는 카메라는 칼라 카메라이므로 모니터 및 모든 주변기기는 최고의 칼라 영상을 유지할 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

나. 실외에 설치되는 카메라 및 주변기기 등은 옥외형으로서 외함은 완전 방수형 구조로 제작되어야 하며 각종 재질은 내부식성이 강한 자재를 선정하여야 한다.

다. 시방서에 “근사치”라고 명기된 부분은 제작사에 따라 다소 상이할 수 있으며, 본 시방을 만족하는 동등 이상의 제품 또는 시중 최고품을 선정하기 위한 과정에서 근사치의 제품을 선정할 수 있음을 의미한다.

1.2.2 설비기능

가. 감시카메라 설비는 대상지역을 충분히 감시할 수 있고 영상을 실시간 감시 할 수 있어야 한다.

나. 감시카메라는 고감도, 저조도에서 촬영이 가능하여야한다.

다. 모든 설비는 내부식성에 강해야 하며 외부 충격에 강한 재질로 제작되어야 한다.

라. 기존설비와 호환이 가능하여야한다.

1.2.3 기술사항

가. 사용조건

(1) 시방의 표준

본 제작 설치는 시방서에 준하여 제작하여야 하며 시방서에 명기되니 않은 부분은 2015년 건설공사 표준시방서에 준하며 이와 상등되는 사양은 시방서가 우선한다.

(2) 관계법규 및  인․허가 사항

제작 및 설치는 관계법규를 준수하여야 하며 이에 수반하여 발생되는 인. 허가 업무는 계약자가 이행하여야 하며 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 한다.

나. 적용 및 규격

본 시방서에 기재하지 않은 사항은 아래 규격 최근판에 따른다.

(1) 전기통신 기본법 및 동법 시행령

(2) 전기공사업 및 전기 사업법

(3) 전기공업협회(EIA) 표준 규격

(4) 전기 통신설비 기술기준에 관한 규칙

(5) 내선규정 및 한국 산업 규격

(6) 기타 관계법령, 규정 및 규격

위에 열거한 표준규격들 사이에 상호 일치하지 않는 사항 또는 타 설비와의 관계에 대하여는 발주자와 상호 협의하여 이를 결정한다.

다. SYSTEM의 주요 기능

본 감시시스템 구축의 각 기기들의 동작감시 및 주요 시설물들을 보호감시하고 실시간 파악할 수 있도록 SYSTEM을 구성하여야 한다.

라. 안전관리 및 재해방지

계약자는 안전관리에 만전을 기할 것이며 본 설치로 인한 제반사고 및 재해는 계약자의 책임으로 하여 해결되어야 한다.

1.2.4 행정사항

가. 착공 및 제작도면 제출

(1) 계약자는 계약체결일로부터 10일 이내에 착수계, 제작 및 설치 공정예정표, 현장대리인계를 감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 제작도면은 3부를 제출하여 감독관의 서면 승인을 득하여야 한다.

나. 하자보수 기간

하자보수기간은 준공일로부터 2년으로 한다.

다. 하도급 금지

본 제품의 제작 및 설치를 제3자에게 하도급 할 수 없다.

라. 현장 반입

(1) 계약자는 제작 완료 후 감독관의 승인을 득한 후 제품을 현장 반입하여야 한다.

(2) 모든 제작품은 조립된 상태로 현장 반입함을 원칙으로 한다.

마. 납품

(1) 사진촬영 및 제출

(가) 계약자는 감독관이 지시하거나 설치과정에서 주요한 부분, 특히 매몰 또는 수몰되어 사후검사가 곤란한 부분에 대하여는 빠짐없이 사진촬영하고 설명을 붙여 이를 사진첩으로 보존하여야 한다.

(나) 모든 기록사진은 천연색으로 촬영하여야 하며 감독관의 확인이나 시험 등을 실시하는 경우에는 검사한 내용을 포함하여야 한다.

(다) 계약자는 납품을 완료한 후 시행 중 촬영된 사진을 설치순서에 따라 정리하고 이를 편집한 납품사진과 완성된 시설물의 사진첩 각 2부를 감독관에게 제출하여야 한다.

(2) 납품서류

납품서류는 계약자 부담으로 작성 제출하며 감독관의 승인을 득하여야 한다.

바. 인수인계 및 교육

(1) 납품검사 후에는 관계도서 및 제품 리스트를 작성 관련 부서에 인계하여야 한다.

(2) 관리자에게 기기조작에 대한 충분한 교육을 실시하여야 한다.

사. 기타사항

(1) 본 시방의 의문점이나 상세히 명기하지 않은 사항은 현장 감독관과 협의한다.

(2) 계약 체결 후 20일 이내에 제작 도면을 현장 감독관에게 제출하여 승인을 득한다.

(3) 감독관의 승인된 것이라 할지라도 기능 및 구조에 이상이 발생시에는 전적으로 제작자가 책임진다.

(4) 제작자는 제작품이나 제작 완료 후 외관검사 및 성능검사를 감독관으로부터 받아야 한다.

(5) 현장 내에서 발생하는 각종 잔제품 및 감독관이 불필요하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(6) 본 시방서에 누락된 사항이나 미비한 사항이 있을 시에는 감독관 지시에 따라야 한다.

(7) 도면에 미비된 사항에 있어서 기기 동작 및 안전에 꼭 필요하다고 인정되는 사항이 발생되었을 시에는 현장 감독관과 상의하여 설계변경등 필요한 조치를 한다.

제 2 장  기 자 재 규 격 서

제 2 장  기 자 재 규 격 서

2.1 CCTV 설치 및 제작 시방서

2.1.1 일 반 시 방

가. 일반사항

본 시방서는  “북부수도사업소 공릉배수지외 8개소 CCTV 구매설치” 에 따른 감시카메라 등 CCTV SYSTEM의 제작, 구입, 설치 및 시험조정에 대한 제반사항에 관해 적용한다.

나. 기기구성 및 설치 범위

계약 상대자의 공급 범위는 아래 설비의 제작, 시험, 공급, 설치 기술 지원 및 시운전을 포함하여 다음과 같다.

번호	품명	규격	수량	단위
1	SVD	영상전송	1	EA
2	SPEED DOME CAMERA	2메가픽셀, 단방향	1	EA
3	IR SPEED DOME CAMERA	200만, 20배, IR	11	EA
4	브라켓	제작	12	EA
5	써지보호기	전원용	12	EA
6	써지보호기	통신	12	EA
7	스위칭허브	5PORT	12	EA
8	스위칭허브	24PORT	1	EA
9	소프트웨어	16CH	1	EA
10	RACK	H:1200mm	1	EA
11	영상자동복구장치	8CH	1	EA

2.2 기술사항

2.2.1. SVD(Smart Video Detector)

(1) 개 요

본 기기는 카메라로부터 영상을 입력받아 입력된 영상 신호를 처리하여 양질의 영상을 취득하기 위한 장치이다. 또한 전송된 영상을 종합상황실로 전송 가능한 기기이다.

(2) 제 원

- CPU	: Intel Core i7

- 해상도	: 720 × 480, 320 × 240

- RAM	: DDR3 4GB

- Network	: Gigabit Ethernet

- 동작온도 및 습도	: 온도 : 0℃~50℃ / 습도 : 0% ~ 90%

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.

2.2.2. SPEED DOME CAMERA

(1) 개 요

본 기기는 카메라에 비치는 사물의 형태 및 움직임을 원격지에서 관찰, 통제할 수 있도록 영상신호를 전기적 신호로 바꿔주는 고해상도 카메라이다.

(2) 제 원

- 촬상 소자	: 1/2.8” 2MP CMOS

- 최저조도	: 0.35Lux

- 줌 배율	: 30x(Optical)

- 렌즈	: 4.3～129mm

- 비디오압축방식	: H.264, MJPEG

- 해상도	: 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180

- 프레임	: 30fps

- Day & Night	: Day / Night /  Schedule / IR Cut fitter with auto switch

- Video bit rate	: 128kbps～10Mbps

- Network Interface	: TCP, UDP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, ICMP, ARP, DDNS, IPv6,

IPv4, HTTPS, HTTP

- 전송방식	: Unicast / Multicast

- 이더넷 포트	: 10/100Base-T,  RJ45(PTZ Camera)

- Power supply	: DC 12V

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.

2.2.3. 브라켓

(1) 개 요

본 기기는 카메라를 설치할 때 벽면에 고정하여 지지해주는 카메라 받침대이다.

(2) 제 원

- 크기	: 제작사양

- 재질	: 제작사양

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.

2.2.4. 스위칭허브(5port)

(1) 개 요

본 기기는 TCP/IP기반의 네트워크 전송이 가능한 스위치이다.

(2) 제 원

- 인터페이스	: 5포트 10/100/1000BASE-T

- 프로토콜	: CSMA/CD

- MAC Address	: Automatic Upgrade

- LED	: Link/Act, 100/1000Mbps, Power

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.

2.2.5. 스위칭허브(24port)

(1) 개 요

본 기기는 이더넷 스위치이다.

(2) 제 원

- Network Port	: 오토센스 10/100 Mbps RJ-45 24 포트

- 표준 / 호환성	: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 10BASE-Tx,

IEEE 802.3x  Flow Control

- Controller	: Broadcom

- Performance	: 64 byte packet

- MAC Addresses	: 4096

- Buffer memory size	: 256K byte

- Status LED	: Power Link/Activity, 100M

- Case	: Metal Rack mountable

- 전원	: 100 ~ 240V AC 50/60㎐

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.

2.2.6. 소프트웨어

(1) 개 요

본 프로그램은 CCTV 영상을 다양한 분할모드로 실시간 모니터링 할 수 있는 소프트웨어이다.

(2) 제 원

- IP카메라, 비디오서버의 네트워크 설정과 ID, Password 설정 그리고, 상태 정보 감시

- CCTV 카메라 실시간 Multi 영상 모니터링과 PTZ 제어

- 모든 카메라 실시간 영상 저장, 스케즐 영상저장, 이벤트 영상 저장

- 실시간 알람 정보수집 과 알람 내역에 의한 영상 모니터링

- 운영자 또는 그룹에 따라서 카메라 셋업 과 모니터링 권한 제한

- 최대 16채널 디스플레이 지원

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.

2.2.7. RACK

(1) 개 요

본 기기는 각종 장비를 설치하는 자립형 RACK이다.

(2) 제 원

- 규격	: 600(W)× 1200(H)× 750(D)

- 재질	: 다이캐스팅 및 고강도 알루미늄

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다

.

2.2.8. 영상자동복구장치

(1) 개 요

본 기기는 네트워크 장애시 현장의 장비를 관리하는 기기이다.

(2) 제 원

- 전원	: AC 220V

- 채널	: 8CH

※ 상기제원 또는 동등이상품 이어야 한다.