중랑소방서 다목적 이동용 방송장비 제작 및 구입 시방서

중랑소방서                                                                        -  -

시  방  서

다목적 이동용 방송장비 제작 및 구입

2016. 09.

중 랑 소 방 서

목   차

1.  일 반  사 항

2.  제 작  사 항

3.  특 기  사 항

4.  기 기  내 역

5.  기 기  사 양

1. 일반 시방서

1-1. 공사 개요

본 시방서는 중랑소방서 다목적 이동용 방송장비 제작 및 구입에 관한 일반적인 공통 사항으로

합리적이고 효율적인 설비가 되도록 하는데 있다.

1-2. 적용 범위

본 시방서는 중랑소방서 다목적 이동용 방송장비 제작 및 구입에 대하여 적용하며 세부 내용은

내역서, 시방서, 기기 사양서에 따른다.

1-2-1 이동용 방송설비	1식

1-3. 설치 장소 및 납기

1-3-1 납품 장소     : 서울특별시 중랑구 신내동 중랑소방서 감독관 지정 장소

1-3-2 납     기     : 2016년   월   일

1-3-3 하자 보증기간 : 납품 검수 완료일로부터 1 년

1-4. 도급자 선정 범위

1-4-1 정보통신공사업 면허 보유 업체.

1-4-2 중소기업체로서 당해 물품에 대한 직접 생산 확인서 소지업체.

1-4-3 당해 물품에 대한 공장등록 업체.

1-4-4 신속하고 원활한 유지 보수를 위하여 주 사업장 소재지가 서울시에 소재한 업체.

1-5. 관련 법규

1-5-1 한국 공업 표준 규격

1-5-2 전기설비 및 기술 기준령

1-5-3 정보통신공사업법

1-5-4 기타 관계 법령

1-6. 납품 범위

1-6-1 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 납품 및 제작 설치

1-6-2 계약 도서 상의 기자재에 대한 조정 및 시험

1-6-3 일반 사항 및 특기 사항

1-6-4 설치 완료된 기자재의 운용 교육

1-6-5 준공 후 1년간 품질 보증 및 책임 유지 보수

1-7. 시설물 훼손

제작 설치 이행 중 시설물의 파괴 또는 손상시켰을 경우 감독관에게 즉시 보고하고

지시에 따라 원상복구 또는 재시공 제작토록 한다.

1-8. 자재 반입 및 검사

1-8-1 현장에 반입된 모든 자재는 반입 확인서와 사진을 첨부 소정의 자재 검사서에 준하여

승인을 득한 후 설치토록 한다.

1-8-2 공장 제작품은 사전 자재 제작승인서를 득한 후 1차 공장 검사신청에 의하여 각종

시험 및 측정검사를 득한 후 현장에 반입토록 한다.

1-9. 자재 관리

1-9-1 현장에 반입된 모든 자재는 감독관 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며 보관

된 자재의 보양설비와 관리운영은 사용자 인수전까지 계약자 책임 하에서 손 망실이

생기지 않도록 한다.

1-10. 납품 및 관련서류

계약자는 설치 완료 후 다음과 같은 관련 서류를 편철하여 제출하여야 한다.

1-10-1 납 품 계                   1부

1-10-2 납품 검사원                1부

1-10-3 납품 내역서                1부

1-10-4 장비운영 및 사용설명서     1부

1-11. 하자 보증

1-11-1 수급자는 납품 완료 후 1 년간 기술 사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하며 책임을

지고 유지보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

1-11-2 수급자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책임을 지고

신속하게 무상 수리 또는 기기를 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

④ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

1-12. 기기 운용 교육

1-12-1 수급자는 본 설비의 운용 방법 및 주의 사항 등 운용자에게 충분한 교육을 실시하여

최적의 기기 운용 기법을 발휘 할 수 있도록 하여야 한다.

1-12-2 추후 장비의 부가 사용에 따른 연결 방법 및 기기의 수명 연장을 위한 관리 방법 등

필요한 사항을 교육하여야 한다.

1-12-3 기기 사용 시 갑작스런 기기 작동 불량에 대한 응급조치 요령을 교육하여야 한다.

1-13. 기타 사항

1-13-1 수급자는 공사 안전사고 방지에 만전을 기하여 인명 및 시설물의 피해를 사전에

방지할 수 있도록 한다.

1-13-2 적용 법령 및 상호 일치하지 않는 사항 또는 타 설비와의 관계에 대하여 협의가

필요 한 경우 쌍방 협의하여 발주처의 의견에 따른다.

2. 제 작 사 항

2-1. 외함 및 구조

2-1-1 외함의 두께 및 재질은 다음과 같아야 한다.

가) RACK CABINET FRAME         : STEEL 또는 AL 1.5t 이상

나) RACK CABINET SIDE PANEL    : STEEL 또는 WOOD 1.2t 이상

2-1-2 모든 기기는 견고하고 미려하게 제작하여야 한다.

2-1-3 도 장

가) 방청 인산 피막 처리를 행한 다음, 광명단 2회 도장 후 고급 에나멜 칠을 1. 2차

소부 도장으로 마감한다.

나) 도장 색상은 지정 색으로 제작 전에 승인을 받아야 한다.

2-1-4 각 기기는 보수 및 점검이 편리한 구조로 제작되어야 한다.

2-2. 기기 결선

2-2-1 전원에 관련된 배선은 +, -가 구분되어 배선되어야 한다.

2-2-2 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

2-2-3 납땜 부분은 반드시 납땜 부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며 배선

연결 부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2-3. 기 타 사 항

2-3-1 각 조작 스위치는 좋은 품질을 사용하여야 하며 허용 전류의 3배 이상의 제품을

사용하여야 한다.

2-3-2 각 RACK CABINET의 입. 출력 배선은 PVC닥트로 마감 처리하여야 한다.

2-3-3 각 부분에 사용되는 볼트, 너트는 아연도금 또는 크롬도금이 된 것을 사용하여야

하며, 반드시 스피링 와샤, 평 와샤를 사용하여야 한다.

2-3-4 외부의 결선용 단자는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용하여야 하며 배선 연결

부분은 압착 단자 및 CONNECTOR로 마감처리 되어야 한다.

3. 특 기 사 항

-. 장비의 보관 및  현장 설치와 철거가 용이하도록 기기를 이동용으로 제작하여야 한다.

-. 장비 보관 및 이동시 파손이 되지 않도록 기기를 보호할 수 있도록 제작하여야 한다.

-. 파워 앰프는 향후 스피커 추가 구입에 따른 출력을 감안하여 제작하여야 하며 스피커의 출력을

감안하여 출력은 2채널의 650W 이상이어야 한다.

-. 스피커 잭 판넬을 제작하여 설치와 철거가 용이하도록 판넬을 캐비넷 뒷부분에 설치하여야 한다.

-. 900MHz의 무선 마이크 (HAND TYPE) 2개를 설치하여 사용할 수 있어야 한다.

-. 스피커의 출력은 정격 3000W 이상이어야 하며 이동용으로 제작하여야 한다.

4. 기 기 내 역

AUDIO MIXER	12CH	대  1

MIXER BRACKET	믹서전용	대  1

WIRELESS RECEIVER	900MHz/2CH	대  1

WIRELESS MIC	HAND TYPE	대  2

CD PLAYER	1CD USB	대  1

POWER AMPLIFIER	650W+650W	대  1

RACK CABINET	이동용/바퀴	대  1

SPEAKER	300W/8ohm	대  2

SPEAKER JACK PANEL	4CH/MADE	대  1

SPEAKER STAND	대  2

BLANK PANEL	BP-3U	대  2

SPEAKER CORD(100M)	CANARE,2S9F	대  1

MICROPHONE	DYNAMIC	대  2

MIC EXT, CORD	L=30M　	대  1

MIC EXT, CORD	L=50M	대  1

POWER CABLE	L=50M	대  1

5. 기기 사양

【AUDIO MIXER】

① 기   능

-. 본 기기는 아날로그 보급형 믹서 중 가장 인기가 있는 야마하 MG 시리즈 믹서로 뛰어난 음

질과 모델에 따라 SPX 이펙터를 응용한 DSP 를 장착하였습니다.

-. 충분한 인풋 채널로 폭넓은 음악에서 응용이 가능한 미드 레인지 모델

-. 풍부한 채널 펑션과 철저한 고음질 설계

-. 4BUS / 2AUX(MG12/4,16/4), 6BUS / 3AUX(MG16/6FX)로 풍부한 출력부

-. 고품위 디지털 효과와 7 BAND 그래픽 EQ를 장비

② 기기 특성

-. Input Channels	:  Mono[MIC/LINE] 4

:  Mono/Stereo[MIC/LINE] 2

:  Stereo[LINE] 2

-. Output Channels	:  STEREO OUT 2

:  MONITOR OUT 1

-. Bus                                      :  Stereo: 1, GROUP: 2, AUX: 2

-. Input Channel Function                   :  PAD : 26 dB (Mono)

-. HPF	:  80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only)

-. COMP	:  1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio)

Thresh old: +22 dBu to -8 dBu,

-. EQ HIGH	:  Gain: +15 dB/-15 dB,

-. Frequency	:  10 kHz shelving

-. EQ MID	:  Gain: +15 dB/-15 dB,

-. Frequency	:  2.5 kHz peaking

-. EQ LOW	:  Gain: +15 dB/-15 dB,

-. Frequency	:  100 Hz shelving

-. PEAK LED	:  LED turns on when post EQ signal reaches

-. Level Meter	:  2x12 -segment LED meter

-. 총 고조파 왜곡                            :  0.03 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz),

-. 주파수 응답                               :  +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz),refer to

-. 전기 및 유도 잡음 수준                    :  상응하는 입력 잡음 : -128 dBu (Mono Input

-. 크로스 토크	:  -78dB

-. 소비 전원	:  AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

-. 전력 소비	:  22W

-. 크     기	:  308 x 118 x 422mm

** 상기 사양 또는 동등 이상 품

【MIXER BRACKET】

① 기   능

-. 본 기기는 오디오 믹서를 캐비닛에 장착하기 위한 랙 마운트 브래킷 키트

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【WIRELESS RECEIVER】

① 기   능

-. 본 기기 와이어리스 리시버는 마이크의 우수한 성능을 바탕으로 공연 및 무대에서의 자유

로운 움직임을 제공하도록 고안된 제품으로 노래와 스피치용으로 사용하기에 적합해야 한다.

-. 특히, 수신기의 ‘Autoscan’과 ‘ACT’기능을 사용하여 간섭이 없는 채널을 자동으로 찾아내서

할당하는 기능을 지원하며, 최대 8개의 채널을 선택할 수 있다.

② 기기 특성

-. RECEPTION FREQUENCY	:  925 ~ 932 MHz

-. SENSITIVITY	:  6dBuV 이하

-. S/N RATIO	:  105 dB 이상

-. T.H.D	:  0.5%이내

-. CHANNEL	:  8CH

-. DIMENSIONS	:  420(W) x 44(H) x 204(D)

-. WEIGHT	:  2.5Kg

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【WIRELESS MIC】

① 기   능

-. 핸들링 노이즈와 터치 노이즈를 방지하기 위하여 특수 코팅처리를 하여야 한다.

-. 그룹과 채널 에러코드를 표시하는 LCD표시장치를 사용하여야 한다.

-. 고효율의 적은 불요파를 발생하는 UHF대역의 PLL RF 기술을 사용하여야 한다.

-. ACT기능을 사용하여 간섭이 없는 채널로의 정확하고 빠른 동기화가 가능하여야 한다.

-. 넓은 Dynamic range, 빠른 순간적 응답속도, 낮은 피드백 하울링, 정확한 음상 특성, 명료한

음질과 매우 낮은 핸들링 노이즈 특성을 가지고 있어야 한다.

-. 특유의 높은 Dynamic rage 변조회로를 채택하여 최대 140dB의 음압에도 문제가 없으며

사용자가 크게 소리 질러도 왜곡이 생기지 않아야 한다.

② 기기 특성

-. 사용 주파수 대역	:  925.125 ~ 931.875MHz

-. 변조방식	:  FM 변조방식

-. RF Power	:  ＜10mW

-. Spurious Emission	:  ＜4nW

-. Normal Deviation	:  ±40kHz

-. Pre-emphasis	:  25us

-. 사용온도	:  -10°C ~ 60°C

-. 사용전압	:  DC 3V (1.5V Alkaline battery 2EA)

-. 중    량	:  246g(Without Battery)

-. 외    형	:  Φ50x225mm

** 상기 사양 또는 동등 이상 품

【CD PLAYER】

① 기   능

-. 본 기기는 음질위주의 회로 설계와 사용자의 편의성을 고려하여 디자인된 고품질의 MULTI

SOURCE PLAYER이어야 하고, 고음질의 사운드를 구현하기 위해 음질 위주에 회로 설계를

하고, 전면에 USB PORT를 탑재하여 간편한 음원 재생이 가능해야 한다.

-. 비상시에도 안정적인 운영이 가능하도록 DC 24V 전원을 사용할 수 있으며 내구성과 충격

흡수에 강한 고품질의 CD PLAYER이어야 한다

② 기기 특성

-. 사용 DISC	:  12cm CD, CD-R, CD-RW

-. 주파수 특성	:  +0.5/-1.0dB(20Hz~20KHz, CD Pitch Off)

-. 전고조파 왜율	:  0.01% 이하(THD, 20KHz LPF, CD, Pitch Off)

-. 신호대 잡음비	:  84dB(S/N, 20KHz LPF, A-WFD, CO Pitch Off)

-. 최대 오디오 출력 레벨	:  +6dBV ± 2dB

-. 오디오 출력 단자	:  RCA : Stereo(Left/Right), XLR : Mono

-. 음원 Format	:  CD-DA, MP3, WMA, WAV

-. 사용전원	:  AC 220V/60Hz, DC +24V

-. 소비전력	:  12W

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【POWER AMPLIFIER】

① 기   능

-. 본 기기는 슬림형의 콤팩트 사이즈로 2400W 까지 고출력을 구현 하였으며, 가벼운 중량과

더불어 작은 공간에도 용이하게 사용할 수 있어야 한다.

-. 2Ω출력과 노이즈를 최소화하기 위한 HIGH-CURRENT TOROIDAL 방식의 TRANSFORMER

채용하였으며 높은 DAMPING FACTOR 와 낮은 THD 로 박력 있는 음질과 섬세한 사운드를

재생할 수 있어야 한다.

-. 앰프의 효율을 극대화시킨 강력한 2 채널 H-CLASS 설계 방식을 채용하였으며 LOWE-FRE

QUENCY 로부터 스피커를 보호하기 위한 채널별 HPF(30Hz또는50Hz) 내장하여야 한다.

-. 과전류, 과열, 출력 SHORT, DC검출의 완벽한 보호회로 내장하였으며 채널별CLIP LIMITER

는 과 입력에 따른 찌그러짐을 방지하여 앰프의 우수한 성능을 유지하여야 한다.

② 기기 특성

-. Power Output Level

-. STEREO  1kHz both channels driven

RL=8Ω @ 0.1% THD	:  650W

RL=4Ω @ 0.1% THD	:  1000W

RL=2Ω @ 0.5% THD	:  1500W

-. BRIDGED

RL=8Ω 1kHz @ 0.1% THD	:  2000W

RL=4Ω 1kHz @ 0.5% THD	:  3000W

-. Frequency Response RL=8Ω, P=1W	:  20Hz~20kHz: ±0/1dB,

5Hz~70kHz: -3dB

-. Input Sensitivity (Rated Power into 4Ω 1kHz  :  3.5dBu

-. Damping Factor RL=8Ω, f=1kHz	:  ≥400

-. Voltage Gain (ATT max.) 4Ω 1kHz	:  38.5dB

-. Output Circuitry	:  H Class

-. Input Impedance (ATT max.)	:  ≥20kΩ(Balance/Unbalance)

-. Indicators	:  Power (Blue), Clip/Limiter (Red)

Signal (Green), Protection (Red)

-. Protection	:  Power SW ON/OFF muting,

-. Fan Circuit	:  Low-Speed - Variable - Hi-Speed

-. 사용전원	:  AC 220V, 60Hz

-. 소비전력	:  5A, @220VAC Both Channels Driven

-. 외    형	: 482(W) x 88(H) x 369(D)mm

-. 중    량	: 19.5kg

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【RACK CABINET】

① 기   능

본 기기는 이동이 편리하도록 제작된 케비넷으로 이동 시 기기 파손에 대한 보호와 손잡이가

부착된 음향기기 장착용 RACK CABINET이며 상․하 크기와 좌, 우의 크기는 표준 규격에

준하여 제작해야 한다.

② 규   격

-. MOUNTING BOLT HOLE PITCH	:  1.75"x SECTOR

-. MATERIAL	:  WOOD or FRP 재질

-. 형    식	:  이동식 바퀴 부착 (고정 가능)

:  앞, 뒤 뚜겅 탈착 가능토록 제작

-. FINISH	:  기존 색상

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【SPEAKER】

①  기   능

-. High-Quality의 EMINENCE Woofer 채용

-. 넓은 커버리지 와 풍부한 사운드

-. 혼 드라이버 보호회로가 적용된 고품질 네트워크 사용

-. 고강도 ABS 사출 인클로저, 최적화된 포트설계

-. 내부공진 제거를 위한 고밀도 흡음재 적용

-. 이동 및 설치에 용이한 초경량 인클로저

-. 내부손잡이를 통한 이동시 편리성

② 기기 특성

-. TYPE	:  Compact 2-Way Portable Speaker

-. Frequency Response(-10dB)	:   45 Hz - 18 kHz

-. Transducer	:  LF – 381mm(15”) Paper Cone Woofer,

HF – 25mm 1” Tweeter

-. SENSITIVITY	:  98dB SPL

-. POWER HANDLING	:  300W AES, 1200W Peak

-. Maxim Output	:  123dB Cont/ 129dB Peak SPL / 1M

-. NOMINAL IMPEDANCE	:  8ohms

-. DISPERSION	:  90°(H) × 60°(V)

-. DIMENSIONS	:  479.5(W)×705(H)×366(D)mm

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【SPEAKER STAND】

① 기   능

본 기기는 스피커를 지지하는 STAND로서 다음과 같은 사양에 준 한다

② 기기 특성

-. MATERIAL	:  STEEL 재질

-. 형    식	:  삼각대 형식

-. FINISH	:  기존 색상

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【BLANK PANEL】

① 기   능

-. 본 판넬은 국제 규격의 표준 RACK CABINET에 장착되는 판넬이며, 표준형 RACk CABINET

에 각종 기기를 설치하고 남는 공간을 메우기도 하며, 또한 자연적으로 발열하는 각종 기기

들의 가운데에 설치하여 기기간의 열전도를 줄이는 기능을 가지며 모든 크기는 국제규격인

아래의 기준에 준하여 제작되어야 한다.

② 기기 특성

-. 재  질	:  STEEL

-. 규  격	:  482(W) x 132(H) x 28(D)mm

-. 중  량	:  590g

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【SPEAKER CORD】

① 기   능

-. SPEAKER 연결 CORD로서 다음과 같은 규격이다.

② 기기 특성

-. LENGTH	:  100M

-. CABLE	:  CANARE 2S9F

-. CONNECTOR	:  NEWTRIC

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【MICROPHONE】

① 기   능

-. 본 기기는 단일지향성 DYNAMIC MIC 형으로 주파수 특성이 우수하여 음성 및 악기음 재생

특성이 우수하며 고급 다이나믹 유닛을 사용하여 부드럽고 깨끗한 사운드가 재생되어야

하고 VOCAL, 악기 수음 등 다양한 활용이 가능하여야 한다.

② 기기 특성

-. 형    식	:  DYNAMIC MICROPHONE

-. 주파수 특성	:  50Hz~17kHz

-. 감    도	:  -73dB ±3dB

-. 임피던스	:  350Ω ±30%

-. 중    량	:  260g ±10g(코드제외)

-. 규    격(mm)	:  Ø51 * 180

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.

【MIC EXT CORD】

① 기기 특성

-. CABLE	:  2 CORE SHIELD (BAL), LINE

(MICROPHONE  전용 WIRE)

-. CONNECTOR	:  XLR SOCKET STRAIGHT CORD PLUG x1

-. LENGTH	:  30m, 50m

** 상기 사양 또는 동등 이상 품.