서울 강동소방서 청사엘리베이터신설

및 암사 파출소 화장실등

환경 개선공사

설 계 설 명 서

2014.   03.

에스 아이 디 건축사사무소

목       차

제1장. 설계개요

Ⅰ. 설계개요  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

Ⅱ. 암사파출소 면적표   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

제2장. 계획의 목표

Ⅰ. 계획의 목표  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  3

제3장. 건축공사계획

Ⅰ.본서 엘리베이터 신설 및 환경 개선공사 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  4

Ⅱ. 암사 파출소 화장실등 환경 개선 공사 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5

제 1 장. 설계개요

공 사 명		강동소방서청사 엘리베이터신설및환경개선공사
공사개요	대지위치	서울특별시 강동구 성내동 541
	대지면적	4,232.30 m2 (1,280.26평)
	용 도	관공서
공사규모	구 조	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상4층
	건축면적	1,178.288m2
	연 면 적	3,606.56 m2
	건 폐 율	27.84 %
	용 적 율	77.51 %

Ⅰ. 설계개요

Ⅲ.암사파출소 면적표          (단위 : m2)

공 사 명		암사파출소 화장실등환경개선공사
공사개요	대지위치	서울특별시 강동구 암사동 505 -9
	대지면적	704.80 m2 (213.20평)
	용 도	관공서
공사규모	구 조	철근콘크리트조
	층 수	지하1층, 지상3층
	건축면적	211.73m2
	연 면 적	512.68 m2
	건 폐 율	30.04 %
	용 적 율	53.16 %

● 전기공사 및 엘리베이터 공사는 전문 공사업 면허 보유  업체가

시공하여야한다

제 2 장. 계획의 목표

Ⅰ. 계획의 목표

● 민원인(어린이, 장애인) 방문 편의를 위한 시설 및 소방안전 체험교실 방문객의 계단상에서의 안전사고 방지를 미연에 방지하고 대 시민에게 질적 서비스를 제공하여 공공청사 업무환경을 개선하기 위함

Ⅱ. 계획의 범위 및 규모

1) - 장애인 겸용 승강기 15인용  설치

● 기존본청사 건물 좌측면에 15인승 장애인겸용 엘리베이터를 신설하며

엘리베이터 외부 벽체를 기존 마감과 동일한 알미늄 판넬로 마감한다.

① 엘리베이터 신설로 인하여 1층 출입구및 민원실을 변경 한다.

② 기준층 엘리베이터 신설로 인하여 홀 부분 을 새롭게 마감한다.

③ 엘리베이터 신설부분의 주방환풍기,선홈통 및 피뢰침단자함을 이동한다.

2) 암사파출소 화장실등 환경 개선공사

● 노후화된 화장실등을 현대식으로 전면 개보수하여 직원 및 방문 민원인들에게

쾌적한 위생공간을 제공한다.

① 암사파출소 화장실

● 화장실 출입문, 인테리어 및 천정, 조명시설, 칸막이(파티션)등의 교체

● 양변기  소변기  세면기  교체 및 신설

● 각종 배관(급수, 배수, 온수) 및 난방기의 교체

② 물탱크실을 침실 및 다용도실로 변경

③ 공통사항

● 각 화장실에는 환풍기 및 방향제 설치

● 각 화장실에는 핸드드라이어 및 종이타올기 설치

● 세면기, 샤워기 전면에 적정한 크기의 거울 설치

● 샤워기, 수도꼭지는 냉,오수 겸용의 절수형 원터치로 설치

● 각 화장실에는 미관을 고려하여 액자, 소품, 표지판 설치

제 3 장. 건축공사 계획

Ⅰ. 본서 엘리베이터 신설 환경 개선공사

1) 층별 및 실별계획

1. 지하 층

- 엘리베이러 피트 신설

2. 1   층

- 15인승 엘리베이터 신설 부분 벽체 철거 및 마감

- 엘리베이터홀 전면 민원실 창호 철거 및 일부설치

- 엘리베이터홀 전면바닥,벽, 천정 마감 교체 및 신설

- 민원실 수보대 이전

3. 2 ,3,4 층

- 15인승 엘리베이터 신설 부분 벽체 철거 및 철거부분 마감

-  엘리베이터 홀 부분 바닥, 벽, 천정 마감

4. 지 붕 층

- 15인승 엘리베이터 신설 부분 난간벽체 철거 및 철거부분 마감

- 15인승 엘리베이터 신설 부분 선홈통 이전 설치

-  엘리베이터 분전반 설치

Ⅱ. 암사 파출소 화장실 개선 공사

1) 층별계획

1. 1 층, 2 층 화장실 (2층 여자화장실제외)

- 화장실 기존 마감 철거

- 내부마감재 교체(벽, 바닥, 천정),배관 교체

- 세면기 양변기 소변기 교체

- 환풍기, 방향제 신설

- 핸드드라이어 및 종이타올기 설치

- 세면기 전면에 거울 설치

- 수도꼭지는 냉,온수 겸용 절수형 원터치로 설치

- 액자 등 소품 설치

- 2층 화장실과 샤워장의 위치 변경 및 내부 시설 공사

2.  2 층 탈의실 및 샤워실

- 출입문 교체

- 내부마감재 교체(벽, 바닥, 천정),배관 교체

- 신발장 및 락카장 설치

- 샤워 수전 교체

- 세면대 교체

3.  3 층 침실 및 다용도실

- 물탱크실을 침실 및 다용도실 변경

- 침실전기판넬히팅 설치

- 내부마감재 교체(벽, 바닥, 천정),