시  방  서

1. 생활과학관 보수개요

◦ 시기 : 2016년 9월 하순 ~ 10월 10일(계약일로부터 10일이내)

◦ 위치 : 농업기술센터 1층 생활과학관

◦ 내용 : 생활과학관 앞쪽 벽면 보수

2. 보수내역 및 유의사항

가. 보수내역

◦ 설치 전 사전에 생활과학관 내 전기시설이나 배관시설을 등을 점검하여 전기단선이나 생활과학관 내 시설 및 장비가 손상되지 않도록 주의

◦ 보수내용 : 생활과학관 앞쪽 벽면 보수 (7,200×2,650㎜)

- 앞쪽 벽면에 기존에 부착된 화이트보드와 거울 철거 후 벽면에 합판을 붙이고 인테리어 필름을 붙여 마무리한다.

- 현수막 걸이용 철판(4,000×200㎜)은 벽면 목공사 시 보수(안) 위치로 넣고 인테리어 필름을 붙여 깔끔하게 마무리 한다.

- 화이트보드(자석)는 3,600×1,195㎜ 사이즈로 설치한다.

◦ 활용자재 : 각재(30×30×3,600㎜), MDF(2,400×1,200×9T), 친환경 인테리어 필름(방염), 철판 등

품명	규격	단위	수량	비고
벽면 보수	7000*2650(목공사등) - 각재 30*30*3600, 3단 - MDF 2400*1200*9T, 12개 - 인테리어 필름 21m (친환경, 방염 21m)	식	1
화이트보드	자석(3600*1195)	개	1
철판	현수막설치용 4000*200	개	1
인건비	시공인건비(목공 3인, 필름 2인)	식	1
경비	경비 및 공과잡비	식	1

[벽면 보수 안]

나. 작업 전 생활과학관 냉장고 등 장비가 손상되지 않도록 사전 조치 후 작업을 진행하며, 작업 후 주변정리를 깨끗이 한다.

다. 관능검사 시 외관과 성능에 이상이 없어야 하고, 이상 발생 시 지체없이 재정비 또는 교환하여 납품(설치)하여야 한다.

라. 작업 진행 시 발주자의 검사를 받아 진행하도록 하고 모든 사항은 발주자와 사전 협의하되, 상기에 명시되지 않은 사항이 발생 시 상호 협의 하에 처리하도록 하되 의견 마찰 시에는 발주자의 의견을 따르도록 한다.

마. 기타 문의사항은 농업기술센터 시민교육팀(☎6959-9355)으로 문의하도록 한다.   끝.