공 사 시 방 서

(중랑소방서 본서 시설물 보수공사)

－건 축－

서울특별시 중랑소방서

목  차

Ⅰ. 공사개요

Ⅱ. 일반시방서

제 1장. 총    칙

Ⅰ. 공사개요

1. 공 사 명 : 중랑소방서 본서 시설물 보수공사

2. 대지위치 : 중랑소방서 본서 내

3. 공사기간 : 착공일로부터 29 일간

4. 주요공사범위: 내.외부 보수공사

5. 특기사항 :

Ⅱ. 일반시방서

1장. 총  칙

1 공 사 개 요

1) 공 사  명：중랑소방서 본서 시설물 보수공사

2) 공사범위 및 별도 공사

설계 도서에 명시된 사항 전체를 본 공사 범위로 한다.

2 정의 및 규준

1) 적용범위

가. 본 특기 시방서는 중랑소방서 본서 시설물 보수공사의 일부로써  타 시방서에 우선하여 적용한다.

나. 본 시방서에 기재된 이외의 사항은 건설부 제정 표준시방서( 이하 ‘표준시방서’라 한다)에  따른다.

다. 본 시방서 이외의 공사진행 중 감독자의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

라. 본 시방서에 명기된 사항이라도 본 공사에 해당되지 않을시는 적용하지 않는다.

2) 관련법규 및 규준

가. 관련 규준은 특기가 없는 한, K.S 규격 계산 규준에 의한다.

나. K.S 기준에 없거나 공사의 특수성으로 외국의 기준을 적용해야 하는 경우에는 구조 및 기능상 본 공사에 적합해야 하며 동시에 국내관련 법규에 적합해야 한다.

다. 시공자는 본 공사에 적용되는 관계 법령 및 기타 관련 법규에 준해 성실히 공사를 이행하여야 한다.

3) 용어의 정의

가. 건축주(발주자)

건축주라 함은 서울특별시 중랑소방서를 말한다.

나. 감독자(현장 감독관)

감독자라 함은 도급공사 또는 직영공사에서 건축주가 지정한 감독 책임을 맡은 기술자로서 공사의 시행을 지휘, 감독(공사관리, 기술관리), 검사, 승인  또는 시험입회 등 공사전반에 걸친 공사관리, 기술관리에 대한 모든 책임과 권한을 위임받은 자를 말한다.

다. 감리자(감리 보조원)

① 감리자라 함은 건축주가 지정한 감리 책임자로서 건축법 및 동 시행령의 규정에 의거하여 설계도서 및 관계법규에 적합한지 시공여부를 확인하고, 공사가 설계도서대로 실시되는지를 확인하여 시공방법을 지도하는 자를 말한다.

② 감리 보조원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 지정한 현장원을 말한다.

③ 감리자는 공사기간 중 계약자가 설계도서 및 관련법규에 부적합한 공사를 시행할 경우, 건축주와 시공자에게 문서로 시정권고를  할 수 있으며, 이에 불응할 경우에는 관할시장 또는 군수에게 위법 건축공사에 대한 보고를 할 수 있다.

라. 시공자(계약자 또는 도급자)

① 본 시방서에서 시공자라 함은 공사도급 계약서에 기재되어 있는 수급자, 계약자 또는 그 대리자와 그들이 위임하는 현장 대리인, 시공기사 등을 말한다.

② 시공자는 공사 전부를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

③ 시공자가 제3자에게 공사를 일괄해서 하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 계약자는 이에 대해 아무런

이의를 제기하지 못한다. 또한 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 그 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야다.

마. 현장 대리인

① 시공자는 건설기술자의 현장배치 기준에 의해 회사내에서 직위를 가진 기술자(현장 대리인)를 현장에 상주시켜야 한다.

② 현장 대리인 및 보조 기술자는 공사진행 및 기타사항 일체에 대하여 시공자(계약자)의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

③ 현장 대리인은 보좌할 수 있는 기사(특히 시공상세도 담당자와 공정담당 기사는 필수요원임)를 현장에 상주시켜야 하며, 작업량에 따라 감독자가 증원을 요청할 수 있다.

④ 각 공사부분의 기능공 책임자를 상주시켜야 하고, 상기 각 기술자들의 이력서(사진첨부)를 감독자에게 제출해야 하며, 착공7일 이내에 현장 구성요원의 기구 조직표를 제출하여 감독자의 승인을 받아 현장사무실에 게시한다.

바. 하도급자

① 시공자가 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 하는 경우에는 해당공사 발주일 전에 서면으로 감독자의 승인을 받아야 한다.

② 시공자는 하도급 승인신청시 하도급 업자의 도급 한도액, 공사실적, 자본금, 보유 인력 및 설비, 신용도 등을 증명하는 자료를 첨부해야 한다.

③ 하도급 업자는 해당공사를 제3자에게 재하청 줄 수 없다.

④ 하도급 업자가 제3자에게 재하청을 준 경우, 건축주는 일방적으로 계약을 파기시킬 수 있으며, 시공자는 이에 대해 아무런 이의를 제기하지 못한다.   또한 이미 시공된 공사에 대한 공사비와 철거에 소요되는 비용은 시공자가 배상해야 한다.

3 이의 및 어구의 해석, 분석

1) 이 의

가. 시공자는 다음과 같은 사항에 대해 이의가 생긴 경우에는 신속히 감독자에게 통지하고 그 처리방법에 대해 협의하여 결정한다.

( 감독자에게 사전에 문서로 통지하지 않고 시공완료한 경우에는 임의시공으로 간주한다.)

① 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 아니할 때

② 설계도서에 누락, 오류 등의 모순점이 있을 경우

③ 관련 설계도서 간의 내용이 다르거나 명기가 없을 때

④ 설계도서의 내용이 명확하지 아니하거나, 내용에 의문이 생긴 경우, 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

⑤ 예상하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서의 조건을 만족시킬 수 없는 경우

나. 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 계약목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상 당연히 시공해야 할 사항은 계약금액에 변경없이 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

다. 시공자는 감독자의 지시 혹은 결정에 이의가 있을 경우에는 서면으로 10일 이내에 감독자에게 제출해야 하며, 그 기간 내에 감독자에게

제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 확정된 것으로 간주한다.

라. 공사중 발생하는 모든 사항의 주요 지시 및 결정사항은 문서를 통해 하는 것을 원칙으로하며 구두에 의한 것은 효력을 발생하지 않는다.

2) 어구의 해석

계약서 및 설계도서상의 어구해석에 대하여 이견이 발생하는 경우에는 감독자 및 건축주의 해석이 우선한다.

3) 분 쟁

계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항 이외에 발생하는 문제에 대한 분쟁은 건축주 및 감독자와 협의하여 해결하며, 협의가 성립되지

않을 경우에는 관계법령의 규정에 의해 설치된 조정위원회의 중계재판에 따른다.

4 회의 및 문서화

가. 공사기간 중 감독자, 시공자, 감리자 및 해당공사의 담당자들이 참석하는 회의를 정기적 또는 비정기적으로 가져, 주요 사항에 대하여 협의 및 결정을 하여야 한다.

나. 회의를 통한 주요 지시, 결정 및 승인사항은 문서로 기록하여 각 담당자들의 확인을 거쳐야 하며, 그러지 아니한 경우는 효력을 발생하지 않는다.

다. 공사진행에 있어 주요 내용에 대한 통보 및 공문 등은 반드시 서명 날인이 되어 있는 문서로 하는 것을 원칙으로 한다.

5 설계 및 공사의 변경

가. 건축주는 다음의 사유가 발생했을 때에는 설계변경을 할 수 있다.

① 건축주의 방침이 변경되었을 때

② 설계내용이 공사의 목적달성상 부적합하다고 판명되었을 때

③ 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나 공사비를 절감할 수 있다고 판단되었을 때

④ 현장여건이나 설계조건이 변경되었을 때

⑤ 기타 부득이한 사유가 발생했을 때

나. 설계변경으로 인하여 건물의 외관이나 기능이 변경될 경우에는 설계자와 협의를 거쳐 정한다.

다. 설계변경의 내용에 대하여 건축주와 시공자가 서면으로 합의한 경우에는 공사의 원활한 추진을 위하여 계약변경전이라도 변경(합의)된 내용에 따라 선시공하여야 한다.

라. 건축주는 계약체결 후나 공사착수 전 또는 공사진행 중 건축주의 사정으로 공사규모의 증감 또는 부분적인 변경을 요구 할수 있다

6 공사의 중지

감독자는 다음과 같은 경우에 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있다.

가. 시공자가 설계도서의 내용과 다르게 시공을 하거나 건축주의 지시에 응하지아니할 때

나. 공사 종사자의 기술미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때

다. 공사 종사자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 특별한 사유없이 공기를 지연시키거나 공사와 관련한 관계기관 등의 명령 및 시정지시 등에 위반될 때

마. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

바. 공사소음으로 인하여 인근 주민에 피해와 민원발생의 우려가 예상될 때

사. 건축주가 설계내용의 검토나 변경이 필요하다고 요청할 때

아. 기타 기후조건 및 천재지변 등으로 인하여 부실시공이 우려될 때

7 관련 별도 공사

관련공사 및 별도 공사에 있어서는 공정과 구조에 관해 관계자와 협의하여 빠짐없이 원만히 진척되도록 지원하여야 한다.

8 공사기간

가. 본 공사의 공사기간은 착공일로부터 계약일 까지이다.

나. 동절기,물관련 공사의 중지기간은 12,1,2월로 한다

다. 공사기간은 기후,현장 및 도로 등 주변사정,노무 및 자재사정,설계변경 등 공정에 영향을 미칠 수 있는 모든 사정이 감안되어,동절기 물공사 중지 및 기타 일시적인 공사중지 기간이 모두 포함된 것으로 보아야 한다.

라. 시공자는 발주자의 부득이한 사연이나 사정 등으로 공사의 계속적인 시행이 불가능하다고 건축주가 판단하여 공사의 중지를 서면으로 요청한 기간 외에는 공사기간의 연장을 요구할수 없다.

마. 아래와 같은 사유가 발생했을 때에는 건축주와 판단에 따라 공사기간을 연장할 수 있다

① 천재지변 또는 이에 준하는 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

② 공사기간 중 강우나 강설,혹한 일수가 과거 10년간의 평균 강우나 강설,혹한 일수보다 많아 막대한 지장이 있을 때

③ 기타 건축주가 인정할 수 있는 사유가 있을 때

9 작업 시간

가. 원칙적으로 야간작업은 할 수 없으며,공정계획상 불가피하게 야간작업을 시행해야 할 경우에는 공종,인원,작업시간,책임기술자의 성명 등을 기록하여 감독자의 승인을 받는다.

나. 공사시행의 작업시간을 연장.단축.야간 또는 휴일 작업을 지시할 경우 시공자는 이에 순응하여야 하며, 이 경우에도 전항의 규정과 같이 관계 법의 규정에 의한 조치를 지시하면 시공자는 이에 따라야 한다.

10 공정계획

1) 공정표 및 시공계획서

가. 시공자는 공사착수 전에 관련 및 별도공사를 포함한 공사전반에 걸친 종합공정표와 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 공정표에는 각공사의 상호관련,각 재료의 반입시기 및 공사의 진도 등을 나타내고 자재의 수량,노무공 수를 기입해야한다.

다. 시공자는 공사기간 중 월간,주간,일간 공정표를 작성하여 감독자에게 제출해야 한다

라. 해당공사의 실시에 앞서 제출물의 목록,내용,제출시기 등을 기록한 제출물 계획서 및 시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받는다.

2) 제출물 계획서

가. 제출물 계획서

공사계약 후 제출물의 목록,내용,제출 시기 등을 수록한 제출물 계획서를 제출하여 감독자의 승인을 반는다.

그리고 감독자는 접수 후 2주 이내에 승인,수정,조건부 승인,불승인 등의 조치사항을 통보해야 한다.

나. 재료승인 요청

① 시공자는 각 공사착수 15일전 해당공사에 사용될 재료에 대한 재료승인 요청서를 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

② 재료승인 요청서에는 제조업자 시방서,시험 성적표,표준 색상철 카탈로그,계산서,자재 유지관리지침서 등의 관련서류를 첨부해야 한다.

다. 견 본

감독자의 검사뿐만 아니라,관련작업과 일치되도록 하기 위한 제작 또는 조업작업의 부분단면,공시체,시험편,완제품 등의 색상,마무리 정도,질감,형태에 대한 견본을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며,견본 제출시에는 견본대를 제작하여 견본제출 연월일,재료명, 제품 회사명 및 기타 사항을 기입하여 제출한다.

라. 공사 사진

① 크기 및 부수

공정별 순서대로 정리된 앨범 3부를 75㎜×100㎜ 크기의 컬러사진으로 촐영 인화하여 사진의 촬영일자,공종별 사진설명, 촬영자,설명 등을 기재하여 준공때 제출해햐 한다.

② 공사촬영때 시공자는 흑판(450×300㎜이상)에 다음과 같은 사항을 기입하여 촬영함으써 누구라도 사진의 내용을  알 수 있도록 한다.

-현장명

-일시

-촬영부위

-촬영사유

-기준 및 도면표시와 비교

-촬영자 성명

③ 공사 사진의 촬영 개소는 다음과 같다.

-착공전의 현황

-공사 중 은폐되는 곳

-공사 진전을 나타내는 곳

-중요 구조부분

-기타 감독자가 지시하는 곳

마.준공도

① 시공자는 공사 중 발생되는 경미한 부분의 변경사유를 포함한 준공도를 사용검사원 제출 7일전까지 작성하여 준공 전 감독자에게 제출하여 검사를 받야야 준공으로 인정하며, 제출 도면은 원도 1부 청사진 3부로 한다.

② 준공도의 원도 규격은 설계자의 설계원도와 동일해야 한다

③ 준공도 작성,제출에 필요한 경비는 시공자 부담으로 한다.

11 제출물

1) 공사 보고서

공사계획 및 지도,현장 작업원 목록,자재반입,기상조건,지시사항 협의 및 조정사항, 공사 진행사항,건설장비 투입현황 등을 기재한 공사 일보를 작성 제출한다

2) 시공상세도 및 제작도

가. 시공자는 공사착수 후 15일 이내에 공정계획과 부합되는 공정 단계별,부위별 시공상세도 계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받는다

나. 시공자는 시공상세도 계획서와 부합되는 분야별 적정 설계요원을 현장 내에 투입하여 공정단계별 시공상세도를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 하며,시공상세도 계획서 이외에 감독자가 필요하다고 판단하여 별도로 지정하거나 관련 및 별도 공사와의 연관 부위에 대해서도 시공상세도를 작성해야 한다.

다. 시공상세도의 작성에 대한 비용은 시공자 부담으로 하며,시공자가 세부상세도를 작성할 능력이 없거나 고의로  이행치 않을 경우에는 일방적으로 별도의 설계요원을 채용하여 작성케 할 수 있다.

라. 시공상 필요한 형판 및 모형이 필요한 경우 시공자 비용으로 제작하여 감독자의 승인을 받는다.

12 현장 사용제한

1) 자재 및 장비 반입계획

각종 가설건물,작업장,출입로,자재 및 장비저장에 대한 전반적인 계획을 세워 감독자의 승인을 받는다.

2) 보양 및 원상복구

공사중 지하 매설물,조경,기존보도 블럭에 손상을 입히지 않도록 보양조치하고 주변 도로는 깨끗이 청소하며 지속적으로  유지 관리한다.

3) 관공서 기타에의 수속

본 공사중 건물 준공의 처리를 포함한 모든 관공서 및 기타 소정의 인허가 수속은 특별한 사항을 제외하고는 사전에 감독자와 협의하여 공정에 맞도록 처리할 것이며, 이에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

4) 특허권 사용

본 공사에 특허권을 사용하는 일이 있을 때에는 모두 시공자가 책임을 지고 처리한다.

13 재  료

1) 재료승인 계획서

시공자는 공사착수 후 15일 이내에 공사전반에 걸쳐 사용될 재료에 대한 공정 계획과 부합되는 재료승인 계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

2) 재료일반

가. 가설 공사용 재료를 제외한 공사용 재료 및 시설물은 K.S규격에 합격한 신품을 사용하되,부득이한 경우 감독자가 인정하는 동등품 이상의 재료를 사용한다.

나. 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우는,다른 재료와 균형이 맞는 품질의 것으로 하고 감독자와 협의하여 정한다.

다.“이와 동등 이상의 것”이라고 명시된 사항 중 공사지연 방지,관련회사의 조정,공사비 절감 및 공기 단축 등으로 인해 명시된 재료를 다른 재료로 대체해야 할 경우는 반드시 감독자의 승인을 받아 사용한다.

3) 재료의 승인 및 견본품

가. 시공자는 재료승인 계획서에 의하여 사전에 재료의 색상,마무리 정도,규격을 결정할 수 있는 견본품과 제조회사의 카탈로그 재질 및 품질을 보장할 수 있는 국립건설시험소 또는 공인기관의 시험성적표, 제조회사의 특기시방서,납품 및 시공실적 증명서,기타 감독자가 요구하는 관련자료를 재료승인요청서에 첨부하여 승인을 받아하며,재료승인 지연에 따르나 계약기간의 조정은 인정되지 않은다.

나. 감독자의 승인을 받은 견본품은 3개 이상 준비하여 공사완료때까지 감독자 사무실,감리자 사무실,시공자 사무실에 각각 보관한다

4) 재료의 반입

가. 재료의 반입때마다 사전에 감독자에게 그 사항을 통보해야 한다.

나. 반입되는 재료가 설계도서상의 조건에 적합한지를 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 감독자에게 문서로 보고한다. 다만,경미한 재료에 대하여는 감독자의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

다. 부적격품은 신속히 공사현장 밖으로 반출한다.

라. 재료의 손상,품질저하,도난 등의 분실,위험 및 가연성이 있는 재료는 제조업자 시방서에 따라 운반 저장 및 취급에 주의하고, 보관 또는 저장기간을 줄일 수 있는 자재 반입계획을 세워야 한다.

14 품질 및 공사장관리

1) 품질관리

가. 현장에 반입된 모든 재료는 감독자의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다. 다만,K.S규격품은

검사를 생략할 수 있다.

나. 재료시험용 공시체 및 시험편은 감독자의 입회하에 채취 또는 제작하고 봉인하여 검인을 받고,

독립된 공인 기관에서 시험을 하되 그 시험성적서를 제출하여 승인을 받는다.

다. 품질관리 또는 검사가 필요한 것은 현장에서 품질관리 시험을 한다.

라. 검사 또는 시험은  K.S규격을 표준으로 하고,그 규정이 제정되지 않은 것이나 설계 도서에

정해지지 않은 재료의 시험은 감독자의 지시에 따른다. 이들에 대한 모든 비용은 시공자 부담으로

한다.

마. 검사 및 시험완료 후 합격된 반입재료는 지정장소에 보관하며,불합격된 것은 즉시 장외로 반출

하고,신속히 합격품을 남품하여 공사에 지장이 없도록 한다. 또한,검사 및 시험에 합격한 재료와

시설물이라도 사용때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정되엇을 때는 이를 사용해서는 안된다.

2) 공사장 안전관리

공사장 안전관리를 철저히 지키도록 하고,근로안전 관리규정,보건관리규정,산재보험법 및기타 관계 법규에 따라 빠짐없이 시행하고 다음 사항을 지킨다.

① 노무자 기타 출입 감시,풍기 및 위행단속

② 화재,도난,소음방지,위험물 및 그 위치 표시,기타 사고 방지에 대한 단속

③ 인접건물,시설물 및 수목 기타의 손상에 대한 보호시설

④ 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리,현장 내외의 청소

⑤ 주변 도로의 정비,교통정리,교통안전관리 및 보호시설

⑥ 공사장 주변의 보안조치,현장 인원의 안전장비,재해예방 시설 및 유사시 대책마련 등

3) 소음방지

시공자는 공사 시행에 있어서 관계법령을 준수하고,상시 시공에 의한 소음으로 공사중에 피해가 없도록 하며,소음 진동의 방지에 유의해야 한다.

4) 보 안

가. 공사구역 내의 순시원을 두고,주야 상시 순회하여 주변의 건축물과 매설물 등의 이상을 조사할

것이며,이상을 발견했을 때는 즉시 그 대책을 강구함과 동시에 감독자와 관계자에게 통보하여

그의 지시에 따라 처리한다.

5) 가공선 및 매설물

공사의 시공에 지장이 있는 가공선 및 매설믈 처리에는 공정에 지장이 없도록 사전에 그의 처리

방법 등을 감독자 및 관계기관과 협의하여 지시를 받아야 한다. 또한 시공 중에 가공선,매설물,

도로 부속물 등을 손상되지 않도록 보양해야 한다.

6) 현장관리

가. 공사시공에 있어서 인근 거주자와 통행자의 생명,신체,재산에 대한 피해 불편이 없도록 주의해야 한다.

나. 부근 거주자에게 공사의 내용(시공방법,시간,장소)을 사전에 주지시켜서 그의 협력을 얻어야 한다.

다. 공사시공 중 주위의 건축물과 기타 변형이 예상될 때 공사착수 전에 그 상황을 파악 할 수 있는

자료(도면 스켓치,사진)를 감독자에게 제출하여 그에 대한 보호대책을 세워 시공해야 한다.

라. 공사시공 중 변형이 생길 때는 그 변형사항을 확인할 수 있는 자료 (사진,변형 측정도 등)를 그때

그때 감독자에게 제출해야 한다

마. 공사현장에서는 가설 시설물과 지하 매설물이 차량 및 보행자 통해에 영향을 주지 말야야 하며,

그에 대한 비용은 시공자 부담으로 한다.

바. 노면을 점용하는 공사의 시공기간 및 시공구간은 관리자 및 경찰서의 허가조건에 따를 것이며,

구획 및 범위를 한정시켜 시공해야 한다.

사. 공사구획 내에 출입하는 공사차량은 일반 교통에 방해가 되지 않도록 운영에 지휘 유도를 전달

하는 보안요원을 배치하여 사고방지에 노력해야 한다.

15 관공서,기타민원에 대한 인허가 수속 및 협의

시공자는 공사완료 때까지 필요한 관공서 및 기타 제반 인허가 수속을 비롯하여 발생민원 처리에 대한 수속 및 제반 협의사항들을 건축주를 대신하여 시공자의 책임하에 시공자의 비용으로 지체없이 이행해야 한다.

16 공사의 준공및 인수 인계

1) 사용검사

시공자는 관련서류를 첨부하여 감독자의,서명 날인을 받아 사용 검사를

신청해야 한다.

2) 건물의 인도

가. 관련 인허가 관청의 사용검사 또는 임시사용 승인을 받은 경우라도 감독자가 시정지시한 부분의

시정조치가 이행되지 않았을 경우 공사준공으로 인정하지 않으며 건물을 인도할 수 없다.

나. 시공자는 건물의 유지관리지침서를 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 건축주의 건물관리 운영

주체의 입회하에 인수인계 해야 하며,시운전을 요하는 부분에 대해서는 시공자 비용으로 이의없이

시행해야 한다.

17 정산처리

1) 증감조정

가. 공사진행 중의 경미한 변경을 비롯하여 계약 당시의 설계도서 및 건물의 연면적,재료,재질 등의 변경이 없는 한 계 약금액을 조정할 수 없다.

나. 다음 각 호의 경우에는 게약체결 후라도 감액 또는 환급 요구가 있을 때는 시공자는 이의 없이 수락해야 한다.

① 설계내역서 중 정부가 발행한 건설공사 표준 품셈 수량,단가,또는 정부노임 단가기준 보다 과다히 책정되었거나  제잡비율에 착오가 있었을 때

② 입찰때 제시한 설계여건이 현장의 상태 및 조건으로 시공방법이 변경되었을 때

③ 주요 자재비가 시공한 물량보다 과다할 때

2) 추가공사

건축주의 문서에 의한 요청으로 재료,공법 등의 변경 및 수량증감이 발생하여 추가공사비가 소요되는 경우에는 계약당

시의 일위대가 및 내역에 의해 정산한다. 또한 이로 인한 공사 기간의 조정은 감독자와 협의하여 결정한다.

단,문서아닌 구두에 의해 결정,시공된 사항에 대해서는 시공자가 임의 시공한 것으로 인정하다.

3) 임의시공

본 시방서에 각 공종별 또는 업무별로 명기되어 있는 내용 또는 감독자의 지시,협의,검사에 대한 사항에 위반하여 시공자 임의로 시공하거나 업무처리한 사항은 정당한 기성 및 업무로 인정하지 아니하며 시공자는 이에 해하여 이의를 제기할수 없다.

4) 시공자 부담

본 공사의 시공에서 다음 각 항에 필요한 비용은 도급자가 부담한다.

- 공사 시방서,도급금액 내역서,도면 등에 명기 되지 않은 사항이라도 공사시행의 구조상,기능상,미관상 당연히 필요한 사항에 소요되는 비용

- 공사 시공도에 따라 시공되는 공사에서 현장의 사정에 따라 감독자가 지시하는 보완 또는 필요한 시설 중 국부적인 부분에 대하여 발생되는 비용

- 별도공사 등에 대한 협력

- 도급자가 부담하는 재료,기계기구 등의 시험 및 제검사와 설치,시공

- 관계 관공서, 제회사로부터의 요청에 대한 조치

- 공사시행에 지장이 되는 가로등,간판,가로수,우편함,도로 등의 처리

- 공사시행상 필요한 시굴,간이한 시추 및 변상관측

- 경미한 변경 및 보완

- 교통 및 공사현장의 보안상 필요한 제시설

- 공사중 공사구역 내의 도로구조물 및 도로부속물 등의 유지,보수

- 상수도관,가스관,전력관,하수관 등의 처리

- 공사용 기계,기구자재 등의 운반으로 도로를 손상하였을 때의 처리

- 도면,시방서에 명시되지 않은 공사에서 시공상 필요로 하는 설계,각종 계산 및 기타의 자료 작성

- 도급자 책임을 인한 제3자에의 손해배상

- 각종 설비에 대한 시험 운전비

- 건물 인도 후 보수를 위한 예비 재료비

- 기타 본 시방서에서 시공자 부담으로 명기한 부분

18 하자보수

가. 공사준공 후 계약서상에 명기되여 있는 하자보수 기간내에 발생한 하자는 시공자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수되어야 하며,이를 신속하게 처리하지 아니 할 경우 건축주 및 감독자는 타업채로 하여금 재시공이나 보수시킬 수 있으며,이에 따를 제반 발생비용은 하자보수 보증금 에서 공제할 수 있다

나. 하자보수기간은 해당 하자보수 공사완료때

19. 배관청소

전문업체에 의하여 공사가 진행 되도록하고 공사방법 및 공정표를 작성하여 감독원의

승인을 득하여야 한다.

- 배관을 공사전.후로 내시경 작업을 하여 제출하여야 한다.

- 고압으로 세척하여 슬러지등을 배출하도록 한다.

- 고압으로 세척되지 않는 부분은 스프링작업을 하여 배수가 원활히 되도록 한다.

- 최종공사후 감독원의 승인을 받는다.