태풍 링링 피해목 정비공사

일반시방서

2019. 9.

한 강 사 업 본 부

(녹지관리과)

일 반 시 방 서

1. 총 칙

본 공사는 그 시행 일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공하여야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 표준시방서를 적용한다.

2. 적용범위

본 시방서는  ‘태풍 링링 피해목 정비공사’에 적용한다.

3. 감독원

(1) 감독원이라 함은 현장에 주재하며 공사전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

(2) 도급자는 공사에 관한 연락, 통지, 보고 등을 반드시 감독원을 경유하여야 하며 감독원이 지시하고 승인한 사항으로서 중요한 것은 문서로 작성하여 감독원의 날인을 받는다.

4. 해석

도급자는 본공사에 있어 시공체계를 확립하여야 하며, 시방서 및 설계도서에 대한 의문사항의 해석 및 적용에 관한 사항은 감독원의 지시에 따른다.

5. 도급자의 의무

(1) 모든 공사는 시방서와 설계도면에 부합되도록 시공해야 하며 도급자는 기술적인 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

(2) 도급자는 시방서, 설계도면을 충분히 숙지하여 시공하여야 한다.

(3) 도급자는 발주자가 도면에 의하여 본 공사의 최후 인계를 받을 때까지 공사목적물을 도급자 부담으로 관리하며 책임을 진다.

(4) 손상을 받은 공사부분이나 표준이하로 시공된 부분은 감독원이 만족할 때까지 도급자가 대체 또는 복구하여야 한다.

(5) 공사현장대리인은 감독원의 승인없이 공사현장을 이탈할 수 없다.

(6) 공사현장대리인 및 현장직원이 불미한 행위를 하거나 시공에 부적당하다고 인정하여 감독원이 교체를 명하였을 때 도급자는 즉시 이에 응해야 한다.

(7) 도급자는 본 공사에 대한 제반검사 결과 처분지시가 있을 때에는 이에 따라야하며 이의를 제기할 수 없다.

(8) 본 공사 시공 지구외에 있는 시설물을 보존하여야 하며 손상을 입혔을 때는 도급자 부담으로 복구하여야 한다.

(9) 도급자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않았더라도 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 사항에 대해서는 감독원의 지시에 따라야 한다.

(10) 도급자는 본 공사 시행으로 인하여 발생하는 인적, 물적의 모든 재해에 대하여 책임을 진다.

6. 현장 관리

(1) 공사현장이 서로 인접하거나 동일장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

(2) 공사 시공중 도급자는 감독관 및 발주자의 허가없이 공공의 해를 끼칠만한 시공방법을 써서는 안된다.

(3) 공사현장에 일반인 및 노무자 출입을 감시, 풍기 위생의 단속, 화재, 도난, 기타 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

(4) 도급자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

(5) 공사장의 관리는 산업안전보건법 및 산재보험법, 기타관계법규에 따라 빠짐없이 행하여야 한다.

7. 공정 및 시공계획

(1) 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 종합공정 관리계획을 수립하여 소정양식의 공정표를 착공전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 도급자는 감독원의 요구가 있을 때 공사시행의 순서, 방법, 주요자재 반입계획, 주요 기계설비의 반입과 배치 및 사용계획, 노무계획등에 대하여 상세한 계획서를 작성하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

8. 보고

(1) 도급자는 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 항상 공사진행상황을 계획과 대조하여 주요공종에 대하여 현저히 지연될 때는 즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 방안을 작성하여 감독원에 보고한다.

(3) 도급자는 공사 실시 상황 및 진도보고를 작성하여 정기적으로 보고하여야 한다.

9. 공사기간

(1) 도급자는 따로 정한 경우를 제외하고는 계약서상에 명기된 기간내에 공사를 착공하여 지체없이 계획대로 공사를 추진하여 계약기간 내에 완료하여야 한다.

특히 전체 공사 완료전 특정부문에 대하여 공사의 완료 또는 시공순서에 대한 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

(2) 천재지변, 타공사와의 연계성 등 부득이한 경우로 공사의 지연이 불가피한 경우에는 감독관의 승인을 받아야 한다.

10, 발생품

공사시공에 의하여 생긴 현장 발생물은 감독원의 지시에 따라 정리하여 발생물 조서를 첨부하여 감독원에게 인도해야 한다.

11. 시공검사

(1) 도급자는 세부공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며 공사진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과 대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

(2) 도급자는 설계도면 및 시방서와 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 평가할 때에는 재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

(3) 도급자는 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을 시는 세부 공정자료를 제출하여야 한다.

12. 공사검사

(1) 공사의 기성부분검사, 준공검사는 현장대리인이 검사를 받아야 한다.

(2) 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

13. 공사용 장비 및 기계기구

공사용 장비 및 기계기구는 배치계획서를 감독원에 제출한다.

14. 안전관리 및 보안조치

(1) 도급자는 기상예보에 유의하여 유사시 피해를 최소한도로 줄일 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

(2) 도급자는 공사에 필요한 보안조치로 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직, 계획, 점검, 훈련 등을 실시하여야 하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며 감독원의 승인과 검사를 받아야 한다.

(3) 공사착수전에 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 금지

다. 위험물 취급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기 하수도 및 통신 등 중요한 시설에 대한 보호

마. 기타 필요한 사항

(4) 도로의 교통을 제한하고자 할 때는 다음 요령에 의하여야 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등에 대하여 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속 완료후 표지, 지시표등의 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한을 실시할 수 없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중에 교통장애를 될 수 있는 대로 피하는 공법을 취하여야 한다.

(5) 작업장 내에서는 감독관의 지시에 따라 안전모자를 써야 한다.

(6) 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

(7) 공사 시는 인접해 있는 가설구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

(8) 공사 시공 중에는 일반인의 교통에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다.

15. 사고의 보고

도급자는 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

16. 제법규 준수

(1) 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야 한다.

(2) 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 도급자에게 있다.

17. 작업시간

(1) 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 단축할 수 있으나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독원의 승인을 받는다.

(2) 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때는 도급자는 그 지시에 따라야 한다.

(3) 가급적 교통량 및 보행량이 적은 시간대에 작업하여 교통소통에 지장이 없도록 한다

18. 사진촬영

(1) 도급자는 공사 시공전, 시공중, 시공후에 대한 기록사진을 천연색으로 3부 작성하여 준공시 제출한다.

(2) 공사 시공중  감독원이 제시하는 부분은 수시로 사진으로 기록하여 사진첩을 현장에 비치하고 1부는 감독원에게 제출하여야 한다.

19. 기성고 작성

도급자는 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 7일전에 공사감독원을 경유하여 제출한다.

20. 공사 일시중단

(1) 감독원은 다음 각 사항에 해당될 때에는 필요하다고 인정되는 기간동안 공사를 일시 중지시킬 수 있으며 공사 중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

가. 기후의 악조건으로 공사진척이 어려운 경우

나. 도급자가 설계도서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독원의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 공사종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

마. 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

(2) 관련공사의 진척이 늦어서 본 공상의 진행이 어려울 때 또는 천재지변 등 해당공사가 도급자의 책임으로 돌릴 수 없는 사항에 의하여 지연되거나 중지되었다고 감독원이 판단할 경우에는 공사 연기원을 제출할 수 있다.

21. 설계변경

(1) 감독원은 다음 각 사항에 대하여 설계변경을 시행할 수 있으며, 도급자는 이에 응해야 한다.

가. 조사불능부분 및 추정설계된 사항에 대하여는 시공당시 실제에 맞추어 설계변경조치

나. 시공도중 발주청의 방침이 변경되었을 때

다. 정부노임 단가 등의 변동으로 인하여 공사비의 5%이상 증감이 발생할 때

라. 공법변경이 불가피한 경우

마. 발주처의 예산증감요인 발생시

바. 천재지변으로 설계변경이 불가피한 경우

사. 기타 발주청이 부득이 변경을 요구하는 경우

(2) 도급자는 감독원의 서면승인 없이 여하한 내용의 설계변경도 자의로 행할 수 없다.

22. 이의신청

(1) 도급자는 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때는 서면으로 착수 10일 전에 감독원에게 제출하여야 하며 이때 공사를 중지하여서는 안된다.

(2) 소정의 기간내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

23. 공기연장

도급자는 다음 각 사항에 해당하는 상황이 발생하였을 시는 공기연장을 요청할 수 있다.

(1) 천재지변 또는 기타 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

(2) 공사기간중 일기불량으로 공사에 막대한 지장을 주었을 때

(3) 관련 공상의 진척이 늦어서 본 공상의 진행이 어려울 때

(4) 기타 도급자의 책임으로 돌릴 수 없는 사항에 의해 공사가 지연 또는 중지 되었다고 감독원이 판단할 경우

24. 준공검사

(1) 도급자는 준공사항을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공검사원을 첨부 감독원에게 제출한다.

(2) 준공검사에 필요한 모든 경비는 도급자 부담으로 한다.

25. 공사장의 정리

공사중 발생되는 폐재류(작업부산물)은 즉시 반출처리하여 민원이 발생되지 않도록 하며 공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 현장을 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

특 기 시 방 서

1. 본 사업의 목적은 한강공워 내 위험수목에 대하여 가지치기 및 제거작업을 시행하여 안전사고 예방 및 쾌적한 녹지경관 확보에 목적이 있다.

2. 계약자는 작업 공정계획서 및 작업반 편성표를 작성 제출하여야 한다.

3. 본 사업은 반드시 감독관의 지시에 따라 시행한다.

4. 본 사업은 차도에서 시행되는 사업으로 작업 시 충분히 안전조치를 취하여야 하며, 현장에는 현장대리인을 반드시 상주시켜야 한다.

5. 현장대리인은 공사 시행전에 현장을 확인하고 각종 사고예방을 위해 차량, 보행자에 대한 안전조치와 수목에 저촉 및 인접한 전선, 전화선등 각종 시설물에 대하여 공사시 사고 위험방지를 위해 관련부서와 협의하여 작업 시행하되 제반사고 발생, 피해등에 대하여 도급자 부담으로 원상복구함은 물론 민, 형사상의 모든 책임을 진다.

6. 본 공사를 시행함에 있어 차량 및 보행인의 통행에 지장을 주지 않고 사고가 발생되지 않도록 안전요원의 배치, 작업구획선 설치, 공사안내판 및 안전표지판 설치 등를 실시하여 안전사고 및 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

7. 야간작업을 할 경우에는 사전에 계획서를 제출하여 감독관의 사전 승인을 받아 시행한다.

8. 사업시행 중 필요하다고 인정될 경우 작업내용 일부를 변경 또는 조정 시행할 수 있다.

9. 작업 시행 전 반드시 현장감독으로부터 전지작업에 대한 교육을 득한후 작업을 실시한다.

10. 수목의 생태적 특성, 주변경관과의 조화등을 고려하여 감독관의 지시에 의거 작업을 시행하고, 공사로 인하여 주변 교통 및 각종 시설물에 피해가 없도록 사전에 관계기관(구청, 경찰서, 전화국, 한국전력등)과 충분한 협의 및 조사를 거친후 작업 시행한다.

11. 반드시 안전장비(안전모, 안전조끼등)를 갖추고 작업에 임하고 작업부산물은 즉시 현장외로 반출처리하여 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없도록 하여야 하며 반출후 감독관의 검사를 받아야 한다.

13. 본 사업 시행중 작업 물량등의 변동시 내역변경 정산처리 한다.

14. 작업과정을 전․중․후 촬영하여 작업완료시 감독관에게 각 3부 제출한다.

15. 계약자는 소속현장대리인 및 작업인이 반드시 서울시에서 시행하는 가지치기 교육을 이수할 수 있도록 조치하여야 한다.

1) 계약당사자는 현장대리인 1인 이상에 대해 서울특별시장 또는 정부기관에서 인정하는 조경분야에 전문적인 지식을 가지고 있는 단체에서 시행하는 가지치기교육을 반드시 이수하여야 하며 교육을 이수하지 않은 현장대리인 및 작업인은 가치치기 작업에 참여할 수 없다.

2) 교육시행 단체에서 발급한 교육이수증을 소지하고 작업에 임해야 하며, 서울특별시 또는 사업시행자로부터 교육이수증 제시를 요구받을 때에는 이에 응해야 한다.

16. 계약자는 가지치기 작업을 시행하기전 감독관으로부터 구역별 가지치기 시행방안에 대한 지시를 받고 이에 따라 작업을 시행한다.(가지치기 시행방안 : 붙임참조)

16. 본 시방서 외의 사항은 건설교통부 표준시방서에 의거 적용 시행한다.

가지치기 시행방안

■ 일반사항

1. 가지치기 대상

- 불필요한 가지의 가지치기

① 움돋이(지제부 맹아지) 및 줄기맹아지는 외관이 상당히 나빠지고 더욱더 수세를 약화시키므로 가치치기

② 교차지는 1개의 가지가 다른 주지에 얽혀 붙은 듯한 모양으로 된 것으로, 수형을 흐트러트리고  미관을 손상시키기 때문에 가지치기

③ 도장지는 일직선으로 급하게 자라며, 길지만 조직적으로 연약하기 때문에 전부 또는 일부를 가지치기

④ 역지는 수종 고유의 성질을 거역하여 역의 방향으로 신장하는 가지로, 수형을 흐트러트리기 때문에 가지치기

⑤ 내향지는 나뭇가지의 내부에 있는 약한 잔가지로, 대부분은 생장할 가망이 없기 때문에 가지치기

⑥ 입지는 수간에 대해 수직으로 자라는 약한 가지로 수형을 흐트러트리므로 가지치기

⑦ 평행지는 위, 아래 같은 방향으로 자라는 가지로 수형을 흐트러트리므로 가지치기

- 주요지 가지치기

① 수목의 전체 수형을 정리하기 위하여 주요지를 가지치기 함

② 가지 방향은 위에서 보아 겹쳐 만나지 않게 사방으로 되게 함

③ 같은 방향으로 자라는 평행지는 어는 것이든 잘라 1본만 남김

④ 주지의 길이는 수형에 조화롭게 함

⑤ 주지는 나뭇가지로도 좋지만 수평으로 약간 남기는 정도로 함

⑥ 북쪽 보다는 남쪽, 하지보다는 상부가지가 성장이 좋은 측면을 고려하여 가지치기

- 가지의 균형

① 일반적으로 수목은 정아우세에 의해 상부가 하부에 비해 왕성한 생장을 보이는 특성을 보임

② 가로수는 가지의 밀도 균형을 보존하기 위해 상부는 강하게, 하부는 약하게 전정하여 수형을 유지

③ 가지의 위치에 따라 아래와 같이 상방지1:중간지2:하방지3으로 안정된 수형으로 전정유도

2. 주의사항

- 가지치기의 기본에 충실하여, 가로수의 유연한 수형을 만들어야 함

- 가로수의 식물적 특성을 인식하여, 그 나무에 맞는 수관의 균형을 만들어야 함

① 수목의 일반적인 특성인 정아우세현상을 인식하여 선단부의 가지를 강하게 전정하고, 하단부 등은 약하게 전정함

② 하단부의 가지는 한번 쇠퇴하게 되면 이후 쉽게 재발생이 안되므로 신중히 가지치기를 해야 함

- 전체의 수고, 지하고, 지엽밀도를 통일시켜 가로수 통일성의 아름다움을 표현

① 가지치기 시행전 가로수 전체의 개략적인 경관을 관찰하여 평균수고, 지하고, 지엽밀도 등을 기준으로 설정하여 가지치기 시행

② 수고의 통일은 높은 것은 낮게 억제하고, 낮은 것은 위로 자랄 수 있도록(상장생장) 약하게 가지치기 함

■ 세부사항

1. 자연식 가지치기

1) 1차년도 가지치기 작업

․ 전체 수고는 8～10m선에서 도로 및 주변의 여건을 고려하여 수고를 맞춤

․ 지하고는 4～5m로 하고, 수관폭은 5～6m를 기준으로 함

2) 2차년도 가지치기

․잔가지를 최대한 확보하여 웃자란 가지만 약전정하여 원추형 수세를 확립

2. 직사각형 가지치기

1) 상단면

· 고압선 없는 구간 : 금년에 높이 성장한 가지만 절단

· 고압선 있는 구간 : 고압선 아래 1～2m 까지 절단

2) 측면

· 차도쪽 : 빗물받이 앞 노란선까지 수직으로 절단

· 보도쪽 : 건물 앞 1.0～1.5m까지 수직으로 절단

3) 수관내부

· 통풍을 위하여 당해 연도 성장된 가지를 일부 제거

․ 절단부위 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한가지 등

※ 전년도에 가지치기를 시행하지 않은 노선은 기본 수형 우선 유도

※ 년 1～2회 수형조절 추가 실시

3. 타원형 가지치기

1) 상단면

· 고압선 없는 구간 : 금년에 높이 성장한 가지만 가지치기

· 고압선 있는 구간 : 고압선 아래 1～2m 까지 절단하고 수형조절

2) 측면 : 금년에 자란 가지만 가지치기하여 타원형으로 수형조절

3) 수관내부

· 속가지 30% 이내 제거(밀생된 가지만 제거하여 통풍 유도)

․ 절단부위 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한가지 등

4. 반원형(컵형) 가지치기

1) 상단면 : 고압선 아래 2.0m 까지 평행하게 절단

2) 측  면 : 아래쪽에서 위면까지 반원형으로 수형 조절

3) 수관내부

· 속가지 30% 이내 제거(밀생된 가지만 제거하여 통풍 유도)

․ 절단부위 : 고사지, 맹아지, 교차지, 도장지, 약한가지 등