준설공사 공사 시방서

제 1 장   총    칙

1. 적용범위

(1) 본 시방서는  양천구 신월동에 소재하고 있는 김포가압장 잔토 준설에 적용한다.

(이하 작업이라 한다.)

(2) 일반시방서 등에 이의가 발생된 때에는 감독원의 지시 또는 협의에 의거 시행한다.

2. 법령등의 준수

(1)도급자는 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례, 규칙 등과 서울시와 타기업(공사)등과 체결하고 있는 협정을 준수하여야 한다.

(가) 근로기준법

(나) 도로법

(다) 하수도법

(라) 건축법

(마) 도로교통법

(바) 하천법

(사) 환경보전법

(아) 폐기물 관리법

(자) 문화재 보호법

(차) 건설업법

(2) 본공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령 등의 운용, 적용은 도급자가 비용을 부담하고 책임진다. 또한, 산재보험제도에 수반하는 비용은 필요상당분은 도급액에 포함되어 있으므로 그 운용에 있어서는 도급자의 책임으로 한다.

3. 수속절차 제출서류

(1) 도급자는 계약체결즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

(가) 현장대리인계

(나) 착 공 계

(다) 공 정 표

(라) 도급내역서

(마) 시공계획서

(3) 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를 제출한다.

(4) 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출할 것.

(가) 준 공 계

(나) 작업기록 사진

(다) 준공 도서

(라) 기타 감독원이 지시한 사항

4. 작업기록 사진 제출

(1) 도급자는 작업상황 사진을 촬영후 감독원에게 제출 승낙을 받는다.

또는 서울시가 필요하다고 인정하여 감독원이 필요작업상황에 대한 사진 제출을 지시한 경우 그 지시에 따라야 한다.

제 2 장   안전관리

1. 안전설비 설치 및 현장관리

(1) 작업시에는 안전시설을 현장상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

(2) 현장의 정리정돈 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하도록 해야 한다.

(3) 도급자는 작업원에 대한 안전교육을 실시한 후 작업에 착수해야 한다.

2. 작업원의 안전관리

(1) 도급자는 작업전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독가스 혹은 산소결핍으로 인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및 대책을 강구하여 사고예방 및 작업원 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

(2) 작업에 사용하는 기재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유사시 대비하여야 한다.

(3) 작업중 사고발생시에는 긴급연락망도에 의거 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는 동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.

제 3 장   준설작업

1. 일반사항

(1) 도급자는 작업장소를 사전에 감독원에게 연락하여야 한다.

(2) 작업시 수조등 시설물을 손상하지 않도록 사전에 보호조치를 하여 시설물 등에 손상이 없도록 유의한다.

(3) 도급자는 작업시 현지주민 생활에 불편이 없도록 소음, 진동방지에 적극 노력해야 한다.

(4) 도급자가 감독원의 지시를 어기고 작업을 계속한 경우 및 감독원이 사고 방지상 위험하다고 판단한 경우등에는 작업을 일시 중지시킬 수 있다.

(5) 작업시 도로등을 오염시킨 경우 작업완료후 세정 청소한다.

(6) 작업완료후 신속하게 사용기기 및 가설물을 반출하고 작업장소의 청소를 철저히 한다.

2. 준설작업

(1) 작업시간 : 작업시 도로 사용허가 조건을 엄수한다.

(2) 토사의 유하방지 : 작업시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안된다.

만일 유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

(3) 토사의 운반

(가) 수분이 다량인 준설토에 대해서는 물빼기 등의 조치를 하여 운반도중 흘리지 않도록 한다.

(나) 운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취발생 등의 우려가 없는 구조의 차량을 사용해야 한다.

(4) 토사의 처분 : 발생토사는 즉시 준설토 중간적치장으로 반출하고 탈수 처리후 준설토 운반 및 처리업체로 하여금 운반토록 하여야 한다.

(5) 토사의 시험 : 발생토사는 반입직후 및 반출직전 시료를 채취하여 일정주기별,  공종별 시험하여 함수비와 단위중량의 평균치(대표성)가 확보되도록 하여야하며 반드시 감독원의 입회하에 실시하여야 한다.

(필요시 실시)

(6) 이상시 조치

(가) 준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받을 것.

(나) 작업구간의 시설물에 파손, 부등침하, 노후 등 이상을 발견한 때에는 신속하게 감독원에게 보고한다.

3. 기    타

(1) 작업완료

- 조사작업을 완료하고 소정의 성과품이 제출된 이후 서울시 검사원의 검사가

완료된 상태

(2) 검    사

- 김포가압장 수조 육안확인

제 5 장   기    타

1. 준설토 처리

(1)  본 공사의 준설토의 반출 및 처리는 폐기물관리법 등 관련규정에 의거 폐기물수     집․운반업 및 중간처리업 허가를 득한 수도권 일대 업체중 준설토 재활용 처리업     체와 계약하여 처리하여야 한다.

(2) 기타 서울특별시 하수계획분야 업무처리지침 중 하수관거 준설지침에 의한다

2. 검    사

(1) 검사는 도급자가 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리, 송장 등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.

다만, 불완전한 장소가 있을 때에는 재 시행토록 한다.

재시행시 필요한 비용은 모두 도급자의 부담으로 한다.

3. 규정이외의 사항

(1) 계약서, 시방서 및 설계도서 등에 특히 명시되지 않은 사항으로 준설작업의 실시상 당연 필요한 사항은 도급자의 부담으로 한다.

(2) 기타 명시되지 않은 사항중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아 처리하여야 한다.