라. 119특수구조단

(단위 : ㎡)

구 분			실수	단위면적	면적	비 고
업무 공간	단장실		1	58	58	지방청사 표준 설계면적기준 집무및회의실33+비상대기실25
	행정실		1	118	118	사무실94㎡, 탈의실14㎡, 서고10㎡
	회의실		1	45	45	30명 × 1.5㎡
	소방차량 차고		1	476	476
	출동대원 사무실		1	96	96	사무공간 49㎡, 회의공간 17㎡ 대장실 포함
	출동대원 비상대기실		1	140	140
	구조활동검토실		1	63	63
	장비보관실		1	125	125
편의 공간	샤워장	남성용	1	30	30
		여성용	1	20	20
	체력단련실		1	80	80
	식당		1	60	60
부속공간	화장실		4		60	여자화장실은 식당 층에 설치
기타	창고, 기계실, 설비공간 등			150	150	지하1층
소 계					1,521
공 용 (소계의 32%)					481	로비, 복도, 계단
합 계					2,002

< 인명구조견사 - 특수구조단 부속건물 >

(단위 : ㎡)

구 분			실수	단위면적	면적	비 고
인명 구조 견사	견사 공간	견방	1	10	10	3두 기준
		내부방사장	1	15	15	〃
		외부방사장	1	-	-	옥외시설 30㎡
	부속 공간	급식준비실	1	3.3	3.3	3두 기준
		샤워실	1	8.3	8.3	〃
		보일러실	1	3.3	3.3	〃
		사료실	1	2.7	2.7	〃
		세탁실	1	2.3	2.3	〃
		DT실	1	1.0	1.0	〃
		운동실	1	6.0	6.0	런닝 머신
		기 타	1	15	15	복도 설치 시
핸들러 사무실			1	20	20
창고			1	22	22
소 계					109

※ 견사는 벽면높이 1.8M규격 이상의 콘크리트 혹은 조적식, 단열재가 포함된 지붕, 냉․난방 설비가 갖춰진 침실, 기타 냉․온수가 공급되는 상수도와 지름 100mm 이상의 하수관 설비를 갖추어야 함