시설물 세부 점검방법

□ 정기점검 - 관리책임자 점검

❍ 지정된 시설물 관리책임자는 매 반기별 대상시설물에 대해 점검결과서 작성(붙임 정기점검 일정표 참조시행)

❍ 매 반기별 같은 방법으로 점검하여 손상의 진행여부, 새로운 손상 발생 여부 등을 비교 검토함으로써 위험요인을 사전파악 및 적절한 안전대책 강구

□ 점검조 편성

❍ 점검조 편성

- 점검원의 안전 및 점검시설 물량을 고려하여 2인(주책임자 및 합동점검자)으로 편성

- 점검시 통일된 복장 및 안전모, 안전화, 안내표지판, 무전기 휴대등 안전장구 필히 착용

❍ 점검기록 관리

- 관리책임자는 점검 시설물 구간에 대해 이전에 시행한 안전점검, 진단지적사항과 보수․보강 등 조치내용 파악

- 점검시 지적된 사항에 대하여 관리책임자가 범례에 따라 점검보고서 양식 및 외관조사망도에 자세히 기록하여 현장점검시 손상의 진행 또는 보수 후 새로운 손상의 발생여부를 확인

- 새로 발견된 지적사항에 대해서도 점검보고서 기록 및 범례에 따라 외관조사망도에 표시

❍ 점검사진 관리

- 점검시설물에 대한 지적사항(손상, 보수․보강등)을 디지털카메라로 사진촬영하여 점검보고서에 첨부하되 사진번호 부여 후 컴퓨터에 시설물별 폴더를 작성하여 보관

❍ 점검결과 보고

- 일일보고

▹ 점검결과는 시설물 관리책임자가 기 지적사항 조치여부 및 새로 발생된 변화사항 등을 담당과장에게 보고

▹ 전문가의 자문 또는 합동점검을 요하는 사항은 “긴급” “정기점검시”로 구분하여 표시하고 별도 보고서로 정리

- 반기별 보고

▹ 반기별 총괄 점검결과를 도로시설과로 보고

❍ 주요 점검사항

- 상판균열, 교좌장치 불량, 빔균열, 교대, 교각 기초침하 및 세굴상태

- 콘크리트 및 강재, 난간노후 부식상태

- 신축이음장치 파손 및 균열상태

- 각종 배수시설(측구, 빗물받이, 그레이팅) 막힘 및 파손상태

- 도로포장 균열, 요철 및 부대시설물 파손 등

- 거푸집, 교각상부 잔토, 콘크리트 잔재 미제거 등

- 시민불편사항 및 교통소통 장애요인 방치여부 등

❍ 점검결과 조치

- 점검결과 경미한 사항(포장소파, 배수구 막힘등)은 자체기동반에 의해 즉시 조치

- 상태불량 및 위험시설물은 연간단가업체로 하여금 긴급보수 및 응급조치후 보수 우선순위에 따라 조치하고, 구조적으로 정밀안전진단을 요하는 시설물에 대하여는 정밀안전진단 실시

- 교통통제를 요하거나 긴급점검․진단 및 보수․보강을 요하는 사항은 사업소장 또는 도시안전실장에게 즉시보고

- 시설물 관리책임자(점검자)는 점검후 점검결과를 즉시 전산(행정포털-행정업무-도로관리시스템 및 FMS) 입력조치

❍ 시설물의 안전에 관한 특별법 제6조, 시행령 제6조 (안전점검의 실시)

- 정기점검 : 반기에 1회

- 긴급점검 : 관리주체가 필요하다고 판단한때 또는 관계 행정기관의 장이 필요하여 관리주체에게 긴급점검을 요청할때

- 정밀점검 및 정밀안전진단 :

안전등급	정밀점검	정밀안전진단
A등급	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
BㆍC등급	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE등급	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상