■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 시설물 고장발생 보고
장비명(건명)	차고문	관리부서		회현119안전센터
고장일시	2022. 8. 6.	장소		회현119안전센터 차고
조치사항	해당업체(블루코스텍)에 출장수리 요청함
원인 및 상태	탱크차량이 대리석을 파손하여 차고문 센서 작동이 되지 않고 기둥쪽 센서와 연결된 프레임이 휜 상태
운용자 의견	차고문 양쪽 센서가 일직선이 되어야 센서작동으로 차량 개폐시 위험요소를 제거할 수 있는데 센서축 변형으로 센서작동 불가
그 밖의 사항	개폐작동은 이상없는 상태로 출동에 지장없음(센서 연결선 제거)
보고일	고장 내용		장비운용자		비고
2022. 8. 8.	차고문 센서 작동 불가 및 기둥 프레임이 휜 상태		교.공두식
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 8월 8일 장비관리자 소방경 조원건 (서명 또는 인)

᭾ 관련사진