도․송수관로 점검표

시설물명		암사정수장 수계				관리부서		강동수도사업소
점 검 자		시설관리과 박철호 외 2명				점검기간		2020. 5. 18. ~ 6. 19.
관로구경		700~2,400㎜		관로연장	44.5㎞	관로재질		강관	부설년도	1979~ 2013
구 분			점 검 결 과				정비결과(조치계획)
관로	관부설환경의 변화유무 (노출, 침하 등)		이상없음				-
	관보호시설상태 (노출관로)		이상없음				-
	방식설비 이상유무		이상없음				-
밸브실	각종밸브실 손상여부 (균열 등)		이상없음				-
	관체 및 밸브 누수여부		이상없음				-
	관, 밸브 부식 및 도복장 상태		이상없음				-
점검사진
기타시설 개선사항