한양도성박물관 관리 시설물 안전점검표

점 검 일	2016. 6. . ~ .
점 검 자	직급 성명 (인)
점 검 자	직급 성명 (인)

점 검 항 목	이 상 유 무	조 치 사 항
1 외부 시설물(구조물) 안전사항
가. 전시장(2층) 옥외 진입계단 구조물의 안전
- 철골조 구조부재의 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 바닥, 벽, 난간 등 철재부재 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 계단 및 벽체의 마감재(목재널)의 탈락, 파손 등
나. 전시장(2층) 옥외 출구 캐노피 구조물의 안전
- 철골조 구조부재의 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 바닥, 벽, 난간 등 철재부재 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 캐노피 상단 및 강화유리 상태
- 벽체 및 바닥 목재패널 탈락, 파손 등
2. 박물관 외부환경 안전 및 정비상태
- 건물 외부 안전 위해요소
-
3. 박물관 내부공간 안전 및 정비상태
2016.6.13. ~ 9.5.까지 전시장 확대개편에 따른 박물관 임시폐관으로 점검생략