시설물 인계․인수서

□ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

□ 공 사 개 요

o. 위    치 : 서울시 송파구 석촌동 248일원(석촌지하차도 동측구간)

o. 시설개요 :

- 회전교차로 : 원형(D=15.0m) 1개소

- 지하차도 일부복개 구조물 : 1개소(폭 23.6m, 연장 22.5m)

- 지하차도 상부도로(석촌주민센터측) : 폭1차로, 연장 135.5m

- 지하차도 상부도로(다성빌라측) : 폭1차로, 연장 135.5m

- 지하차도 U-TYPE 구간 도로 : 폭4차로, 연장 117.5m

□ 공사기간 : '06.03.02 ~ '17.10.31

□ 시행부서 : 서울특별시 도시기반시설본부(토목부)

□ 시 공 사 : 거현산업(주)

□ 감 리 사 : (주)이산, (주)천일, (주)한맥

□ 설 계 사 : (주)대한콘설탄트

위 사업 준공에 따라 구조물 분야 및 도로 부대시설을 인계, 인수 함.

첨부 : 1. 인계, 인수 목록 1부.

2. 준공도서(도면, 내역 등) 각 1부(별도송부).

2017. 11.

인계자 : 서울특별시 도시기반시설본부장 (인)

인수자 : 서울특별시 동부도로사업소장 (인)

인계·인수 목록(1)⇒동부도로사업소

○ 공 사 명 : 석촌지하차도 상부도로 구조개선공사

기관명	부 서	시설물		규격	단위	물량	비고
동부도로사업소	시설보수과	구조물	판형복합거더	철근콘크리트 구조물 일체형	10	주형	- U-TYPE 복개구간 (폭23.6m, 연장22.5m)
			콘크리트 패널	슬라브 일체형	㎡	322	- U-TYPE 복개구간 (폭23.6m, 연장22.5m)
			기둥	철근콘크리트 구조물	개소	10	- U-TYPE 복개구간 (폭23.6m, 연장22.5m)
			타일	100x200xT13	㎡	158	- 석촌측 : 79㎡ - 다성측 : 79㎡
			탄성포장	T=15mm	㎡	107	- 석촌측 : 53.5㎡ - 다성측 : 53.5㎡
			방음벽	H2.7m~4.3m	m	44	- 석촌측 : 22m - 다성측 : 22m
			우각부 보강재		개	98	- 통신구 : 49m - 전력구 : 49m
			포장	WC-3(T=5cm)	㎡	2,147.1	- 지하차도 U-TYPE(동측)
			U형측구	스틸그레이팅 뚜껑 포함	m	280	- 석촌측 : 140m - 다성측 : 140m
	도로보수과	도로	노면표시	황색+백색	㎡	450	- 황색 : 150㎡ - 백색 : 300㎡
	기전과	안내표지	원형 표지판	부착식	개	3	- 지하차도