배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 16~3.18		점검자			김남구, 김효경, 윤광식
시설명	목동배수지		시설용량			60,000㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항	- 가압장, 배수지 고화질 CCTV, 스피커 등 설비 개선공사 시행중 (4.30까지) - 배수지 배수로에 유입된 낙엽 제거로 청소 시행

※ 점검사진 첨부

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 16~3.18		점검자			김남구, 김효경, 윤광식
시설명	신정배수지		시설용량			50,000㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 16~3.18		점검자			김남구, 김효경, 윤광식
시설명	신월배수지		시설용량			40,000㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항	- 휀스 주위 잡목 제거 - 배수지 배수로에 유입된 낙엽 제거로 청소 시행

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 11		점 검 자		손종백, 서장원, 김동복
시 설 명	우장산배수지		시설용량		30,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	2012년 에코패넬
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	#3지 하자보수 시행 예정

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 11		점 검 자		손종백, 서장원, 김동복
시 설 명	화곡배수지		시설용량		12,000㎥
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	•누수발생 유무	○
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태	○
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태	○
		•유출관 및 유출밸브의 상태	○
		•월류관 및 퇴수관 상태	○
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부	○
	환 기	•환기장치의 이상 유무	○
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부	○
		•출입구 내부 상태	○
		•내부 비품 등 비치여부	○
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태	○
	오염성	•지내 오염 유발성 유무	○
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	2012년 에코패넬
		•상부슬래브 상태	○
		•벽체 및 도류벽 상태	○
		•바닥 상태	○
특기사항	#1지 하자보수 시행 예정

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 18 ~ 3. 20		점검자			황청연, 홍순배
시설명	성아배수지		시설용량			500㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항	- 배수지의 배수로 등에 유입된 낙엽 제거로 청소 시행

※ 점검사진 첨부

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 18 ~ 3. 20		점검자			황청연, 홍순배
시설명	개봉배수지		시설용량			500㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 18 ~ 3. 20		점검자			황청연, 홍순배
시설명	오류2배수지		시설용량			120㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항

배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 3. 18 ~ 3. 20		점검자			황청연, 홍순배
시설명	온수배수지		시설용량			500㎡
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무	○
	누 수	• 누수 발생 유무	○
	지 반	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 배수로 상태	○
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태	○
		• 유출관 및 유출밸브의 상태	○
		• 월류관 및 퇴수관 상태	○
		• 호퍼(집수정)주변 안전난간설치 여부	○
	환 기	• 환기장치의 이상 유무	○
	방 충	• 환기구부 방충망의 손상 유무	○
	항 출입구 환경정비	• 항 출입구 환경정비 시행여부	○
		• 출입구 내부 상태	○
		• 내부 비품 등 비치여부	○
기 타 상 황	오염성	• 지내 오염 유발성 유무	○
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태	○
	배수지 내부상태	• 내부방식 종류 및 시행여부	○
		• 상부슬래브 상태	○
		• 벽체 및 도류벽 상태	○
		• 바닥상태	○
특기사항

노출 상수도관(공동구 및 현수관) 점검표

□ 시 설 명 : 오류육교 현수관로

□ 위    치 : 구로구 오류동 74-2

□ 관    경 : 400MM

□ 연    장 : 40M

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	양 호	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	-
보온상태	양 호	-
누수여부	누수없음	-
피복 등 손상여부	손상없음	-
기 타 (공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)	-	-

2015.  3.  12

점검자 : 강서수도사업소 급수운영과  지방시설주사보 황청연

지방시설관리주사보 홍순배