한양도성박물관 관리 시설물 및 전시장 점검표

점 검 일	2017. . .
점 검 자	직급 성명 (인)
점 검 자	직급 성명 (인)

점 검 항 목	이 상 유 무	조 치 사 항
1 외부 시설물(구조물)
가. 건물 남측 옥외 계단 및 데크
- 철골조 구조부재의 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 바닥, 벽, 난간 등 철재부재 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 계단 및 벽체의 마감재(목재널)의 탈락, 파손 등
나. 건물 북측 캐노피 구조물
- 철골조 구조부재의 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 바닥, 벽, 난간 등 철재부재 위해요소 발생여부 (처짐, 부식, 파손, 접합부 탈락 등)
- 캐노피 상단 및 강화유리 상태
- 벽체 및 바닥 목재패널 탈락, 파손 등
2. 박물관 외부 정비상태
- 관람객 외부 진출입 동선의 안전 위해요소
- 주변청소 및 정리상태
3. 전시장 내부 정비상태
- 무인경비시스템 정상작동 여부 (※무인경비시스템 관리 용역업체 점검)
- 전기, 조명기구, 음향기기 등 시설물 관리상태
- 화장실 청결 및 정리상태
- 기타 안전 위해요소 여부