시설물 점검 안전수칙

2023. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

시설물 점검 안전수칙

1. 점검자 안전수칙

시설물의 점검책임자는 시설물 점검시 안전수칙을 준수하여 본인, 동료 및 시민에게 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의하여야 한다.

안전사고의 주요원인

교통사고

- 통행차량의 과속에 의한 사고

- 점검자의 도로횡단시 사고

- 고소차 보호설비로 인한 통행차량 및 운전자 사고

- 차량 현장 이동시 교통사고

추락 및 낙하사고

- 점검중 사다리에서 추락, 낙하

- 고소차의 조작 미숙, 기계적 고장에 의한 추락, 낙하

- 고소차 붐(Boom) 회전시 부주의에 의한 충돌

- 점검장비 및 기기 낙하에 의한 사고

전도 및 충돌

- 야간작업과 같은 어두운 장소의 점검시에 신체의 전도 및 충돌

감전사고

- 조명시설이나 각종 케이블 절선에 따른 누전에 의한 감전

유해물질 흡입, 질식에 의한 사고

- 자동차 배기가스에 의한 산소부족으로 질식

- 위험물 배관이 통과되는 시설을 점검할 경우 유해가스 누출에 의한 중독

기타

- 주의 산만, 부주의, 사적인 문제에 대한 걱정 등 부적절한 점검 태도

- 점검에 대한 지식‧기술의 결여, 육체적 능력의 부족 등 개인능력의 부족

- 질병, 부상 또는 약물복용, 음주 등 부적절한 건강상태

- 반복적인 업무에 의한 주의력 저하

- 안전의식의 결여나 위험요소에 대한 경시 등 점검자 자신의 경솔함

- 점검시간의 단축을 위해 안전을 경시하는 등 조급함

- 사다리, 로프, 케이블의 손상, 부식 등 장비의 결함

점검자의 복장

‧ 점검복 - 몸에 잘맞는 규정된 복장을 점검당일의 일기상황을 고려하여 착용

‧ 점검화 - 규정된 안전화 착용

‧ 장갑 - 가죽 또는 면장갑(강재 모서리 등 날카로운 부분으로부터 보호)

‧ 점검가방 - 점검장구, 노트휴대(양손 자유롭게 사용)

‧ 기타 - 보석류 착용금지, 안경착용자는 점검작업시 장애가 될 수 있는 초점이 두개인 안경 착용금지

안전장구의 착용

‧ 안전모 - 낙하물 또는 충돌로 인한 부상방지

‧ 방진․방독마스크 - 유해가스 및 비산먼지로부터 보호

‧ 안전벨트 - 추락방지

‧ 안전조끼(반사조끼) - 통행차량으로부터 식별용이

점검시 유의사항

‧ 차량의 점검

- 점검 시작전에 차량의 상태, 점등, 삼각표지판, 라바콘, 통행지시판 등을 확인

‧ 사고발생시 조치

- 작업중 사고발생시 상위의 관계자에게 즉시 연락하여 지시를 받음

점검자의 안전수칙

음주 및 약물복용 금지

점검자는 안전사고에 대한 경각심을 갖고, 점검시 건전한 정신적, 육체적 상태를 유지하여야 하며, 시설물 점검 전 및 점검 중 음주 또는 약물을 복용해서는 안된다. 특히, 감기약과 같은 약물은 졸음을 유발하는 등 2차 증세를 갖고 있으므로 주의해야 한다.

단독점검 금지

사고발생시에 긴급대처가 가능하도록 점검시에는 항상 2인 이상이 조를 이루어 시행하여야 한다. 또한, 점검자는 점검 중 조원의 위치를 서로 알 수 있도록 하여야하며, 조원의 소재가 불명확한 때에는 즉시 그 소재를 확인하여야 한다.

점검자의 정신자세

점검자 스스로의 안전에 대한 의식이 제일 중요한 요소로, 감정적으로 흥분되어 있는 상태에서 점검을 하는 것은 위험하므로 점검시에는 항상 마음이 차분한 상태에서 수행하여야 한다.

또한, 점검자는 항상 자기가 어디에서 무엇을 하고 있는지를 염두에 두어 주의를 기울여야만 추락 등의 사고를 방지할 수 있다.

특히, 안전하게 점검업무를 수행할 수 없다고 판단되는 경우에는 무리하게 작업을 시도해서는 안된다. 이 경우 점검자는 안전상 점검을 하지 못한 사유를 보고서에 기록하여야 한다.

감전에 주의

점검자는 감전사고를 예방하기 위해 시설물 주변에 설치되어 있는 전선이나 케이블은 비록 전화선이라고 하여도 항상 전기가 통하고 있는 것으로 간주하여 함부로 만지지 말아야 한다.

어둡거나 밀폐된 장소에의 출입

어두운 장소에 대한 점검시에는 추락, 실족 등의 안전사고를 방지하기 위해 랜턴 등 조명기구를 사용하여야 한다.

유해 배기가스 및 비산먼지 주의

유해가스 및 비산먼지는 점검자의 호흡곤란이나 호흡기 질환으로 이어질 수 있는 항목이며, 특히 장시간 노출된 경우 체내에 누적되어 건강을 해칠 수 있으므로 유의하여야 한다.

지하차도는 자동차의 운행으로 배기가스 및 비산먼지가 항상 존재하므로 점검시 되도록 차량이 몰리는 출․퇴근시간은 피해서 방진․방독마스크를 착용한 후 점검을 실시하여야 한다.

일반적으로 서울시에서 연도별로 시설물 내 공기 오염도 조사를 실시하고 있으므로 이를 사전에 입수하여 대략적인 공기 오염도를 파악하여야 한다.

다음 표는 유해가스 기준치로서 시설물 내 유해가스 농도와 비교하여 안전사고를 예방하여야 한다.

【표 5-1】유해가스 기준치(도로의 구조․시설기준에 관한 기준)

구 분	농 도	비 고
CO(ppm)	100	시설물내의 일산화탄소 및 질소산화물의 농도는 좌측과 같은 농도 이하가 되도록 하여야 한다.
NOx(ppm)	25

【표 5-2】환경기준 경고치(환경부)

항 목
SO2	NO2	CO	CO2
0.5ppm/15분	0.5ppm/15분	100ppm/15분	2,500ppm/15분

【표 5-3】유해물질의 허용농도(산업안전보건법)

구 분	O2(%)	CH4(%)	H2S(ppm)	CO(ppm)	비 고
경 고 치	18	30	10	50

일기상태 고려

점검작업은 일기상태를 고려하여 시행하여야 하며, 기온이 적절하고, 맑은 날이 좋다. 강우시에 점검할 경우 위험이 발생할 수 있으므로 점검 자체를 연기하는 것이 바람직하며, 강우 직후에는 각종 이물질이 퇴적되어 미끄러운 부분이 많다는 점에 주의하여야 한다.

또한, 겨울철에는 시설물에 결빙된 부분이 있어 미끄러지거나 추락의 위험이 있으므로 주의해야 한다.

점검용 사다리의 점검

시설물 점검시 점검용 간이사다리와 관련된 사고가 많이 발생하므로 사용하기 전에는 반드시 다음 사항을 점검하여 안전사고를 예방하여야 한다. 간이사다리를 오르내릴 때는 양손을 사용하고, 시선은 사다리를 향해야 하며, 사다리가 높은 경우에는 안전벨트를 사용하여야 한다.

- 사다리의 길이가 작업에 적합한지 여부

- (밑변:높이)의 비율을 최소한(1:3)이하로 하여 전도 방지

- 사다리의 상단을 단단한 끈으로 고정

- 발판 등에 결함이 없는지 여부 점검

점검통로의 점검

점검통로 이용시 점검자는 항상 발판, 케이블, 조명시설 등 부재의 부식, 탈락 등 위험요소가 없는지 점검하여야 한다.

고소차 작업시 안전수칙

운전자는 작업전 점검자들에게 점검차의 특성과 기계작동법, 신호방법에 대하여 간단한 안전교육을 실시하여야 한다.

점검자가 점검위치를 지시하면 정위치에 차량을 정차시킨 후 점검자의 신호에 따라 점검자를 승‧하차시켜야 한다.

한 구간 점검 후 다음 구간으로 이동시에는 탑승한 점검자들을 하차시킨 후 이동하여야한다.

운전자는 고소차의 붐(Boom)대 및 바스켓의 고정상태를 항시 확인하여야 한다.

점검 후 붐대 및 바스켓을 접어서 정착할 때까지 주행차량, 주변 지장물로 인한 충격 및 접촉을 주의하여야 한다.

운전자는 교통법규를 준수하며 특별히 주의하여야 한다.

운전자는 고소차의 붐대 및 바스켓 등 기계장치에 무리가 가지 않도록 제작사에서 명시한 최대 사용하중 이내로 탑승인원을 제한시켜야 한다.

운전자는 작업 개시 전 고소차의 이상유무 등을 점검하고 점검결과를 기록으로 보존하여야 한다.

2. 교통통제시 안전수칙

교통통제시 고려사항

교통통제 계획

- 해당시설물 위치상태의 명시

- 점검기간 및 시간의 예상 스케줄

- 교통통제 방법 및 위치계획

- 통제계획을 시민에게 알리기 위한 방안

- 관계부서와의 협의 (감독관청, 경찰서 등)

교통통제 고시

- 신문과 안내방송을 통한 홍보

- 안내표지판 설치

□ 통제기간 및 시간

□ 통제 방법(부분차선 통제)

□ 우회도로 안내

□ 통제 사유

□ 통제 기관

교통통제 준비

- 안내표지판 설치 : 인근도로에 설치

- 신호수 배치 : 작업시작전 신호수에게 교육실시

- 통제 최소인원

□ 교차로가 없는 도로 : 일방향 2명, 중앙통제 1명

□ 교차로가 있는 도로 : 교차로에는 각 방향 2명, 중앙 통제 1명

□ 도로사정과 통행량에 따라 점검자가 임의로 인원을 추가시키실 수 있다.

교통통제 실시

- 교통통제 초기에 영향을 받는 도로를 주행하여 통제시설 등을 운전자의 시각에서 확인

- 교통통제 책임자의 안전사고 감독 철저

- 통행차량의 안전과 편의를 고려하여 신속한 작업실시

- 경찰의 협조요청 실시

교통통제 해제

- 대중의 신뢰를 유지하기 의해 통제기간 준수

- 장비를 안전하게 도로로부터 철수

- 가장 먼 곳에서부터 반대편 정상통행차량의 방향순으로 차선 전환장치 철수

- 안내표지판 제거

- 책임자는 장비의 철수여부 및 원상복구를 확인

신호수의 배치

신호수는 보통이상의 지능과 정상적인 정신 및 신체조건을 갖고, 교통상황에 따라 차량유도 및 안전통제에 능동적으로 대처할 수 있는 자라야 한다.

신호수는 점검구간에 교통 소통 및 작업자와 보행자의 안전을 보호하는 임무를 수행하고 황색상의‧반사조끼‧안전모‧안전화 및 완장 등을 착용하고 무선통신기‧깃발‧호루라기 등을 휴대하여야 한다.

신호수의 배치기준은 다음 각 호와 같다.

- 2차선 도로의 1방향 페쇄로 교대통행을 할 경우에는 진행방향 정지선 앞에 각각 1명씩 배치한다.

- 점검구간 내에 횡단보도가 포함되어 있을 때에는 횡단보도 양측에 각각 1명씩을 배치한다.

- 고소차 활동반경이 통행차선을 침범하거나 통행차선에서 일시점검을 할 경우에는 점검구간 전방 30m～50m 지점에 1명 또는 2명을 배치한다.

교통시설물 설치시 안전수칙

교통시설물은 교통관리계획에 따라 지정된 장소에 설치한다. 다만, 도로의 곡선부와 언덕 등 교통시설물이 잘 보이지 않는 곳에서는 현장여건을 감안하여 추가적인 조치를 하여야 한다.

점검 시 교통시설물을 설치할 때에는 다음 사항에 유의하여 설치 작업자의 안전을 도모하여야 한다.

‧ 교통시설물 설치 작업자는 눈에 잘 띄는 보호작업복을 착용하여야 하며, 최소 2인이상 1조가 되어 1명은 교통안전 및 교통처리 임무를 수행하여야 한다.

‧ 점검구간에서 원거리로부터 가까운 지점으로 접근하면서 설치한다.

‧ 교통시설물은 진행차량과 마주보도록 설치한다.

‧ 교통시설물은 바람이나 차량의 통행으로 인하여 흔들리거나 넘어지지 않도록 시설물 하단에 모래주머니를 쌓아 고정한다.

‧ 도로의 중앙선에 교통시설물을 설치할 때에는 시설물 지지대 하단폭이 40cm 이하로 하여 차량통행에 영향을 주지 않도록 설치한다.

‧ 작업차량을 이용하여 시설물을 설치하거나 또는 도로변에서 하역작업을 할 때에는 안전한 장소에 주차를 하여야 하며, 부득이 도로상에 주차하는 경우에는 눈에 잘 띄는 장소를 택하고 비상등을 켜야 한다.

점검시 교통안내표지판 설치시 유의사항은 다음과 같다.

‧ 작업장소 전‧후방 100m, 150m 지점에 차량 진행방향으로 주행선 차단예고 안내표지판 설치

‧ 점검차 전‧후방 50m지점에 차량 진행방향으로 주행선 차단예고 안내표지판 설치

‧ 점검차 전‧후 70m와 차선측에 라바콘을 3m이하 간격으로 설치

‧ 점검차 후방 70m와 지점에 갈매기 표지판 3개 이상 설치

‧ 시가지내 교통량이 많은 곳은 해당 경찰서와 협의하여 규격 및 안내표지판을 추가 설치