시설물 상태평가기준

등급	상 태	평가(조치)기준
A급	현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설	이상이 없는 시설
B급	경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요	지속적 관찰이 필요한 시설
C급	보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요	보수 ․ 보강이 이행되어야 할 시설로서 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D급	주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수 ․ 보강 및 사용제한 여부 판단 필요	조속히 보수 ․ 보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 보수․보강 이행시까지 결함의 진행상태를 수치적 계측관리가 필요한 시설 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치가 필요한 시설
E급	주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요	적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수 ․ 보강 하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한 ․ 금지조치가 필요한 시설