작업 전 10분 안전점검(ToolBoxMeeting)

시설정비원(기계) 안전점검

기 관 명		일 시
작업 장소		점 검 자
작업 내용

◎ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
필요한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등)를 지급ㆍ착용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
용도에 맞는 작업도구를 선택하고 사용 전 점검하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
휴대용연삭기(핸드그라인더) 사용 시 방호덮개가 설치된 휴대용연삭기을 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
점검·보수 시 주전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치한 후 작업하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
보행중 · 작업 중 휴대전화 사용 금지를 이행하고 있는가?	□ 예 □ 아니요 □해당없음
	□ 예 □ 아니요 □해당없음

※ 기관 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가하여 사용

先 안전 後 작업

시설정비원(기계) 안전수칙

◎ 주요 위험 요인

◎ 꼭 지켜주세요!

- 작업에 적합한 보호구(안전화, 안전모, 안전장갑 등) 착용

- 작업 시작 전 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈을 생활화

- 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

- 작업장소 이동 시 기계·기구 전원을 정지하고 작업 시 안전거리 유지

- 휴대용연삭기 등 기계·기구의 안전장치 설치 및 정상여부 확인 후 작업

- 점검·보수 작업 시 주전원 차단 후 잠금장치 및 표지판을 설치 후 작업

- 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

- 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

- 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

- 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

- 보행중· 작업중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용 시 작업 일시 중단)