서강대교 집중점검 (상반기 정기점검)

2016. 4.

서울특별시 교량안전과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 위치도 및 전경사진

RAMP-A

L=413.0m B=7.5m

STB

접속교

L=440.0m B=29.0m

STB, STI

RAMP-B

L=442.0m B=7.5m

STB

서강대교

L=1,320m B=29.0m

ARS, PSCB

2. 형식별 전경사진

<닐센아치(상부)>	<닐센아치(하부)>	<PSC거더(상부)>
<PSC거더(하부)>	<접속교-플레이트 거더교>	<접속교-강박스거더교>

3. 교량 현황

교 량 명			서 강 대 교
관리주체			서울특별시 교량안전과
소 재 지			서울시 마포구 신정동 ～ 영등포구 여의도동		준공년도			1999. 8. 14
시 공 자			현대건설(주)		설 계 자			한국종합기술개발공사, (주)청석
상부 구조		형식	본 교	․총연장 : L=1,320m(Steel Box, Nielsen Arch, PSC Box) -상류측 : (50+2＠40)+150+(16＠60)+(2＠40)＝1,320m -하류측 : (50+2＠40)+150+(16＠60)+(2＠40)＝1,320m ․교폭 : W=29～34m
			북 단 접속교	․총연장 : L=386m(Plate Girder, Steel Box) -상류측 : (20+2@30+26)+(4@40)+(3@40)＝386m -하류측 : (26+2@30+20)+(4@40)+(3@40)＝386m ․교폭 : W=29.5m
			램프교	․총연장 : 853.1m(Steel Box) -A램프 : (3@51.5)+(2@36.5+50+50)+(36+48)＝411.6m -B램프 : (48+36)+(36+55+2@34.5)+(2@50+49.2+48.2)＝441.5m ․램프교 : W=7.5m
하부 구조		교각	․본 교 : 단주식, 2주식 라멘 ․접속교 : 3주식 라멘 ․램프교 : 단주식
		교각기초	․본 교 : 우물통, 확대기초 ․접속교 : 현장타설말뚝 ․램프교 : 우물통, 현장타설말뚝
교량받침			․본 교 : 포트받침(140개), 피봇받침(4개) ․접속교 : 포트받침(162개) ․램프교 : A램프 : 포트받침(24개), B램프 : 포트받침(26개)
신축이음			․본 교 : 강핑거, 레일타입 ․접속교 : 강핑거 ․램프교 : 강핑거
사용재료	강재종류		Multiple Strand Tendon Ø15.7mm(fpu=1,900MPa)			주부재 : SWS490Y(fsa=215MPa) 부부재 : SWS400(fsa=140MPa)
	철근종류		SD30 (fy= 300MPa) SD40 (fy=400MPa)
	콘크리트		PSC 박스거더 : 40MPa 바닥판 : 27MPa 교각 : 24MPa
적용시방서			․도로교 설계기준		설계도서		․설계도면 유
교량등급			․1등급		설계하중		․DL-24, DB-24

4. 교량 종평면도

PSC Box

(18경간)

Nielsen Arch

Steel Box

10경간

Plate Girder

(4경간)

<북단접속교 ＋ 본교 종평면도>

Steel Box(9경간)

Steel Box(10경간)

<A, B 램프 종평면도>

<본교 Steel Box 단면도>		<본교 Nielsen Arch 단면도>		<본교 PSC Box 단면도>

<북단접속교 Steel Plate 단면도>		<북단접속교 Steel Box 단면도>		<램프 A, B 교각 단면도>

5. 점검 로드맵