주찬식 의원(도시안전건설위원회,자유한국당)

□ 요구번호 913

1. 최근 10년간 물재생센터별 악취저감을 위한 예산 편성 및 세부집행 내역

(물재생센터 작성)

2. 물재생센터별 최근 5년간 악취 측정치 추이(서울시 작성예정)

□ 물재생센터별 악취저감을 위한 세부집행 내역(’08년~’17.6월)

※ 기입력된 내용은 최근에 제출해주신 정보공개 자료입니다.

❍ 중랑물재생센터

추진년도	주요내용	집행예산 (백만원)
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년	종합탈취동 탈취기 수리 및 배기구 증설 종합탈취동 약품공급 정량펌프 수리 원심탈수기동 탈취기 중화제 이송펌프 수리 자양펌프장 탈취기밸브 수리	52
2014년	탈취기 교체 수리 및 종합탈취동 전동셔터 구매 및 교체 차집관거 성능개선(악취방지 가림막 장치) 공사 #2처리장 악취방지카바, 악취제거용 에어샤워실 설치	621
2015년	악취기술진단 평가 완료 면목천 복개 말단부 악취저감시설 설치공사 침사지 및 포기조반류수(3처리장)처리구간 악취방지 FRP 정비공사 종합탈취동 악취방지시설 개선 차집관로 우수토실 악취저감 가림판 설치공사 분뇨 악취방지시설 보완 및 분뇨 유입저류조 증설공사 #2처리장 악취방지설비 보수	1,117
2016년	종합탈취동 탈취시설 보수	12
2017년 (진행중)	- 탈취관 보강 및 서프트 등 악취배관 보수 완료 농축오니펌프실 출입구 악취방지용 고속자동문 제작설치 완료 슬러지 농축설비 악취저감 시설 개선 ․강제포집 인라인 팬, 농축기동 지하기계실 등 출입문 에어컨튼 설치	42

[난지물재생센터]

추진년도	주요내용	집행예산 (백만원)
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년	- 분뇨투입동 악취방지시설 설치(765㎥/min) - 실시간 악취모니터링 시설 운영관리 - 악취기술진단 평가 완료	734
2014년	- 분뇨농축기동 악취방지시설 설치(700㎥/min) - 실시간 악취모니터링 시설 운영관리	420
2015년	-	-
2016년	- 일차침전지 탈취기 및 탈취배관 공사 - #1,2처리장 농축저류조 탈취기 및 탈취배관공사 - 실시간 악취모니터링 시설 운영관리	1,799
2017년 (진행중)	- 반류수조 탈취기 및 탈취배관 공사 - #1,2처리장 농축저류조 탈취기 및 탈취배관공사 - 실시간 악취모니터링 시설 운영관리	1,588

[탄천물재생센터]

추진년도	주요내용	집행예산 (백만원)
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년	- 공공환경시설 악취기술진단 시행	111
2014년	- 슬러지처리계통 탈취설비 보강 - 실시간 복합악취모니터링 시스템 도입 - 협잡물적치장외 14개소 탈취설비 설치 - #1처리장 최초침전지계통 탈취설비 보강 - #1처리장 최초침전지 악취방지 밀폐 뚜껑교체	2,300
2015년	- #2처리장 최초침전지계통 탈취설비 보강	1,300
2016년	- 수·오니처리계통 탈취배관 보수공사 - 복개공원 하부 악취차단벽 설치 공사	1,199
2017년	-	-

[서남물재생센터]

추진년도	주요내용	집행예산 (백만원)
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
2013년	- #1 탈수기동 탈취송풍기 분해정비(2대)	6
2014년	- 슬러지 적확장 에어커튼 설치(8대) - #2처리장 탈취배관 교체	219
2015년	- #1처리장 탈취기 탈취송풍기 분해정비(5대) - 소각장 슬러지 투입구 자동문 설치 - 실시간 복합악취모니터링 시스템 도입 - #2처리장 악취방지용 덮개 설치 및 교체 · 상압부상농축조 설치 · 최초침전지 슬러지수집기 덮개 교체 · 최초침전지 맨홀 덮개 교체	1,691
2016년	- #2처리장 악취방지용 덮개 교체 · 최초침전지 슬러지수집기 덮개 교체)	400
2017년 (진행중)	- #1처리장 탈취덕트 익스펜션조인트 및 풍량조절댐퍼 교체 - #2처리장 악취방지용 덮개 교체 · 최초침전지 슬러지수집기 덮개 교체 · 침사지 조목협잡물 스크린 덮개 교체 · 침사지 맨홀 덮개 교체	563