보행자용 방호울타리 개선방안

	시장요청사항 ('14.11.12)
“도로주변의 길이나 거리, 또는 다리난간 등이 지나치게 과도하게 설치되어 있어 도시미관을 저해하고 있으니 대안 및 가이드라인 강구하기 바람

□ 설치목적 및 기준

○ 목  적

- 보행자, 자전거 등이 길 밖으로 추락하는 것을 방지하거나, 보행자의 무단 도로횡단을 방지하기 위함

○ 기  준(높이 1.1m 표준)

- 보행자의 도로 횡단을 금지하는 구간(교차로, 입체 횡단시설 설치지점 등)

- 보행자의 무단 횡단으로 인하여 교통사고 발생 위험이 높은 구간

- 보도 또는 자전거도로상 길 밖이 위험한 구간

※ 관련근거 : 도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호안전시설 편)

□ 설치현황 및 방법

○ 설치현황

구 분	계		스테인레스		기타(알루미늄합급)
	개소	연장(m)	개소	연장(m)	개소	연장(m)
계	6,324	577,479	6,175	526,212	149	51,267
시 도	115	155,887	83	137,865	32	18,022
구 도	6,209	421,592	6,092	388,347	117	33,245

○ 설치방법

- 서울시 디자인심의 위원회 심의 결정된 제품 구매 설치

- 자치구에서 기성제품에 대하여 선정 심의위원회 심의후 설치

- 자치구에서 자체 선정심의위원회 심의후 설치

▶서초동 예술의 전당 앞(스테인레스) ※ 시 디자인 심의위원회 심의 제품	▶종로3가역 주변(알루미눔합금) ※ 시 디자인 심의위원회 심의 제품	▶상계동 스쿨존 구역(스테인레스) ※ 자치구 자체심의 (구청마크 및 스쿨존 표기)

□ 개선방안

○ 도시미관 등을 고려 보행자의 안전을 위하여 불가피한 구간 외에는 가능한 신규설치 제한

○ 기 설치된 보행자 방호울타리 중 낡고 변색된 것에 대하여는 도시미관을 고려하여 점진적으로 개선(개선시 시 디자인 심의 선정 제품 적극권장)

▶ 정비 전	▶ 정비 후

작 성 자	도로관리과장 : 이택근☎2133-8152 팀장 : 김순수☎8175 담당 : 박성록☎8177