〔붙임〕

시정보완명령서

○ 대 상 : 서울성락교회 복음관

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
서울성락교회 복음관	소화설비	○ 소화기 충압 또는 정비 요함 - 7층, 3층, 2층, 지하1층	2014. 2.28.	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101)
	피난설비	○ 피난구유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 5층 501호~509호 출입구(9개소) - 4층 401호~406호 출입구(6개소), 401호 옆 - 3층 301호~307호 출입구(7개소), 301호 옆 - 2층 201호~202호, 204호~208호 출입구(7개소) - 1층 · 지하1층 · 지하2층 비상계단 ○ 통로유도등 정상 작동(점등)토록 정비 요함 - 6층 602호 - 6층~5층 비상계단 - 4층~3층 비상계단 - 1층 농협 - 지하1층 주차장(2개소)		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)