시정보완명령 확인결과 사진

○ 서울특별시 교원단체 연합회 - 옥내탱크저장소 내에 설치된 환풍닥트 부분 상층바닥 및 벽(보일러실 부분) 개구부를 내화구조로 수리하여 환풍닥트가 보이지 않도록 조치 요함
○ 안풍주유소 - 지하층에 설치된 피난구 유도등 1개 정상작동토록 조치 요함 - 소형수동식소화기(3단위 이상) 1개 사용 가능토록 조치 요함
○ 자하문주유소 - 소형수동식소화기(3단위 이상) 3개 사용 가능토록 조치 요함